天翼宽带客户端(MAC版)帮助文档

# 天翼宽带客户端介绍

天翼宽带客户端是中国电信为您提供的网络接入及各类应用的软件，您可以使用本客户端通过中国电信天翼宽带（WiFi）、天翼宽带（3G）、天翼宽带（1X）、有线网络及家庭无线网络接入互联网并使用各类电信应用软件。

说明:

1.您需要连接天翼宽带（WiFi）网络时，请确认您使用了配置有符合 802.11b/g 标准功能模块或设备的计算机。

2.该版本客户端支持 Mac OS X 10.6 及以上操作系统。

3.天翼宽带（1X）针对 CDMA 1X 网络，天翼宽带（3G）针对 EV-DO RevA 网络。

4.为确保无线接入业务正常使用，请在使用天翼宽带无线接入业务时尽量拔掉有线网线。

5.中国电信天翼宽带（WiFi）的 SSID 为 ChinaNet。SSID（Service Set Identifier）是 WiFi 无线网络的名称,区分大小写。

6.中国电信天翼帐号是中国电信为用户提供的业务统一登录帐号，手机号码、固定电话号码、宽带绑定的固定电话号码就是天翼帐号。使用中国电信天翼帐号可畅行中国电信提供的众多互联网服务（如：免费短信、通行证、天翼社区、189 邮箱、WiFi 地图、爱音乐、号码 百事通等），且在众多个性化产品中可直接登录使用，免去了重复注册、登录的步骤，并能充分享受为您量身定制的各种个性化服务。

# 安装说明

1.启动安装

1）双击安装程序，若电脑上未安装天翼宽带，接进入天翼宽带客户端安装介绍界面；

图 1 安装介绍界面

2）单击【下一步】按钮，继续安装流程。

2.安装

1）单击【安装】按钮，进入安装。

图 2 安装界面

2）安装中，会提示是否添加快捷方式到dock上。

图 3 是否添加快捷方式到dock提示界面

3）选择后，完成天翼宽带客户端安装，出现如下界面，单击【确定】按钮，则完成天翼宽带客户端安装。

图 4 安装成功界面

# 卸载说明

1.启动卸载

1）双击安装程序，若电脑上已安装天翼宽带，直接进入天翼宽带客户端卸载提示界面；

图 5 卸载提示界面

2）单击【卸载】按钮，进入卸载流程。

2.卸载

1）卸载中，会出现是否删除个人配置信息的提示界面，如下图：

图6卸载提示界面

3）选择后，完成天翼宽带客户端卸载，出现如下界面，单击【确定】按钮，则完成天翼宽带客户端卸载。

图7卸载成功界面

# 界面简介

1.网络接入界面介绍

图 8 网络接入界面

2.应用界面介绍

图 9 应用界面

3.状态信息：拨号连接的显示状态信息如下表所示：

状态信息 | 说明
天翼宽带（WiFi） | 没有天翼宽带（WiFi）网络信号
天翼宽带（WiFi）网络信号强度
天翼宽带（3G） | 没有天翼宽带（3G）网络信号
天翼宽带（3G）网络信号强度
天翼宽带（1X） | 没有天翼宽带（1X）网络信号
天翼宽带（1X）网络信号强度
有线连接 | 有线正常连接
家庭无线 | 没有家庭无线网络信号
家庭无线网络信号强度

表 1 网络连接状态信息表

# 客户端设置

天翼宽带客户端设置功能包括基础设置、通行证设置、PIN 管理、WiFi 管理、家庭无线、有线连接、自动连接、VPDN 帐号设置。

1）基础设置

基础设置可进行启动设置、关闭设置。单击“设置”，选择“基础设置”，打开基础设置界面，如下图所示：

图 10 基础设置界面

a）启动设置

勾选“系统启动后自动启动”，则表示您下次启动计算机后自动启动客户端。

b）消息设置

根据个人需求选择“显示欢迎界面”、“接收系统消息”，则表示您同意接收客户端启动后显示的欢迎界面及接收后台推送的系统消息。

2）通行证

通行证设置可以进行帐号设置、注册通行证、找回通行证。单击“设置”，选择“通行证”，打开通行证设置窗口，设置通行证的帐号、密码，如下图所示：

图 11 通行证设置界面

a）请根据个人需求选择是否保存帐号信息及网络连接后的操作，当勾选保存帐号信息、拨号完成后自动登录等选项，客户端会按照您的选择执行相应操作。

b）点击“注册通行证”，客户端会跳转到注册通行证的页面，您可以根据提示注册通行证。

c）点击“找回通行证”，客户端会转到找回通行证的页面，您可以根据提示找回通行证。

3） PIN 管理

PIN 码可以防止您的天翼宽带（1X）与天翼宽带（3G）上网业务被非法使用。您可以修改 PIN 码，也可以设定是否启用 PIN 码保护功能。单击“设置”，选择“PIN 管理”，打开 PIN 码管理窗口，如下图所示：

图 12 PIN 管理设置界面

a）启用/禁用 PIN 码保护

启用 PIN 码保护功能，下次启动天翼宽带客户端时，需要校验 PIN 码。

b）修改 PIN 码

点击“修改 PIN 码”，输入当前 PIN 码、新 PIN 码。单击“确定”按钮，完成 PIN 码修改操作。

说明： PIN 码的长度为 4～8 位数字。

c）验证 PIN 码

启用 PIN 码保护后，您需要输入正确的 PIN 码，才能正常使用天翼宽带（1X）或天翼宽带（3G）上网及 UIM 卡相关功能。

说明：

·系统会提醒 PIN 码的剩余输入次数。如果连续输入错误的 PIN 码超过允许的次数，UIM 卡被锁。此时，必须用 PUK 码解锁，否则不能执行与 UIM 卡相关的操作。

·UIM 卡被锁后，您仍然可以将 UIM 卡放入手机内拨打紧急电话。

d）使用 PUK 码解锁

UIM 卡被锁定后，启动中国电信天翼宽带客户端后，弹出“PUK 解锁”对话框；输入正确的 PUK 码；再输入新的 PIN 码；单击“确定”按钮，完成解锁和 PIN 码修改操作。

说明：

·系统会提醒 PUK 码的剩余输入次数。如果连续输入错误的 PUK 码超过允许的次数，UIM 卡将被彻底锁死。

4）WiFi 管理

单击“设置”，选择“WiFi 管理”，设置天翼宽带（WiFi）帐号、密码、开户地，如下图所示：

图 13 WiFi 管理设置界面

当您勾选“保存密码”时，客户端会根据您的选择保存密码；

如果在其他国家使用，则需勾选“使用国际漫游”；

5）家庭无线

家庭无线帐号及密码设置，单击“设置”，选择“家庭无线”，设置家庭无线 SSID 帐号及密钥。选择 ChinaNet 无线网络，输入网络密钥，如下图所示：

图 14 家庭无线设置管理界面

a）当您勾选“保存密码”选项后，客户端会根据您的选择保存密码。

b）宽带帐号和密码使用设置

输入宽带帐号及密钥，当您勾选“保存密码”选项后，客户端会根据您的选择保存密码。

6）有线连接

单击“设置”，选择“有线连接”，设置有线网络的帐号密码；

当您勾选保存密码时，客户端会根据您的选择保存密码。

7）自动连接

单击“设置”，选择“自动连接设置”，打开自动连接设置窗口，如下图所示：

图 15 自动连接设置界面

请根据个人需求选择自动连接顺序。设置完成后，用户再次使用主界面“自动连接”按钮进行网络接入时，会依照已设置的顺序进行拨号。

当您勾选“天翼宽带(WiFi)异常断线之后自动连接天翼宽带(3G)”的选项，客户端会按照您的选择执行相应操作。

当您选择“提醒是否进行切换”的选项，客户端检测到天翼宽带(WiFi)信号会提醒您是否切换网络。

8）VPDN

单击“设置”，选择“VPDN”，设置 VPDN 名称、帐号与密码，如下图所示：

图 16 VPDN 设置界面

当您勾选保存密码时，客户端会根据您的选择保存密码。

当您勾选“使用 VPDN 拨号”的选项并点击“确定”后，使用天翼宽带（3G）或天翼宽带（1X）连接时，会接入 VPDN 网络。

# 网络接入服务

1.天翼宽带（WiFi）接入

1）点击主界面上的天翼宽带（WiFi）“WiFi 连接”按钮，如您已插入带 UIM 卡支持统一认证的上网卡，且之前未设置天翼宽带（WiFi）帐号,认证通过后完成网络接入。如您未插入带 UIM 卡的上网卡，且之前未设置天翼宽带（WiFi）帐号，请根据向导输入天翼宽带（WiFi）接入帐号、密码并选择开户地，单击“确定”。如果连接失败，您可以再尝试使用其他天翼宽带接入方式进行拨号接入；

2)连接过程中，点击“取消”，可取消本次连接；

3)如要断开网络，请点击连接完成后主界面上方的“断开”按钮。

2.天翼宽带（3G）接入

1）点击主界面上的天翼宽带（3G）“3G 连接”按钮，连接天翼宽带（3G）网络成功后完成网络接入。如果连接失败，您可以再尝试使用其他天翼宽带接入方式进行拨号接入；

2）当您连接上天翼宽带（3G）网络，如果天翼宽带（3G）信号过低时，将为您自动无缝切换到天翼宽带（1X）网络，您可以继续使用上网业务,但是在天翼宽带（3G）重新检索到信号的情况下，无法自动向 3G 切换，需要手动断开后重新连接天翼宽带（3G）；

3）连接过程中，点击“取消”，可取消本次连接；

4）如要断开网络，请点击连接完成后主界面上方的“断开”按钮。

3.有线连接

1）点击主界面上的有线网络“连接”按钮，有线网络连接成功后完成网络接入。如果连接失败，您可以再尝试使用其他天翼宽带接入方式进行拨号接入；

2）连接过程中，点击“取消”，可取消此次连接；

3）如要断开网络，请点击连接完成后主界面上方的“断开”按钮。

4.家庭无线连接

1）在电脑带有无线网卡，并且能搜索到家庭无线信号的情况下，主界面会出现“家庭无线”按钮；

2）点击主界面“家庭无线”按钮，会出现家庭无线帐号设置界面，输入 SSID 和密钥即可接入家庭无线网络，需要使用 PPPOE 拨号的情况下，请输入对应的账户密码；

3）连接过程中，点击“取消”，可取消此次连接。

5.天翼宽带（1X）接入

1）点击主界面上的天翼宽带（1X）“1X 连接”按钮，连接天翼宽带（1X）网络成功后完成网络接入。如果连接失败，您可以再尝试使用其他天翼宽带接入方式进行拨号接入；

2）连接过程中，点击“取消”，可取消本次连接；

3）如要断开网络，请点击连接完成后主界面上方的“断开”按钮。

6.自动连接

1）点击“自动连接”按钮，按照用户已设置的自动连接顺序进行拨号，接入可用网络。默认连接顺序为天翼宽带（WiFi）、天翼宽带（3G）、天翼宽带（1X）；

2）连接过程中，点击“取消”，可取消本次连接；

3）如要断开网络，请点击连接完成后主界面上方的“断开”按钮；

4） 如要设置自动连接顺序，请单击“设置”，选择“自动连接”进行设置。

# 基础应用

1.短信

短信应用包括短信发送、接收、历史消息管理等功能。

1）单击主界面的“短信”按钮

如未登录天翼账号，会弹出登录天翼账号界面，登录天翼账号以后方可使用该功能。

图 17 通行证登录界面

2）登录天翼账号后，进入发送短信界面

图 18 短信发送界面

进入发送短信界面后，您可以编辑短信，进行短信发送和接收；并可通过点击短信编辑框的左上侧“收信人”，从通讯录中点选择多个收信人，同时可在收信人输入框中输入名字查找联系人。

图 19 选择联系人窗口界面

当您发送完信息后，提供短信发送状况的反馈，若成功发送，则提示“发送成功”；如下图所示：

图 20 短信发送成功反馈界面

点击界面中“短信仓库”，可以查看丰富有趣的节日、祝福短信，如下图所示：

图 21 短信仓库界面

点击界面中“额度查询”，可以查看当前登录帐号的短信可用额度，如下图所示：

图 22 额度查询结果界面

3） 在“消息管理器”中，可以查看短信的历史记录，如下图所示：

图 23 消息管理器联系人短信界面

2.通讯录

通讯录应用包括新建联系人、修改联系人、删除联系人、向联系人发送信息、搜索联系人等功能。

单击主界面的“通讯录”按钮，如您未登录通行证，客户端会提示您登录通行证，弹出登录通行证界面。

登录通行证后，进入通讯录界面：

图 24 通讯录界面

1）新建组/联系人

单击组别下方的加号按钮，您可以添加组别；单击联系人下方的加号按钮，您可以添加您联系人的相关信息；

2）删除组/联系人

单击组别下方的减号按钮且在选中组别的情况下，您可以删除组别；单击联系人下方的减号按钮且在选中联系人的情况下，您可以将联系人删除；

3）编辑联系人

如需编辑联系人，可在通讯录右侧的联系人信息展示区中直接进行修改。

4）搜索联系人

搜索功能，您可以输入姓名、电话号码，客户端会根据您的条件，过滤搜索您需要的信息

# 扩展应用

除了基础的短信、通讯录两项应用，天翼宽带客户端还提供 WiFi 地图、189 邮箱、天气预报、号码百事通、爱音乐、天翼社区六项扩展应用。

# 关于

版本：天翼宽带 for Mac V1.0 Beta1

版权所有 ©2009-2012 中国电信股份有限公司

感谢您使用中国电信天翼宽带客户端，如需详细咨询其他内容请致电中国电信 10000 号或登录中国电信网上营业厅（http://www.ct10000.com）。