HDDScan 是一款免费的硬盘诊断实用程序，用于诊断硬盘驱动器（RAID阵列，也支持USB闪存和SSD驱动器）。该程序可以测试存储设备中的错误（坏块和坏扇区），显示S.M.A.R.T.属性并可更改AAM、APM等一些硬盘参数。

HDDScan可用于对驱动器执行定期“健康测试”和预测其寿命，还可用作硬盘温度监视器和图形显示读/写基准测试等。


能力和要求：

支持的存储设备：

IDE（ATA）和SATA硬盘、SCSI（SAS）硬盘；
外部USB驱动器和所有主要的USB盒；
火线或IEEE 1394硬盘；
ATA（IDE）RAID卷/SATA/SCSI硬盘驱动器（仅适用于表面测试）；
USB闪存（便携驱动器）- 仅适用于表面测试；
SATA/ATA SSD固态驱动器（新）。

存储设备测试：

线性验证模式 - 有助于确定您的驱动器是否需要数据抢救，有可恢复的错误或在它完美的形状。
线性读取模式 - 简单，但速度更快的磁盘检查。
线性擦除模式。
蝶形读取模式（合成随机读取）。

S.M.A.R.T.：

读取和分析ATA/SATA/USB/火线硬盘的SMART参数。
读取和分析SCSI硬盘日志页。
在ATA/SATA/USB/火线硬盘上运行SMART测试。
ATA/SATA/USB/火线/SCSI硬盘温度监视器。

附加功能：

读取和分析ATA/SATA/USB/火线/SCSI硬盘的身份信息。
更改ATA/SATA/USB/火线硬盘的AAM、APM、PM参数。
报告SCSI硬盘的缺陷信息。
启动或停止ATA/SATA/USB/火线/SCSI硬盘的主轴功能。
保存MHT格式报告。
打印报告。
皮肤支持。
命令行支持。
SSD SMART和身份报告（新）。

要求：

计算机：1.5GHz的CPU和256MB的内存。
操作系统：Windows 2000 SP4、Windows XP SP2/SP3、Windows Server 2003（有限制）、Windows Vista（新）或Windows 7（新）。
该程序不能在只读设备/介质上运行。


HDDScan 3.3版本更新：

错误修正：
进度栏修正
Sil3512控制器的S.M.A.R.T.修正
SAS驱动器S.M.A.R.T.冻结修正
对大于1TB驱动器的表面扫描修正

功能：
现在支持Prolific 2571 USB芯片
一些USB盒的I-O数据支持
一些罗技USB盒支持
添加某些SSD驱动器的S.M.A.R.T.支持
Windows Vista和Windows 7的支持


修复逻辑损坏的硬盘：（无法修复物理损坏的硬盘）

接入损坏的硬盘，运行HDDScan，在“选择驱动器”的下拉菜单中选择需要修复的硬盘，点击软件窗口中圆形的“新建任务”按钮 - 选择“表面测试”打开测试选择窗口，在“测试”项中选择“擦除”，点击“添加测试”按钮即可。

双击下方测试管理器窗口中的新建任务即可打开相关测试窗口。

注意，擦除功能是对磁盘表面全部填充零，请谨慎使用，擦除后硬盘上的数据无法恢复。


th_sjy基于官方HDDScan 3.3英文绿色版汉化而成，由于脱壳原因部分非标字符串无法汉化仍会显示英文。


注意：

1、使用HDDScan有可能会对您的硬盘或硬盘上的数据造成永久性的损坏。

2、请慎重使用表面测试中的擦除功能，擦除后硬盘上的数据无法恢复。

3、压缩包内附PDF格式的“HDDScan硬盘诊断修复使用教程”，该教程来自网络，版权归原作者所有。



th_sjy专注软件汉化分享 - 发布网址：http://blog.163.com/th_sjy