# 快速设置 对很多用户来讲，只要通过ezProxy能实现多个客户机共享上网即可，并不需要进行更多的功能或更加严格的控制，或者有的用户希望以后再进行控制、过滤等设置，则可参照本章进行快速设置。 选择一台安装ezProxy的计算机，必须保证该计算机可以正常的访问互联网； 下载ezProxy后，运行setup.ext进行安装；如果是升级，请首先停止旧版本的运行； 运行ezProxy；如果是在Win9x下，运行Run ezProxy，在NT和Win2000下，运行Run In App Mode或者Start Service；运行成功后，再激活 ezProxy Manager； 登录到ezProxy Manager；缺省口令为1234； 如果使用拨号网络连接互联网，选择工具条 选项 --拨号网络 按照拨号上网的参数进行设置。否则跳过此项。 在 服务 窗口中添加WWW服务，服务名称 为WWW(即http服务)，地址 选择 指定地址 应选择安装ezProxy的计算机的内部网卡的IP地址，端口 默认为80，无须更改，除非该端口在计算机中已被其它服务占用； 在客户端计算机的浏览器中，将Http、FTP、Security中的 代理服务器 选项中的参数（包括IP地址和端口）都设成与ezProxy中的IP地址和端口一样的参数； 然后通过客户端计算机的浏览器访问某网站，如www.yahoo.com。如果使用拨号方式，会有拨号动作。一切设置正确则会访问成功。 访问成功后，按前述各章根据实际需要添加其它服务和功能。 如果认为设置都正确，仍然访问失败。请将技术支持所需信息提供给我们以便尽快解决问题，需提供信息请参阅"问题解答-12"。

LavaSoftware Technologies. All rights reserved.