# 设置举例 ### 例1 进行用户设置举例，是为了使用户能够更直观的理解ezProxy的设置，正常的运行、使用ezProxy。以下设置仅作参考，用户需根据各自情况做相应设置。 假设，一用户使用3用户版本的ezProxy.此用户运行环境等信息如下： *- 代理服务器端与用户端操作系统均为Win98； *- 准备共享联网用户端计算机为3台，包括安装ezProxy的计算机； *- 两个客户端计算机名称为 用户A，和用户B； *- 与互联网联接方式：MODEM 拨号上网，用户ISP为263.net，拨号具体信息为： 拨号名称：我的连接 用户名称：ABCcompany 登录口令：1234 email地址：ABCcompany@263.net *- 代理服务器端内部网卡IP地址：10.0.0.1； *- 用户端内部网卡IP地址：用户A为10.0.0.2，用户B为10.0.0.3； 假设用户准备利用ezProxy实现： *-三台计算机共享上网； *- 客户A是认证类型用户，并需对其上网流量、时间进行限制;客户B是IP地址类型用户，对其访问不做任何限制； *- 希望实现网页浏览、收发邮件功能； 则，按用户实际条件和希望实现功能则应按如下步骤进行设置： 将ezProxy安装到代理服务器端计算机后，登录ezProxy manager，初始口令1234； 设置 选项， 拨号网络 选中 使用拨号网络,然后逐项填入信息如下： 拨号名称 我的连接；用户名 ABCcompany； 登录口令：1234；缓存 使用缺省值；远程管理 使用缺省值；身份认证 因有一名用户为认证用户，需激活此项；地址 选择内部网卡地址，即10.0.0.1；端口 使用缺省值；DNS 使用缺省值；带宽均衡 使用缺省值；其它 使用缺省值； 添加WWW,POP3,SMTP服务；将各服务中的网络-指定地址中的IP地址设置为内部网卡地址，本例中为10.0.0.1；在SMTP服务中的服务器 -地址中添加SMTP服务器地址，因为用户的ISP是263.net，本例中为 smtp.263.net; 端口等其它项目使用缺省值； 添加用户A和用户B；因用户A和用户B权限不同，需将其分入不同的组中。首先添加A组，先设置A组的属性，然后再添加用户A； 协议 名称：A组 说明：有限访问组 允许使用协议：缺省值 流量控制 流量限制： 100M 流量限制不包括协议： 缺省值 时间控制 时间控制：10小时 时间控制不包括协议：缺省值 访问时间 访问时间控制：缺省值 不包括协议：缺省值 将用户A添加入A组。用户名称：A 用户类型：认证用户 认证口令：user1(管理员设置初始口令后，用户A可以自行修改) 设置B组的属性，然后再添加用户B； 协议 名称：B组 说明：无限制访问组 允许使用协议：缺省值 流量控制/时间控制/访问时间均无须设置，为缺省值 将用户B添加入B组。用户名称：B 用户类型：IP地址 起始IP地址与终止IP地址均为：10.0.0.3； 设置.Default组的属性，将所有代理协议去掉，以免认证用户加以利用。 对客户A计算机进行设置； *- 客户A为认证类型用户，需将ezClient.exe的文件拷贝到客户A计算机中。然后进行配置。主要是在ezClient 设置 中添加代理服务器的IP地址，本例中为10.0.0.1； *- 对应用程序进行设置，IE 的设置如下：在Internet选项 -连接 -局域网设置中选择使用代理服务器，并将 高级中的HTTP地址设置为10.0.0.1，选中所有协议均使用相同的代理服务器；Outlook express 的设置如下：将菜单中 工具 --账号 --属性 中将收信与发送服务器地址（POP3和SMTP）设置成与代理服务器端相同的IP地址，本例中为10.0.0.1。将 帐号名设置为 ABCcompany#POP3.263.net； 对用户B计算机进行设置； 用户B在应用程序的设置与用户A相同。 按以上各步骤进行设置好后，就实现了用户希望添加的功能了。 注：以上用户设置举例仅是在前述条件下的设置，每个用户应根据实际情况作相应设置。 ### 例2，如何设置“工作时间只允许收发邮件，下班后可以使用WWW” 在用户组中的协议控制中，添加协议控制A，选中SMTP和POP3协议，选择工作时间为其有效时间。然后添加协议控制B，选择其他协议，选择下班时间为有效时间。

LavaSoftware Technologies. All rights reserved.