# 客户端设置 当管理员在安装ezProxy的计算机中按以上说明设置好后，还需要在客户端计算机进行设置。 主要是各种应用程序的设置。如果组 中的用户类型有认证类型用户，还需进行相应设置。 ### Internet Explorer 首先在代理服务器中要添加和设置WWW服务。在IE的菜单中选择“ 选项 ”--“连接” --“局域网设置 ”-“代理服务器”，选择 “使用代理服务器”。在选中“ 使用代理服务器” 选项后，进入“ 高级 ”选项进行代理服务器设置。 将HTTP代理服务中的 “地址” 中的IP地址，和“ 端口” 中设置的端口设置成与代理服务器端 地址和端口相同的参数，选中“ 所有协议均使用相同的代理服务器”。 ### Firefox 首先在代理服务器中要添加和设置WWW服务。在菜单中选择"Options"－"Advanced"－"Network" - "Connection"s－Manual Proxy Configuration。其中HTTP、Security、FTP代理服务中的 地址 中的IP地址，和 端口 中设置的端口参数都应与 代理服务器端 的设置参数相同。 ### CuteFtp 首先在代理服务器中要添加和设置FTP 服务。在CuteFtp菜单中选择“Setting”－“Options”－“Firewall”，将host设置为代理服务器的IP地址，port设置为添加的FTP端口。选择"user@site"模式。 ### Windows Ftp命令 首先在代理服务器中要添加和设置FTP 服务。运行"FTP代理服务器IP地址"命令。然后按照"user@site"格式输入登录的用户名称与要访问的FTP服务器的地址。例如： FTP> open ezproxy的IP地址 Connected to ezProxy. User ((none)): anonymous@ftp.com 331 Password Required for anonymous Password: XXXXXXX ### Outlook Express邮件 首先在代理服务器中要添加和设置POP3代理与SMTP代理。在OutlookExpress菜单中 “工具” --“账号” --“属性” 中将收信与发送服务器地址设置成与代理服务器端相同的IP地址。 接收邮件设置： 将 帐号名 按照 帐号名#POP3服务器 格式进行设置。 设置方法如下： 将帐号由原来的Pop3帐号改为设置为Pop3帐号＋分隔符＋Pop3服务器。分隔符缺省为#。同时将收信和发信服务器地址设置为代理服务器端 的IP地址。其他不变。 例如邮箱为　you@263.net ，则在 Outlook Express 中按照下面设置： 帐号：　you#pop3.263.net （263.net的POP3地址为pop3.263.net.） 收信服务器：代理服务器的IP地址 (即安装ezProxy计算机的IP地址) 发送邮件设置： 激活“我的服务器要求身份认证”，将登录账号设置为如下格式。如果原来不需要身份认证，则为“#原SMTP服务器地址”，如果原来就需要认证，则设置为“原登录账号#原SMTP服务器地址”。口令不变。 例如邮箱为 you@263.net，则登录账号为you#smtp.263.net，口令不变。 ### OICQ 首先在代理服务器中要添加和设置SOCKS代理。在OICQ的系统设置中，将防火墙地址与端口分别设置成与代理服务器端中SOCKS相同的IP地址和端口。 ### mirChat 首先在代理服务器中要设置SOCKS代理。在mirChat中选择Options－Connect－Firewall，选择使用防火墙设置SOCKS5协议，将Hostname设置为代理服务器的IP地址，Port设置成与SOCKS服务相同的端口。 ### ICQ 首先在代理服务器中要设置SOCKS代理。在ICQ中选择Connection－Permanent Internet Connection (LAN)－Behind a Firewall or Proxy－Firewall Settings－"SOCKS5ProxyServer"。将地址和端口设置成与代理服务器端SOCKS服务相同的地址与端口。并且一般不选择“use proxy to resolve hostname”项 ### News 首先在代理服务器端添加NNTP代理服务，端口119。然后在在客户端软件中激活“此服务器需要登录”选项。将认证账号设置为如下格式：“原认证账号#原NNTP服务器地址”。口令不变。如果原来不需要认证则为“#原NNTP服务器” 例如在以OutlookExpress中访问msnews.microsoft.com，首先将“服务器名”设置为代理服务器的IP地址，然后激活“此服务器需要登录”，将“登录账号”设置为#msnews.microsoft.com。口令为任意就可以了。 ### RealPlayer 首先在代理服务器端 设置PNA代理或者RTSP代理。在RealPlayer或者RealG2中的 首选项－代理服务器－使用PNA代理或者RTSP代理。将服务器地址设置为代理服务器的IP地址，端口设置为PNA服务或者RTSP服务的端口。 ### 联众游戏 首先在代理服务器端 设置SOCKS代理服务。在联众游戏中设置使用代理服务器，选择使用SOCKS5代理协议。将代理服务器地址设置为代理服务器的IP地址，端口为SOCKS服务使用的端口。 ### 认证用户 客户端设置 对于认证用户，管理员需在客户端进行必要的设置。添加认证用户时，首先代理服务器必须激活"选项"中的"身份认证"服务。而且内部用户在认证时必须运行专用的ezClient.exe程序进行身份认证。 ezClient.exe程序包含在代理服务器的安装程序中。将其拷贝到用户端计算机中，即可运行。运行ezClient.exe，首先设置代理服务器的IP地址与认证服务端口（缺省为7530）。点击"login"按钮进行身份认证。 ### XP 远程协助 计算机B邀请计算机A提供远程协助 在代理服务器中添加TcpMapping映射，端口为3389,映射到计算机B的IP地址和端口3389 当计算机A收到"远程协助的邀请函"的电子邮件后，将邮件中的附件"xxxx.MsRcIncident"保存到硬盘中。 使用"记事本"打开该文件，这是一个使用Unicode编码的XML文件。 找到标识"RCTICKET=",然后你可以发现计算机B的IP地址,将该地址替换为代理服务器的IP地址，然后保存文件。 双击该文件，启动远程协助。 如果代理服务器的TcpMapping在端口3389启动失败，则需要到’控制面板‘－’管理工具‘－’服务‘中，停止并禁止服务"Terminal Services"。 ### XP 远程桌面 计算机A将通过远程桌面控制计算机B。 在代理服务器中添加TcpMapping映射，端口为3389,映射到计算机B的IP地址和端口3389 当在计算机A中运行"远程桌面连接"后，输入代理服务器的IP地址即可。 如果代理服务器的TcpMapping在端口3389启动失败，则需要到’控制面板‘－’管理工具‘－’服务‘中，停止并禁止服务"Terminal Services"。

LavaSoftware Technologies. All rights reserved.