# 代理服务 ezProxy支持多种代理服务，如Http、FTP、SMTP、DNS、POP3、Telnet、Socks v4&v5、RealAudio、Rtsp、MMS等。 代理服务主要分为两大类：代理和映射。Http，FTP，Telnet，Socks，RealAudio，PNA，Pop3，Rtsp，MMS为代理类。TCPMAP，UDPMAP为映射类。映射与代理的区别在于通过映射只能实现对某一个指定服务器的访问，而不能象代理可以访问任意多个服务器。用户应根据实际需要进行设置。 每个代理服务中需要设置以下内容：
网络 | 在“网络”中配置代理服务的绑定IP地址和端口，以及启动的方式。为安全起见，在选择绑定IP地址时，建议用户选择内部网卡对应的IP地址。
策略 | 在“策略”中设置对该代理服务进行过滤的策略。点击“添加”，则用户会从策略的列表中选择要试验的策略。如果访问满足某个策略，则代理服务器将采取该策略定义的动作。如果所有的策略都不满足，则会执行该配置页面中定义的“缺省操作”。
连接 | 在“连接”中设置记录日志的内容以及是否保持会话连接。在某些代理协议中，需要设置多少空闲时间后要中断会话，例如“UDP映射”。
级联 | 在“级联”中设置是否使用二级代理。在某些情况下，ezProxy需要通过另一个代理服务器连接互联网。此时需要设置代理级联。依据下一级代理服务器的要求，选择相应的代理协议，并且把下一级代理服务器的地址和端口设置在本页中。 “直接访问可以PING到的服务器”，即如果ezProxy可以PING到用户访问的服务器，则不再通过二级代理，而是直接访问。这样做可以提高效率，节省时间。

LavaSoftware Technologies. All rights reserved.