# 术语表 #
| #### 管理员 | 指企业网络管理员，即对ezProxy进行日常管理和维护的人员； |
| #### 策略 | 指管理员设定的对用户进行管理和限制的一组规则； |
| #### 规则 | 指构成一个策略的命令参数； |
| #### 客户端 | 指企业网络内通过ezProxy联机上网的计算机； |
| #### 服务器端 | 指企业网络中安装ezProxy，作为企业网与互联网连接服务器的计算机； |
| #### IP地址 | IP地址是Internet Protocol地址的简称。主要用于在TCP/IP网络中进行标识和定位。目前常说的IP地址是IPv4版本的地址。该地址由4个字节组成。通常表示为xxx.xxx.xxx.xxx的形式。用户可以通过windows中的“网络”进行设置。 |
| #### 私有IP地址 | 私有IP地址是指互联网中将某段IP地址划分出来，专门用于内部局域网中进行地址分配的IP地址。这些IP地址永远不会出现在互联网中。从而不会出现地址发生冲突的现象。 目前的内部私有IP地址包括以下网段 10.x.x.x ，90.x.x.x，192.168.x.x，172.16-31.x.x。我们建议用户在自己的局域网中使用这些IP地址。 |
| #### 网卡地址 | 网卡地址是指以太网卡的地址，简称MAC地址。每个网卡的地址都不同，具有全球唯一的标识。网卡地址长度为6个字节，格式为xx－xx－xx－xx－xx－xx，例如00-12-ef-3c-05-34。用户可以运行"windows开始菜单-运行-winipcfg.exe"获得网卡地址。 |
| #### 试用版 | 免费使用，支持2个用户； |
| #### 专业版 | 专业版相对于企业版，去掉了一些管理控制功能。适合对网络管理要求不高的企业使用 |
| #### 企业版 | 根据用户需求，提供强大的管理功能； |

LavaSoftware Technologies. All rights reserved.