# 词汇表

### A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

从上面列表中选择词汇的首字母，跳到词汇表的相应部分。

# A

> ACL
> 请参阅“访问控制列表”。

> Active Directory 服务接口 (Active Directory Service Interfaces)
> 一种基于 COM 的目录服务模型，当使用单个标准接口集合时，允许与 ADSI 相容的客户端应用程序访问各种独特的目录协议，包括 Windows Directory Services 以及轻量目录访问协议 (LDAP)。ADSI 将客户端应用程序同基础数据存储或协议的实施及操作细节隔离。

> Active Server Pages (ASP)
> 一种服务器端的脚本环境，可以用来创建动态网页或编译 Web 应用程序。ASP 页就是包含 HTML 标记、文本以及脚本命令的文件。ASP 页可以调用“组件对象模型 (COM)”组件执行任务，如连接到数据库或执行商业计算。利用 ASP，用户可以向网页添加交互式内容或者编译使用 HTML 页作为顾客接口的完整 Web 应用程序。

> ActiveX 控件 (ActiveX Controls)
> 合并了 ActiveX 技术的可重用的软件组件。这些组件可用来向网页、桌面应用程序以及软件开发工具添加特殊功能，如动画或弹出式菜单。ActiveX 控件可以采用各种编程语言编写，包括C、 C++、 Visual Basic 和 Java。

> ActiveX 数据对象 (ADO) (ActiveX Data Objects)
> 基础数据访问技术（如 OLE DB）的一种高级数据访问编程接口，通过使用“组件对象模型 (COM)”实现。

> ActiveX
> 允许开发人员创建 WWW 交互式内容的 Microsoft 技术的综合术语。一套独立于语言的相互作用技术，允许采用各种语言编写的软件组件在网络环境中一起工作。ActiveX 的核心技术元素是“组件对象模型 (COM)”以及分布式 COM。这些技术已经授权给 The Open Group 标准组织，正在多种平台上实现。请参阅“组件对象模型”、“公用网关接口”、“分布式 COM”以及 “Java”。

> ADO
> 请参阅“ActiveX 数据对象”。

> ADSI 提供程序 (ADSI Provider)
> 通过提供 ADSI 实现使得自身可由 ADSI 客户端应用程序使用的一种应用程序。

> ADSI
> 请参阅“活动目录服务接口”。

> ANSI
> 请参阅“美国国家标准学会”。

> Apartment 模型多线程 (Apartment model multithreading)
> “组件对象模型 (COM)”支持多线程形式，即 Apartment 模型。Apartment 实质上就是用支持 COM 对象的消息队列描述线程的一种方法。Apartment 模型多线程启用多个应用程序线程 -- 为要由 COM 管理的每个 Apartment 分别启用一个线程。

> Apartment 线程 (Apartment thread)
> 用于执行调用被配置为“Apartment threaded”的组件对象的一种线程。每个对象在其生命周期内都“居住在 apartment”（线程）中。所有对此对象的调用都在 Apartment 线程中执行。

> API
> 请参阅“应用程序编程接口”。

> ARP
> 请参阅“地址解析协议”。

> ASCII 码文件 (ASCII file)
> 又称为文本文件、纯文本文件或 ASCII 码文本文件。ASCII 码文件包含字符、空格、标点、回车、有时还包含制表符以及文件结尾标志，但不包含其它格式信息。

> ASCII 字符集 (ASCII character set)
> 一种使用二进制数值的表示 ASCII 字符的标准 7 位代码；代码值从 0 到 127。大多数 PC 系统使用 8 位扩展 ASCII 码，额外的 128 个字符表示特殊字符、非英语字符和图形符号。

> ASCII
> 请参阅“美国信息交换标准码”。

> ascii
> 在 FTP 客户端程序中，指示 FTP 服务器按 ASCII 文本格式发送或接收文件的命令。请参阅“ASCII”。

> ASP 缓冲 (ASP buffering)
> ASP 的功能，临时存储脚本生成的所有输出，待脚本执行完成后再将其发送给客户端。

> ASP
> 请参阅“Active Server Pages”。

> ATM
> 请参阅“异步传输模式”。

> Automation 对象 (Automation object)
> 一种通过“自动化”接口而显露给其它应用程序和编程工具的对象。

> 安全日志 (security log)
> 由防火墙或其他安全设备生成的日志，列出可能影响安全的事件（如访问尝试或命令）以及相关的用户信息。

> 安全套接字层 (SSL) (Secure Sockets Layer)
> 一种通过数据加密和解密方式，从而能提供可靠的数据通信的协议。SSL 对特定的 TCP/IP 端口使用 RSA 公钥加密方法。专门用于处理商业支付。另一种可选方法是 S-HTTP。这种方法只对特定 Web 文档进行加密，而不是对整个会话进行加密。SSL 是一种通用加密标准。SSL 还可以用于需要可靠链接的 Web 应用程序，如电子商务应用程序，以及用于控制对基于 Web 订购服务的访问。

# B

> Boolean
> 逻辑（真或假）值或者具备逻辑值的特征。许多语言使用预定义的真或假值直接支持 Boolean 数据类型；而其它语言则使用整型数据类型实现 Boolean 值，通常（并非总是）用 0 表示假，而用非 0 表示真。使用 Boolean 操作符 (AND、OR、NOT 以及 NEAR) 的查询称为 Boolean 查询。

> Boolean 表达式 (Boolean expression)
> 生成 Boolean 值的表达式。

> 八位字节 (octet)
> 八个相临位或一个字节。创建此术语的原因是与 Internet 相连的某些计算机系统使用的字节多于八位。

> 绑定 (BIND)
> 请参阅“域名系统”。

> 绑定 (binding)
> Microsoft Visual Basic 代码使用“自动化”访问另一个应用程序中的对象的方法。请参阅“自动化”、“静态绑定”以及“动态绑定”。

> 保持 HTTP 连接 (Keep-Alive connection)
> 交换完成后仍不关闭的 HTTP 连接。

> 本地组 (local group)
> 对于 Windows XP Professional 而言，本地组指只能被授予使用自己工作站的权限的组。然而，它可以包含自身计算机中的用户帐户和自身域以及可信任域中的用户帐户和全局组（如果工作站加入域）。

> 编译时间 (compile time)
> 将程序从源语言翻译成机器语言的时间。

> 标识，多个 (identities, multiple)
> 是一个术语，有时用于由一台计算机维护的多个网站，也称为虚拟服务器。

> 标准通用标记语言 (SGML) (Standard Generalized Markup Language)
> 一项 ISO 标准 (ISO 8879:1986)，提供了一套定义通用标记语言的形式符号。这是一个国际标准，用于定义以电子形式表现文本的与设备和系统无关的方法。SGML 是一种元语言，就是说 SGML 是一种从形式上描述语言的手段，此处是指标记语言。请参阅“超文本标记语言”“国际标准化组织”以及“可扩展标记语言”。

> 表单 (form)
> 在 Web 发布中，由用户填写并发送回服务器进行处理的网页或网页的一部分。

> 别名 (alias)
> 一个将部分 URL 映射为服务器上的物理目录的名称。通常采用便于记忆的名称代替 IP 地址、目录路径或其它标识，又称为友好名称。请参阅“主机名”、“虚拟目录”以及“虚拟服务器”。

> 并发 (concurrency)
> 通过交叉多项工作的执行，进程或事务同时执行的表现。

> 拨号 (dial-up)
> 关于连接，或本身就是一种连接，它使用公用交换电话网络而不是专线或其他类型的私有网络。也称为缓慢链接。

> 拨号网络 (Dial-up Networking)
> 使用户可以连接到如 Internet 或私有网络等远程网络的 Windows 操作系统组件。

> 波特 (baud)
> 数据传输速率的测量标准。通常是指调制解调器的数据传输速度。

# C

> CA
> 请参阅“证书颁发机构”。

> CGI
> 请参阅“公共网关接口”。

> CLSID
> 请参阅“类 ID”。

> COM
> 请参阅“组件对象模型”。

> cookies
> 在 HTTP 协议下，服务器或脚本可用来保留客户端信息的一种方法。Cookies 是通过 Web 服务器存储在用户浏览器中的小文本文件。Cookies 包含有关用户的信息，如标识号、密码、用户如何在网站选购以及用户访问此站点的次数。网站可以在用户连接到服务器的任何时候访问 cookie 信息。

> CORBA
> 请参阅“公用对象请求代理程序结构”。

> CP_ACP
> 系统 ANSI 代码页。还有一个系统 OEM 代码页、CP_OEMCP。请参阅“代码页”。

> CryptoAPI
> 请参阅“Microsoft 加密 API”。

> 参数 (argument)
> 传递给过程的常量、变量或表达式。

> 参数 (parameter)
> 在函数调用过程中传递的值。

> 策略 (policies)
> 由系统管理员设置的状态，如帐户密码多长时间到期，以及不成功登录多少次后用户锁定账号。这些策略管理帐户可防止别人用穷举或随机概率法攻击密码。

> 查询表单 (query form)
> 用户填写的通过关键字或概念搜索信息的联机表单；也称为搜索界面。

> 查询限制 (query restriction)
> 在搜索中查找的内容；查询限制缩小了搜索的侧重点。也称为搜索表达式或搜索字符串。

> 常见问题 (FAQ) (Frequently Asked Questions)
> 通常是一个包含说明基本问题的问题和解答的文档。访问者可在许多网站上找到 FAQ。FAQ 用于向访问者介绍网站的主题并提供关于如何使用此站点的一般准则。

> 超链接 (hyperlink)
> 超文本文档中元素之间的连接，例如字、词组、符号、图像、文档中的不同元素、另一个超文本文档、文件或脚本。用户通过单击链接元素激活链接，链接元素通常带有下划线或具有与其余文档不同的颜色。通过使用采用标记语言（如 SGML 和 HTML）的标签在超文本文档中表示超链接。这些标签对于用户通常是不可见的。也称为热链接和超文本链接。

> 超时 (timeout)
> 经过一段时间后自动取消没有应答的客户端请求的一种设置。

> 超文本 (hypertext)
> 以一种复杂、无序的网状关联方式链接在一起的文本，用户可浏览其中的相关主题。超文本这个术语是 1965 年创造出来用于描述计算机所表示的文档的，其目的是表达与书籍、电影和演说等线性格式相对的概念的非线性结构。

> 超文本标记语言 (HTML) (Hypertext Markup Language)
> 一种简单标记语言，用于创建可从一个平台移植到另一个平台的超文本文档。HTML 文件是带有嵌入代码（由标记标签表示）的简单 ASCII 文本文件，嵌入的代码用来表示格式和超文本链接。它是 WWW 上的文档所使用的格式化语言。请参阅“动态 HTML”、“可扩展标记语言”、“标准通用标记语言”。

> 超文本传输协议 (HTTP) (Hypertext Transfer Protocol)
> 用于访问 WWW 上信息的客户端/服务器协议。

> 成员域 (realm)
> 一个有时用于域的术语，这里所说的域指的是因安全原因建立的用户域，而不是 Internet 域。对于密码保护文件，指的是服务器上受保护资源或区域的名称。如果用户尝试在浏览时访问保护资源，则成员域名称通常将出现在询问用户名和口令的对话框中。

> 程序安全性 (programmatic security)
> 由组件提供的用于确定用户是否有权执行所请求操作的程序上的逻辑。

> 程序文件 (program file)
> 启动应用程序或程序的文件。程序文件具有 .exe、.pif、.com、.cmd 或 .bat 等文件扩展名。

> 传输控制协议 /网际协议 (TCP/IP) (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)
> Internet 上所有计算机共同采用的一种通信标准。在发送端，TCP 将要发送的数据分成多个数据段。IP 再将数据段组合成包含数据段、发件人以及目标地址的数据包。IP 将数据包发送到路由器进行传递。在接收端，IP 接收数据包并将其拆分为数据段。TCP 将数据段组合成原始数据集。请参阅“数据包”。

> 存根程序 (stub)
> 不包含可执行代码、通常包含用于描述最终功能的一些注释的例程。存根程序用作以后要编写的例程的占位符。

# D

> DAV
> 请参阅“分布式创作和版本管理”。

> DCOM
> 请参阅“分布式 COM”。

> DES
> 请参阅“数据加密标准”。

> DHCP
> 请参阅“动态主机配置协议”。

> DHTML
> 请参阅“动态 HTML ”。

> DLL
> 请参阅“动态链接库”。

> DNS 反向搜索 (Domain Name System (DNS) reverse lookup)
> 查找与域名对应的 IP 地址。

> DNS 欺骗 (Domain Name System (DNS) spoofing)
> 通过损坏名称服务缓存或损害有效域的域名服务器来假定另一系统的 DNS 名称。

> DNS
> 请参阅“域名系统”。

> DSN
> 请参阅“数据源名”。

> DWORD
> 32 位整数的 Win32 API 标志。

> 代理 (agent)
> 在客户端/服务器应用程序中，位于客户端和服务器之间的进程。在“简单网络管理协议 (SNMP)”中，代理信息由用户注释、计算机的物理位置以及基于计算机配置的报告服务类型组成。请参阅“目录代理”。

> 代理 (proxy)
> 通过中间网关将用户与远程目标连接的软件程序。

> 代理服务器 (proxy server)
> 是一个防火墙组件，管理进出局域网的 Internet 传通信量，它可以提供文档高速缓存和访问控制等其他特性。代理服务器可以通过高速缓存和直接提供经常请求的数据（如流行网页）来提高性能，还可以过滤和丢弃所有者认为不正确的请求，如非法访问私有文件的请求。请参阅“防火墙”。

> 代码页 (codepage)
> 代码页是系统用来编码和解释字符串的字符的。对于不同的语言，代码页的格式有所不同。有些语言（如日语和印地语）具有多字节字符，而其他语言（如英语和德语）每个字符只用一个字节表示。每个代码页用唯一的整数表示。在 IIS 中，默认代码页与 CP_ACP 相同。IIS 支持以 UTF-8 或 ANSI 格式保存的 Web 文件。请参阅“CP_ACP”和“UTF-8”。

> 带宽 (bandwidth)
> 指传输媒体的能力，以位/每秒 (bps) 或频率 (Hz) 为单位。通常情况下，带宽值越高则表明数据传输能力越强。在通信中，给定范围内最高频率与最低频率之间的差值。在计算机网络中，带宽越高则表明数据传输能力越强，带宽单位用位/每秒 (bps) 表示。

> 带宽限制 (bandwidth throttling)
> 设置允许服务使用的整个网络容量的最大部分。管理员可以有意识地限制服务器的 Internet 负载，方法是禁止服务器以满负荷方式接收请求，以便能为其他程序（如电子邮件）保留一些资源。

> 带奇偶校验的带区集 (stripe sets with parity)
> 一种数据保护方法，数据被分成大块的横跨阵列中所有磁盘的带状数据块。数据冗余是由奇偶校验信息提供的。这种方法提供了容错功能。请参阅“容错”和“带区集”。

> 带区集 (stripe set)
> 指在不同的驱动器上跨相同的分区保存数据。尽管带区集不提供容错功能，但是，带奇偶校验的带区集实实在在能提供容错功能。请参阅“容错”、“分区”以及“带奇偶校验的带区集”。

> 单线程控制 (single-threaded control)
> 所有对象都在单一线程内执行的一种模式。

> 低速链接 (slow link)
> 一种调制解调器连接，通常为 14,400 bps 到 56,000 bps。

> 地址解析协议 (ARP) (Address Resolution Protocol)
> 用于在只知道一个 IP 地址（或逻辑地址）时决定与 Internet 相连的局域网中节点的硬件地址（或物理地址）的 TCP/IP 协议。向网络发送 ARP 请求，具有 IP 地址的节点采用其硬件地址作出应答。虽然从技术上讲 ARP 仅指找到硬件地址，而反向 ARP (RARP) 则是指相反的过程，但是，缩写字 ARP 通常用于描述这两种过程。ARP 受支持广播数据包的物理网络系统的限制。它在 RFC 826中定义。 请参阅“反向地址解析协议”以及“传输控制协议/ 网际协议”。

> 点对点隧道协议 (PPTP) (Point-to-Point Tunneling Protocol)
> 局域网的某些节点通过 Internet 在其中进行连接的虚拟专用网络规范。PPTP 是一个开放的工业标准，它支持大多数流行的联网协议，如 IP、IPX 以及 Microsoft Networking (NetBEUI)。公司可使用 PPTP 将远程拨号需求发包给 Internet 服务提供商或其他通信公司以降低费用和复杂性。

> 点对点协议 (PPP) (Point-to-Point Protocol)
> 一套包括 Windows 远程访问服务 (RAS) 的工业标准的构成和身份验证协议，它用于保证与第三方远程访问软件的互操作性。PPP 协商 OSI （开放系统互连）模型的多层配置参数。作为串行通信的 Internet 标准，PPP 定义数据包如何利用调制解调器连接与其他基于 Internet 的系统进行交换。

> 电子商务 (E-commerce)
> 通过 Web 进行买卖的过程，通常建立在软件产品（如 Microsoft Commerce Server）的基础上。

> 电子邮件 (e-mail)
> 计算机用户借以通过通信网络与其他计算机用户（或用户组）交换信息的系统。电子邮件是使用最广泛的 Internet 应用之一。

> 调试器 (debugger)
> 用于检测程序源代码或脚本错误的软件工具，这是通过单步执行应用程序代码和查看代码变量内容实现的。

> 调用 (call)
> 将程序的执行转移给某一代码段（通常是子例程），并保存当被调用的代码段执行完之后从调用点恢复程序的执行所必须的信息。出现子例程调用时，通常要向子例程传递一个或多个值（称为变量或参数），随后子程序将使用这些值，有时还要修改这些值。

> 调用者 (caller)
> 一种客户端，用来调用对象的一个方法。对象调用者不必是对象的创建者。例如，客户端 A 可以创建对象 X 并将此引用传递给客户端 B，然后客户端 B 可以使用此引用调用对象 X 的一个方法。这种情况下，客户端 A 是创建者，而客户端 B 是调用者。

> 调制解调器 (modem)
> 调制器/解调器。使计算机能够在标准电话线上传送信息的通信设备。

> 动态 HTML (DHTML) (dynamic HTML)
> Internet Explorer 4.0 或更高版本中的一组创新功能，用于创建可动态更改其内容和与用户交互的 HTML 文档。通过使用 DHTML，作者无须依赖服务器端程序便可在网页上提供特殊效果。

> 动态绑定 (dynamic binding)
> 出现在程序执行过程中的绑定（将程序中的符号地址转换成与存储相关的地址）。此术语经常是指运行期间确定哪些软件例程要求特定数据对象的面向对象的应用程序。也称为后期绑定。

> 动态链接库 (DLL) (dynamic-link library)
> Microsoft Windows 操作系统家族的一个特性，它支持可执行例程，通常帮助一个特定的函数或函数集单独以一个带有 .dll 扩展名的文件存储，只在被需要它们的程序调用时加载。这将在程序执行过程中节省内存并使得代码可重复利用。

> 动态网页 (dynamic page)
> 包含动画 GIF、Java 小程序、ActiveX 控件或 DHTML 的 HTML 文档。对于根据用户提供的信息自动创建或使用 ASP “轻松搞定”的网页也是这样。

> 动态主机配置协议 (DHCP) (Dynamic Host Configuration Protocol)
> 当主机与网络连接时，允许连接到 Internet 的网络自动指定主机临时 IP 地址的 TCP/IP 协议。

> 端口号 (port number)
> 标识某 Internet 应用程序的号码。例如，WWW 服务的默认端口号是 80。

> 断开的记录集 (disconnected recordset)
> 客户端高速缓存中不再与服务器保持活动连接的记录集。如果必须对原始数据源进行更新数据等工作，则需要重新建立连接。

> 断开链接 (broken link)
> 指向无法定位的资源的引用，造成无法定位资源的原因包括：URL 无效、链接指向的资源不存在、包含资源的服务器正忙或存在其它技术问题。

> 对象 (object)
> 在面向对象的编程过程中，包含作为分离实体处理的例程和数据的变量。对象是建立在特定模型基础之上的，此处使用对象服务的客户端通过由一组方法或相关函数组成的接口获得对对象数据的访问权。然后，此客户端调用这些方法执行操作。

> 对象标识符 (Object Identifiers)
> 属性和类的可扩展的唯一标识号。性能计数器名称具有自己的 OID（以 MIB 文件列出），允许性能监视应用程序访问这些计数器。请参阅“SNMP”和“MIB”。

> 对象管理组 (OMG) (Object Management Group)
> 用于定义和升级 CORBA 对象规范的厂商联盟。

> 对象缓存清理程序 (object-cache scavenger)
> 是一些代码，用于定期扫描高速缓存查找需丢弃的对象。从高速缓存中删除最近未使用因此近期也不太可能再使用的文件。

> 对象链接和嵌入 (OLE) (Object Linking and Embedding)
> 一组用于传送和共享客户端应用程序信息的集成标准。是一种协议，可以创建与应用程序具有嵌入链接的复合文档以便用户进行修订时无须在应用程序间进行切换。OLE 是建立在组件对象模型基础之上的，它允许开发在多个应用程序中具有互操作性的可重用对象。此项技术已在企业中得到广泛应用，电子表格、字处理程序、财务程序包以及其他应用程序可以在客户端/服务器结构中共享和链接不同的信息。

> 对象链接和嵌入数据库 (OLE DB) (Object Linking and Embedding Database)
> 在企业和 Internet 上提供对 SQL 和非 SQL 数据源访问的数据访问接口。请参阅“结构化查询语言”。

> 对象请求代理程序 (ORB) (Object Request Broker)
> 在客户端/服务器应用程序中，客户端为获得对象向而发出请求的界面。ORB 将请求定向到包含对象的服务器，然后将结果值返回客户端。

> 多层结构 (multitier architecture)
> 也称为三层结构，多层结构是一种构建应用程序的技术，这种应用程序通常被拆分成用户、企业和数据服务层。这些应用程序是由基于对象模型（如 COM）的组件服务所构建的。请参阅“三层结构”。

> 多线程 (multithreading)
> 在单个程序中快速顺序运行多个进程，而不论操作系统正在使用的是哪种多任务逻辑方法。由于用户对时间感觉大大低于计算机的处理速度，故多任务看起来是同时进行的，尽管每次只有一个任务可以使用计算机处理周期。

> 多用途网际邮件扩充映射（ MIME 映射） (Multipurpose Internet Mail Extensions mapping (MIME mapping))
> 一种配置浏览器以查看多格式文件的方法。是一种能够发送基于 8 位的电子邮件的 Internet 邮件协议的扩展，它用于支持扩展字符集、声音邮件、传真图像等。

> 多重初始地址主机 (multihomed host)
> 与多个物理网络连接的主机。主机可以在任何链接上发送和接收数据，但不能为其他节点发送通信量。请参阅“主机”和“路由器”。

# E

> extranet
> 使用 WWW 技术的企业内部网的扩充，主要用于简化与公司供应商和客户的通信。extranet 允许客户和供应商获得对公司 Intranet 的有限访问权以便提高通信速度和企业关系的效率。

# F

> FAQ
> 请参阅“常见问题”。

> finger
> 一个允许用户获得其他站点（如果那些站点允许通过 finger 进行访问）上其他用户信息的 Internet 实用程序。给定电子邮件地址后，finger 将返回用户的全名、此用户是否是当前登录指示以及其他用户选择作为配置文件提供的任何信息。给定名或姓之后，finger 将返回名与之相匹配的用户的登录名。还可以显示用户上次登录的时间、空闲时间、终端线和终端位置（可以应用的地方），甚至用户留下的项目文件。

> Fortezza
> 满足带有加密机制的防御信息系统安全结构的美国政府安全标准，此机制提供消息机密性、完整性、验证以及对信息、组件和系统的访问控制。可使用服务器和浏览器软件以及个人计算机存储卡国际协会 (PCMCIA) 硬件实现这些特性。

> FrontPage 服务器扩展 (FrontPage Server Extensions)
> 安装在 HTTP 服务上的一组文件，给服务提供特殊 Microsoft FrontPage 功能的能力。管理员可以使用 FrontPage 服务器扩展查看和管理图形界面的网站。同样，作者可以远程创建、编辑和将网页发送给 IIS。

> FTP
> 请参阅“文件传输协议”。

> 发现机制 (discovery mechanism)
> 在网络中查找其他服务器的方法。

> 方法 (method)
> 作用于一个对象的程序（函数）。

> 防火墙 (firewall)
> 一种安全系统，它试图保护公司网络不受外来的威胁，如来自 Internet 等其他网络的电脑入侵者的攻击。防火墙防止公司网络的计算机与外部计算机直接通信，反之亦然。相反，所有通信通过公司网络外的代理服务器进行传递，代理服务器将决定让特定信息或文件通过网络是否安全。请参阅“代理服务器”。

> 访问控制 (access control)
> 根据用户标识及其在不同预定义组中的成员资格限制对资源进行访问的机制。访问控制通常用于控制用户对网络资源，如服务器、目录和文件等进行访问。

> 访问控制列表 (ACL) (access control list)
> 指明哪些用户或用户组有权访问或修改特定文件的列表；Windows 全权访问控制列表 (DACL) 以及系统访问控制列表 (SACL) 就是访问控制列表的示例。

> 分布式 COM (distributed COM)
> 允许软件组件直接通过网络上进行通信的有线协议。

> 分布式处理 (distributed processing)
> 信息处理的一种形式，其中的工作是由通过通信网络链接的独立计算机执行的。分布式处理的类型通常分为简洁分布式处理或真正分布式处理。简洁分布式处理共享可相互通信计算机中的工作负载。真正分布式处理让单独的计算机执行不同的任务，其方式是联合工作可完成一个较大的目标。后一种处理方式要求高度结构化的环境，此环境允许软硬件进行通信、共享资源和自由交换信息。

> 分布式网际应用程序结构 (DNA) (Distributed interNet Application Architecture )
> Microsoft 提出的 Web 应用程序的结构。

> 分区 (partition)
> 功能类似于一个物理独立单元的物理磁盘的一部分。

> 封装 (encapsulate)
> 将结构化信息集合作为一个整体,而不会影响或无需注意其内部结构。在通信过程中，根据诸如 TCP/IP 数据包等协议建造的信息或数据包将与其格式化数据一起作为未加区分的二进制数字流，然后它将根据底层协议进行分解和打包（如 ATM 数据包）以便在特定网络上发送；底层数据包将在目的地组装并重新创建按封装协议格式化的信息。

> 服务器 (server)
> 下列情况下使用的一条术语：网络中负责向网络上的其他计算机发送文件或者为其运行应用程序的计算机；服务器计算机上运行的、负责文件服务或运行应用程序的软件；或者，在面向对象的程序设计中，是根据请求与其他代码交换信息的代码。

> 服务器端包含 (server-side include)
> 一种用在 WWW 文档中包含动态文本的机制。服务器端包含是一些由服务器识别并解释的特殊命令代码，在文档发送到浏览器之前，其输出就放在文档正文里面。例如，服务器端包含可以用来在文件的文本内包含日期/时间标记。

> 服务器节点 (server node)
> 服务器群集中的单台计算机。

> 服务器进程 (server process)
> 支持 COM 组件的进程。COM 组件可被加载到代理服务器进程中，即可在客户端计算机（本地）上，也可在另一台计算机（远程）上。还可以被加载到客户端应用程序进程中（进程内）。

> 服务器群集 (server cluster)
> 为了提供群集功能（如容错或负载平衡）而采用实物和软件联网的服务器计算机组。请参阅“容错”和“负载平衡”。

> 服务器证书 (server certificate)
> 一种独特的数字标识，构成 Web 服务器 SSL 安全功能的基础。服务器证书是通过手动方式从可信任的第三方机构获取的，它为用户提供了一种鉴别网站身份的方法。

> 服务提供商 (ISP) (Internet service provider)
> 公共的远程连接到 Internet 的提供程序。通过提供拨号连接或安装租用线路使远程用户能够访问 Internet 的公司或教育机构。

> 服务应用程序接口 (ISAPI) (Internet Server Application Program Interface)
> 驻留在服务器上的应用程序接口，用于初始化已与 Microsoft Windows 操作系统协调的软件服务。它是开发用于支持 ISAPI 接口的 IIS 和其他 HTTP 服务扩展的 API。请参阅“应用程序接口”、“公共网关接口”。

> 负载平衡 (load balancing)
> 当服务器群集在其所有活动节点上平等共享信息请求时。这可以通过直接将客户端连结到不同的后台服务器的静态方式或将每个客户端连结到由软硬件设备控制的不同后台服务器的动态方式完成。Windows 2000 Advanced Server 的网络负载平衡 (Network Load Balancing) 特性为 HTTP 服务提供负载平衡。

> 复制 (replication)
> 将一个服务器节点的内容或配置“配置数据库”（或者两者）复制到另一个服务器节点。这种复制过程既可以手动进行，也可以由复制软件自动进行。复制是群集的一项必需的功能，可以确保容错。请参阅“容错”和“群集”。

# G

> GIF
> 请参阅“图形交替格式”。

> Global.asa
> 存储有关 IIS 应用程序（如结构初始化）信息和已给定应用程序范围的对象的文件。

> Gopher
> 一种早期的 Internet 协议和软件程序，设计用于从远程计算机或站点搜索、检索和显示文本文档。

> GUI
> 请参阅“图形化用户界面”。

> GUID
> 请参阅“全球唯一标识符”。

> 干扰词 (noise word)
> 在索引过程中忽略的不重要的字，如 the、and 或 be；也称为忽略字。

> 高速缓存 (cache)
> 特殊的内存子系统，为了快速访问，常用数据都在其中进行复制。内存高速缓存存储了被频繁访问的 RAM 地址以及这些地址中包含的内容。当处理器引用某一内存地址时，高速缓存就检查是否包含此地址。如果确实包含此地址，就将数据返回给处理器；如果不包含此地址，就进行常规内存访问。如果同微处理器速度相比 RAM 访问速度过低，此时高速缓存非常有用，因为高速缓存比主 RAM 存储器更快。

> 工作集 (working set)
> Windows 操作系统内分配到进程的内存。

> 工作目录 (working directory)
> 术语，用于描述装有 Web 服务器软件的目录。

> 工作者线程 (worker thread)
> 由组件、ISAPI 扩充或筛选器创建的线程，用于执行异步处理。使用工作者线程释放 IIS I/O 线程以处理其他请求。

> 公共网关接口 (CGI) (Common Gateway Interface)
> 初始化软件服务的服务器端接口。定义信息服务（如 HTTP 服务）和服务器主机资源（如数据库和其他程序）间通信的规范。例如，当用户通过 Web 浏览器提交表单时，HTTP 服务将执行一个程序（通常称为 CGI 脚本）并通过 CGI 把用户输入的信息传递给此程序。然后，程序将通过 CGI 把信息返回到服务。任何软件都可以是 CGI 程序，只要它能够根据 CGI 标准处理输入和输出。CGI 应用程序总是在进程外运行。请参阅“服务器”。

> 公共网关接口二进制目录 (Common Gateway Interface (CGI) bin directory)
> 服务器中存储 CGI 脚本程序的目录。通常称为 CGI-bin 或 CGI-scripts。

> 公共网关接口脚本 (Common Gateway Interface (CGI) script)
> 允许服务器与用户之间通过 Internet 进行通信的程序。例如，当用户在网页上的表单中输入信息时，CGI 脚本将解释此信息并将其传递给服务器上的数据库程序。

> 公用对象请求代理程序结构 (CORBA) (Common Object Request Broker Architecture)
> 1992 年由对象管理组开发的规范，这其中许多程序片段（对象）与其他程序中的其他对象进行通信，即使这两个程序由不同编程语言写成并在不同的平台上运行。程序通过对象请求代理程序（或 ORB）进行对象请求，因此无须了解对象所处的程序的结构。CORBA 设计成在面向对象的环境工作。

> 公钥加密 (public-key encryption)
> 使用密钥对进行加密的非对称方案：公钥将数据加密并用相对应的密钥对其进行解密。对于数字签名，此过程相反：发送者使用密钥创建唯一的电子号码，任何拥有相应公钥的人都可以读取此电子号码，公钥用于检验消息是否确实来自发送者。请参阅“RSA”、“会话密钥”。

> 共享属性 (shared property)
> 在组件服务中，同一服务器进程中的所有对象通过“共享属性管理器”都能访问的一个变量。属性值可以是变体能表示的任何类型。

> 故障恢复 (failback)
> 当失败的服务器节点完全恢复活动能力时。

> 故障转移 (failover)
> 当一台计算机失败时，另一台计算机将自动接管其请求负载。转换对用户来说是不可见的。

> 关键字 (keyword)
> 在搜索引擎技术中，用于内容索引的有意义的字；请参阅“干扰词”。编程过程中为某个命令或其他程序指令保留的字。

> 关键字索引 (keyword index)
> 文档中出现的有意义的字的文件；用于关键字搜索。

> 关联 (associating)
> 请参阅“文件名扩展映射”。

> 管理单元 (snap-in)
> 管理单元就是一些驻留在 Microsoft 管理控制台 (MMC) 内的、管理员用于管理各种网络服务的程序。MMC 提供管理工具（管理单元）赖以驻留的环境；而管理单元则提供管理网络服务必需的实际管理性能，如 IIS。

> 管理信息库 (MIB) (Management Information Base)
> 可以用简单网络管理协议 (SNMP) 管理的网络部分的信息。此信息的格式为 MIB 文件，所有可以监视的服务都可以使用此信息。大多数第三方监视器（客户端）使用 SNMP 和 MIB 文件监视 Web、FTP 和其他 Windows 服务。开发人员或系统管理员可以使用 SNMP 协议写入自己的自定义监视应用程序。

> 光标 (cursor)
> 一种屏幕指示器，例如闪烁的下划线或矩形块等，标记键入时按键出现的位置。在使用鼠标、箭头或其他随鼠标运动而移动的屏幕图标的应用程序或操作系统中。对于将数据列返回到应用程序的软件也是这样。结果集中的光标指示它在结果集中的当前位置。

> 广域网 (WAN) (wide area network)
> 一个连接不同地理区域的通信网络。

> 国际标准化组织 (ISO) (International Organization for Standardization)
> 创建于 1946 年的自愿的、无条约的组织，它主要负责创建众多领域的国际标准，包括计算机和通信领域。其成员包括 89 个成员国家（地区）的国家标准组织，包括美国的 ANSI。请参阅“美国国家标准化组织”。

> 国际标准化组织的开放系统互连模型 (International Organization for Standardization Open Systems Interconnection model) 为使通过网络交换信息的计算机的服务级别和交互类型标准化的分层结构。ISO/OSI 模型将计算机到计算机的通信分成七层（或称为级别），每层均建立在其下级别包含的标准之上。七层的最低层只处理硬件链接；最高层处理应用程序级的软件交互。

> 过滤，IP 地址 (filtering, IP address)
> 根据浏览器尝试访问的 IP 地址允许或拒绝访问。

> 过滤，主机名 (filtering, host name)
> 根据浏览器尝试访问的主机名允许或拒绝访问。

> 过期头 (expires header)
> 服务器发送的文件的过期日期或时间；过期信息由代理服务器和浏览器高速缓存使用。

# H

> HTML
> 请参阅“超文本标记语言”。

> HTTP 头 (HTTP header)
> 列出在 HTTP 请求或响应顶端的信息。

> HTTP
> 请参阅“超文本传输协议”。

> HTTPD
> HTTP 后台程序；Web 服务器 。

> 后期绑定 (late binding)
> 请参阅“动态绑定”。

> 互用性 (interoperability)
> 多家厂商多台计算机上软硬件具有实际意义的通信的能力。

> 回呼功能 (callback function)
> 由 IIS 提供的一种允许 ISAPI 扩展或筛选器访问 IIS 服务的功能。

> 会话密钥 (session key)
> 由客户端创建的、经过加密并发送给服务器的数字密钥。此密钥用于对客户端发送的数据进行加密。请参阅“证书”、“客户端”、“数字签名”、“密钥对”。

> 活动 (activity)
> 具有单个分布式逻辑执行线程的 COM 对象的集合。每个COM 对象属于一个活动。

> 活动脚本 (active script) 一种可以采用各种语言以及固定格式等实现、并能与其他 ActiveX 控件交互的脚本。

> 活动脚本技术 (active scripting)
> 一种使用 COM 在 Microsoft Internet Explorer 中运行第三方脚本而不必考虑语言以及其他实现要素的 Microsoft 技术。请参阅“Active Server Pages”、“自动化”、“组件对象模型组件”、“脚本”以及“脚本引擎”。

> 活动组 (Active Group)
> Open Group 赞助的一个标准组织，它是一个开放的、客户端驱动的指导委员会，负责 ActiveX 技术的开发和管理以及许可协议的发放。

# I

> ICMP
> 请参阅“Internet 控制报文协议”。

> IETF
> 请参阅“Internet 工程任务组”。

> IIS 管理对象 (IIS Admin Objects)
> 由 IIS 提供的一组方法，它允许应用程序访问和修改 metabase 中的配置设置。

> IIS 管理基本对象 (IIS Admin Base Object)
> 实现 IMSAdminBase 接口的 DCOM 对象，它使用启用 Web 应用程序以便操作内存驻留 metabase 中 IIS 配置密钥和数据的方法。

> Internet 服务 (Internet service)
> 任何用于在 Internet 上传送信息的协议，HTTP 除外。协议是某资源的完整 URL 的第一部分。Internet 服务类型包括 Gopher、telnet、WAIS、NNTP、HTTP 和 FTP。请参阅“超文本协议”和“协议”。

> Internet 工程任务组 (IETF) (Internet Engineering Task Force)
> 一个致力于 Internet 的协议设计和开发的组织。IETF 是一个大规模、开放的国际组织，由网络设计员、操作员、厂商以及关心 Internet 体系结构发展和 Internet 正常运行的研究人员组成。目前由 Internet 协会主办，Internet 协会是一个非政府国际组织，从事 Internet 及其网络连接技术和应用程序的全球合作和协调。详细信息，请参阅 Internet Society 网站。

> Internet 控制报文协议 (ICMP) (Internet Control Message Protocol)
> 是网际协议 (IP) 的扩展，ICMP 允许生成错误消息，检测数据包和与 IP 相关的情报消息。请参阅“Packet INternet Groper (PING)”。

> Internet 网络信息中心 (InterNIC) (Internet Network Information Center)
> 从前进行 .com、.net、.org、.edu、.gov 和 .mil 顶级域中域名 DNS 注册的协调者。现在，InterNIC 已由 Network Solutions 代替。有关详细信息，请参阅 Network Solutions 网站。

> Internet
> 国际互连网络 (internetwork) 的缩写。通过网关方式联结在一起的一组不同的计算机网络，它主要处理数据传送和从发送网络到接收网络所使用的协议的信息转换。这些网络和网关使用传输控制协议/网际协议 (TCP/IP) 协议组。最初是美国国防部高级研究计划局 (DARPA) 的一部分。

> Intranet
> 用于公司或企业内部信息处理的网络。其使用包括文档分发、软件分发、数据库访问和培训等服务。之所以称其为 Intranet 的原因是它通常使用与 Internet 相关联的应用程序，如网页、Web 浏览器、FTP 站点、电子邮件、新闻组和 邮件列表，当然在这种情况下只能访问公司或企业内部的这些项目。

> IP 地址 (Internet Protocol address)
> 唯一标识网络上某一主机的地址。它将计算机标识为一个 32 位地址，此地址在传输控制协议/Internet 协议 (TCP/IP) 网络中是唯一的。通常以小数点表示法表示 IP 地址，它可以将 IP 地址的八位字节（八位，或一个字节）描述成其十进制值并以句点分隔每个八进制值。例如： 172.16.255.255.

> IP
> 请参阅“网际协议”。

> ISAPI
> 请参阅“Internet 服务应用程序接口”。

> ISDN
> 请参阅“综合服务数字网”。

> ISO/OSI 模型 (ISO/OSI model)
> 请参阅“国际标准化组织开放式系统互连模型”。

> ISP
> 请参阅“Internet 服务提供商”。

# J

> Java 数据库连接性 (JDBC) (Java Database Connectivity)
> 与 Java 语言一起使用的基于 ODBC 的数据访问接口。

> Java
> 由 Sun Microsystems 公司开发的面向对象的编程语言。目前，Java 最广泛的应用在于编写用于 WWW 的小型应用程序，或叫小程序。

> JavaBeans
> 正在由 SunSoft 开发的对象模型，其目的在于与包括 COM 和 CORBA 在内的各种其他对象模型进行内部操作 。请参阅“公用对象请求代理程序结构”、“组件对象模型”。

> JavaScript
> 由 Netscape Communications 开发的与 Java 在语法结构上类似的脚本语言。然而，JavaScript 并不是真正的面向对象的语言，由于它未经编辑，故与 Java 相比在性能上存在限制。JavaScript 客户端 Web 浏览器是运行 JavaScript 代码所必须的。现作为 ECMA 262 语言规范的开放式标准。请参阅“JScript”。

> JDBC
> 请参阅“Java 数据库连接性”。

> JIT
> 请参阅“实时激活”。

> JPEG
> 请参阅“联合图像专家组”。

> JScript
> Microsoft 开放的 JavaScript 的实现。JScript 使用 ECMA 262 语言规范进行编译。

> 奇偶校验 (parity)
> 一致性或等价性的质量，在计算机中通常指错误检查过程。在此过程中，对于传输中没有出错的每组数据位，传输前后“1”的个数必须相等（或是奇数或是偶数）。如果按每个字符为基础来进行奇偶校验，则此方法称为垂直冗余校验，即 VRC；如果以数据块为基础进行校验，则称为纵向冗余校验，即 LRC。在通常的调制解调器间通信中，奇偶校验是在发生传输之前发送方与接收方必须取得一致的参数之一。请参阅“容错”、“带区集”、“具有奇偶性的带区集”。

> 机器人 (robot)
> 一种自动化程序，如搜索引擎、索引程序以及分类程序等，其请求网页的速度比人类快许多。用于“机器人”的其他常用术语包括“爬虫”和“蜘蛛”。

> 基本身份验证 (Basic authentication)
> 大多数浏览器（包括 Internet Explorer）支持的一种验证协议。它是一种编码用户名和密码数据传输的身份验证方法。基本身份验证有时又称为明文身份验证，因为基本 64 位编码可以被任何使用免费解码工具的用户解码。请注意，编码与加密并非等同。请参阅“集成 Windows 身份验证”以及“加密”。

> 集成 Windows 身份验证 (integrated Windows authentication)
> 服务器通过加密交换检验用户帐户信息的一种方法；从不传送真正的口令。以前通称为 NTLM 和质询/响应身份验证。

> 集合 (aggregation)
> 一种实现组件对象的组合技术，就是使用一个或多个支持部分或全部新对象所需接口的现有对象生成一个新的对象。

> 计数器 (counters)
> 请参阅“计数器组件”（IIS 随附的简单 COM 对象）或“性能计数器”（用于测量系统性能）。

> 计数器组件 (Counters Component)
> IIS 的可安装组件，使您可以逐个创建、存储、增加或检索任何数量的自定义计数器。不要将它与和 Windows 一起安装的“性能计数器”混淆，“性能计数器”用于监视系统性能。

> 继承 (inheritance)
> 通常，指的是新创建对象自动具有或继承现存对象属性的能力。例如，新创建的子目录可以继承父目录的访问控制设置。

> 加密 (cryptography)
> 涉及以编码形式传输信息的领域科学，以便只有预期的收件人才可以将信息解码并揭示其含义。编码信息通常称为加密。

> 加密 (encryption)
> 一种使数据不可破译以防止擅自查看和使用的方法，特别是在网络传送或当其从一个计算机传送到另一个计算机而存储在可传输磁介质上时。加密可以是对称或非对称的。对称加密包括加密和解密数据的相同密钥的使用。非对称加密使用一个密钥进行加密而用另一个进行解密。请参阅“密钥对”。

> 简单网络管理协议 (SNMP) (Simple Network Management Protocol)
> TCP/IP 中的网络管理协议。在 SNMP 中，代理或客户端监视网络中各种设备的活动，并将其报告给网络控制台工作站。代理或客户端可以是硬件，也可以是软件。各种设备/服务的控制信息采用一种叫管理信息块的结构来维护。访问这些信息的一种方式是使用“性能计数器”。请参阅“管理信息库”。

> 简单邮件传输协议 (SMTP) (Simple Mail Transfer Protocol)
> 网络中计算机间用于彼此传递邮件的一种 TCP/IP 协议。此协议用于在 Internet 上发送电子邮件。

> 脚本 (script)
> 一种由应用程序或实用程序的指令集合组成的程序。脚本可以嵌入网页中。请参阅“ActiveX”、“通用网关接口”。

> 脚本引擎 (scripting engine)
> 一种负责解释和执行脚本的程序。请参阅“脚本”。

> 接口 (interface)
> 一组可提供对组件对象访问的逻辑上相关的操作或方法。

> 节点 (network sniffer)
> 与网络相连的计算机；也称为主机。节点也是某些种类的连接。在局域网中，节点是与网络相连并能与其他网络进行通信的设备。

> 结构化查询语言 (SQL) (Structured Query Language)
> 用于定义和访问关系数据库的国际标准语言。

> 仅匿名登录 (anonymous-only logons)
> 允许采用 IUSR_computername 帐户进行远程访问。远程用户无需用户名和密码就可以与此计算机连接，但仅仅拥有此帐户所具备的各种权限。匿名访问通常用于 Internet 站点。

> 进程 (process)
> 在 Windows 中，由可执行程序、一组虚拟内存地址和线程组成的对象；在 UNIX 中，则是线程的同义词。请参阅“线程”。

> 进程隔离 (process isolation)
> 运行应用程序或进程外组件。请参阅“进程外组件”。

> 进程记帐 (process accounting)
> 一个允许管理员监视和记录 CGI 脚本以及进程外应用程序资源消耗的 IIS 特性。

> 进程内组件 (in-process component)
> 在客户端进程空间运行的组件。此组件通常是一个动态链接库 (DLL)。

> 进程外组件 (out-of-process component)
> 在相对于客户端之外的独立进程空间中运行的 COM 组件。

> 静态绑定 (static binding)
> 在程序编译或链接过程中进行的绑定（将程序中的符号地址转换为与存储器相关的地址）。

> 静态网页 (static page)
> 在请求之前事先准备的、并根据请求发送给客户端的 HTML 网页。此网页在被请求时并不执行特殊的操作。请参阅“动态网页”。

> 镜像集 (mirror set)
> 数据的完全多余或影象副本。镜像集为所选磁盘提供相同的孪生磁盘；所有写入主磁盘的数据也同时写入影象或镜像磁盘。那么用户可以立即访问带有失败磁盘信息多余副本的另一磁盘。镜像集提供容错。请参阅“容错”。

> 局域网 (LAN) (local area network)
> 计划为只有不到几公里距离和由通信链接连接(它允许任何设备与网络上的其他设备进行交互)的区域提供服务的一组计算机和其他设备。由于网络只覆盖很小的区域，故可以对网络信号协议进行优化使其数据传输速率达到每秒 100 M (100 Mbps)。请参阅“以太网”；“令牌环网”；“广域网”。

> 卷集 (volume set)
> 将实际磁盘上的分区合并起来，显示为一个逻辑驱动器。请参阅“逻辑驱动器”。

# K

> Kerberos 协议 (Keep-Alive connection)
> 对于内部和 Intranet 登录的 Windows 安全性基础。Kerberos 协议提供分布式软件组件的安全使用。请参阅“密码”、“加密”。

> 开发人员隔离 (developer isolation)
> 某些为应用程序开发人员提供的、在无需连接到 Web 服务器情况下创建和测试脚本方法的软件特性。

> 开放式数据库互连 (ODBC) (Open Database Connectivity)
> 使应用程序能够访问各种现存数据源数据的应用程序编程接口。交叉平台数据库访问的标准规范。

> 可扩展标记语言 (XML) (eXtensible Markup Language)
> 网站中用于结构化文档互换的数据格式。它称为“可扩展标记语言”，因为它不同于 HTML 的固定格式。XML 可用来在 WWW 上启用 SGML。XML 不是一种单独的标记语言：它还是一种允许作者设计标记语言的中继语言 (metalanguage)。常规标记语言定义了在某类文档中（如 HTML）描述信息的方法。作者可使用 XML 为很多类文档定义他们自定义的标记语言。

> 可扩展性 (scalability)
> 在多种计算机和硬件配置上使用同一软件环境的能力。尽管通常与演化为大的系统相关，但是，较大的机构通常需要同一软件服务无论对于少量用户还是大量用户都应具备优良的性能。

> 可扩展样式表语言 (XSL) (eXtensible Stylesheet Language)
> 可用于指定如何将 XML 文档转换成可显示结构的样式表机制。尽管 XSL 定义了高级格式化特征的语法，它还可用来生成可显示的 HTML 或其他已形成的标记语言。

> 可执行程序 (executable program)
> 可运行的一个程序或者程序、窗体、数据、菜单和其他文件的集合。

> 客户 (customer)
> 在局域网或 Internet 上访问由另一台计算机（称为服务器）提供的共享网络资源的计算机。也可以是从某个进程或组件请求服务的应用程序或进程。客户端将简化与服务器计算机的连接，并能管理和呈现从那些资源检索到的信息。在客户端/服务器环境中，工作站通常作为客户端。当谈及 COM 对象时，指的是一个访问或使用由另一组件提供的服务的程序。

> 客户层 (client tier)
> 在三层 Web 应用程序模型中，用于向中间层请求服务的应用程序或进程，通常包括 Web 服务器和业务进程。请参阅“中间层”、“数据源层”。

> 客户端/服务器结构 (client/server architecture)
> 一种计算模型，通过它在桌面上运行的客户端程序或个人计算机可访问远程服务器或主机上的信息。应用程序的客户端部分通常使之最有利于用户的交互操作，而服务器部分则提供集中的、多用户功能。

> 客户证书 (certificate, client)
> 一种数字证书，其功能类似于驾驶执照或护照。客户证书可以包含有关用户和颁发证书的机构的详细标识信息。请参阅“证书，数字”。

> 控件 (control)
> 在图形化用户界面中 (GUI)，在屏幕中可由用户操作执行某个动作的对象。也许最普通的控件是用户可单击选择某个选项的按钮以及用户籍以在窗口的文档或位置文本中移动的滚动条。

> 扩充控制块 (extension control block)
> 由 IIS 创建和使用以便与 ISAPI 扩充进行通信的数据结构。

> 扩展分区 (extended partition)
> 从硬盘的自由空间创建，扩展分区可进一步分成零或多个逻辑驱动器。只有按照物理磁盘允许的四个分区中的一个可成为扩展分区，创建扩展分区时不需要主分区成为当前可用的分区。请参阅“逻辑驱动器”。

# L

> LAN
> 请参阅“局域网”。

> LCID
> 请参阅“区域标识符”。

> LDAP
> 请参阅“轻便目录访问协议”。

> LOCALE_SYSTEM_DEFAULT
> 默认系统区域设置。还有一个默认用户区域设置。请参阅“区域设置标识符”。

> localhost
> 程序在其上运行的计算机名称占位符；localhost 使用保留的环回 IP 地址 127.0.0.1。

> 类 (class)
> Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript) 中对象的正式定义。类作为运行时创建对象实例的模板。类定义对象的属性和用于控制对象行为的方法。请参阅“Microsoft Visual Basic Scripting Edition”

> 类 ID (CLSID) (class ID )
> 标识 COM 组件的普遍唯一标识符 (UUID)。每个 COM 组件在 Windows 注册表中均有它的 CLSID，以便其他应用程序可以加载它。

> 类工厂 (class factory)
> 执行 IClassFactory 接口的对象，此接口允许其创建特殊类的对象。

> 类限制 (class restrictions)
> 有时用于通过 IP 地址和主机名过滤来控制访问的一般术语。

> 类型库 (type library)
> 一个描述组件的方法、属性和数据结构的二进制文件。

> 例示 (instantiate)
> 创建对象的实例。

> 连接共用 (connection pooling)
> 基于使用预分配资源集合（如对象或数据库连接）的性能优化。共用使资源的分配更有效。

> 连接用户 (connected user)
> 当前正在访问 Web 服务器某项服务的用户。

> 联合图像专家组 (JPEG) (Joint Photographic Experts Group)
> 使用离散余弦变换以压缩形式存储图像的 ISO/ITO 标准。JPEG 采用交替压缩的方法防止衰减；可以获得 100:1 的压缩比（衰减较大）和最多 20:1 的压缩比（衰减不明显）。

> 链接 (link)
> 请参阅“超链接”。

> 两层结构 (two-tier architecture)
> 请参阅“客户端/服务器结构”。

> 两方认可 (two-phase commit)
> 一种确保应用于多个服务器的事务在所有服务器上完成或者撤消的协议。两方认可由事务管理器协调，并得到资源管理器支持。

> 列举 (marshaling)
> 在线程或进程界限内包装和发送接口方法参数的过程。

> 令牌环 (token ring)
> 一种网络类型，各个节点形成一个环状。每个节点都不断地向下一节点传递控制消息，获得令牌的节点即可发送消息。令牌环通常是指电气和电子工程师协会 (IEEE) 802.5 令牌环标准，这是一种最常见的令牌环类型。请参阅“局域网”。

> 浏览器 (browser)
> 又称为 Web 浏览器。一种允许用户查看 WWW、其他网络或用户计算机上的 HTML 文档、跟随上面的超级连接以及传递文件的客户端接口。Microsoft Internet Explorer 就是一个示例。

> 路径，URL (path, URL)
> 一个有时用于提交给服务器的完整 URL 的术语；URL 路径可能包括也可能不包括特定的文件名。请参阅“统一资源定位符”。

> 路径，物理 (path, physical)
> 通用命名约定 (UNC) 目录路径。请参阅“路径，相对”。

> 路径，相对 (path, relative)
> 在某些级别上带有占位符、通配符的 UNC 目录路径。相对路径有时也用于表示相对于 URL 的物理路径。请参阅“统一资源定位符”。

> 路由器 (router)
> 通信网络上的一种中间设备，用来加快消息的传递。在通过各种可能的连接网络链接多台计算机的单一网络中，路由器接收被传输的消息，并通过最有效的可用路线将这些消息转发给正确的目的地。在使用同一通信协议的多个局域网 (LAN) 的互连中，路由器的作用有所不同，充当着 LAN 之间的链接，从而保证彼此之间可以传递消息。

> 逻辑驱动器 (logical drive)
> 硬盘扩展分区的一个子分区。请参阅“扩展分区”。

# M

> MAPI
> 请参阅“邮件或消息应用程序编程接口”。

> MDAC
> 请参阅“Microsoft 数据访问组件”。

> metabase
> 存储 IIS 配置设置的结构；metabase 执行某些与系统注册表相同的功能，但使用更少的磁盘空间。

> MIB
> 请参阅“管理信息库”。

> Microsoft Visual Basic (VB)
> Basic 的高级可视化编程版本。Visual Basic 用于生成基于 Windows 的应用程序。

> Microsoft Visual Basic for Applications (VBA)
> Visual Basic 中的开发环境和语言，它可以寄宿在某些应用程序中。

> Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript)
> Microsoft Visual Basic 语言的一个子集，VBScript 将作为快速、可移植和轻便的解释器来执行，其主要供 WWW 浏览器和使用 ActiveX 控件与 Java 小程序的其他应用程序使用。

> Microsoft 加密 API (Microsoft Cryptographic API)
> 为基于 Win32 的应用程序的身份验证、编码和加密提供服务的应用程序编程接口。

> Microsoft 数据访问组件 (MDAC) (Microsoft Data Access Components)
> 由 ActiveX 数据对象 (ADO)、远程数据服务 (RDS)、Microsoft OLE DB Provider for ODBC、开放式数据互连 (ODBC)、Microsoft SQL Server ODBC 驱动程序、Microsoft Access 以及其他数据库和 Oracle 数据库组成。

> MSMQ
> 请参阅“消息队列”。

> 美国国家标准学会 (ANSI) (American National Standards Institute)
> 美国商业和工业组织中自发的、非赢利机构，成立于 1918 年，目的在于制定商业和通信标准。它为各种在特定领域制定标准的组织，如电气及电子工程师学会 (IEEE)，提供区域性宪章。ANSI 是国际标准组织的美国代表机构，制定了使用 FORTRAN、C 以及 COBOL 等编程语言的推荐标准。经由 ANSI 认可的标准通常称为 ANSI 标准（例如，ANSI C 就是 ANSI 认可的 C 语言版本）。请参阅“ASCII”、“ASCII 码字符集”以及“ASCII 码文件”。

> 美国信息交换标准码 (ASCII) (American Standard Code for Information Interchange)
> 一种使用 7 或 8 位编码字符的编码方案，指定数值最大为 256 个字符，包括字母、数字、标点符号、控制字符以及其它符号。ASCII 码于 1968 年制定，目的在于标准化不同硬件和软件系统间进行的数据传输，已被内置到大多数小型计算机以及所有个人计算机中。

> 密码身份验证 (password authentication)
> 请参阅“身份验证”。

> 密钥对 (key pair)
> 提供对网络上发送的数据资源验证的私有和公用加密密钥的组合。请参阅“客户证书”、“数字签名”、“会话密钥”。

> 面向对象 (object orientation)
> 表示在计算机应用程序中精确地模拟真实世界的最新手段，面向对象是用于描述一组技术的一个综合概念，这些技术可以使软件产品高度模块化和可重用。将应用程序、数据、网络和计算系统作为可以混合和灵活匹配的对象处理，而不是作为具有固有关系的系统组件。其结果是，无须将应用程序连结到特定系统或将数据连结到特定应用程序。四个主要的面向对象的概念是封装、消息传递、继承和后期绑定。

> 名称解析 (name resolution)
> 将友好名称映射到 IP 地址的方法。请参阅“友好名称 ”。

> 命中 (hit)
> 从高速缓存而不是速度较慢的硬盘或 RAM 中成功检索的数据；与数据库查询匹配的成功检索的记录；或从网站的检索的文档，如主页。请参阅“数据使用”。

> 默认网关 (default gateway)
> 在 TCP/IP 协议中，本地网络中知道 Internet 上其他网络的网络 ID 的中间网络设备，以便它可以将数据包转发到其他网关直到将其传送到与指定目标相连的网络为止。

> 默认文档 (default document)
> 有时称为默认主页。当 Web 服务器在接收未指定文件名的 URL 请求时所发送的文件。此文档可由服务器自动生成，或者可以是由管理员放入此目录的自定义文件。

> 目录代理 (catalog agent)
> 定期打开指定目录集中所有文件并对其内容创建索引的自动软件程序；又称为链接爬虫。

> 目录服务 (directory service)
> 从键入到对话框的部分名称或地址查找正确和完整网络地址的中间件。请参阅“中间件”。

> 目录复制 (directory replication)
> 将目录主集从某服务器（称为导出服务器）复制到相同或其他域中的指定服务器或工作站（称为导入服务器）。复制简化了在多台计算机上保留相同目录和文件集的任务，原因是只需要保留单个数据主副本。当把文件添加到导出目录或每次将更改保存到文件时，都将复制文件。

> 目录浏览 (directory browsing)
> 自动为浏览器（提交未指定特定文件的 URL）提供可用目录和文件的默认网页的特性。

> 目录树 (tree, directory)
> 用于描述文件目录或网站的目录结构的概念模型。

# N

> NNTP
> 请参阅“网络新闻传输协议”。

> NTFS
> 一种专门用于 Windows 操作系统的文件系统。它支持长文件名、全面安全访问控制、文件系统恢复、超大容量存储媒体和 Windows POSIX 子系统的各种特性。还通过将所有文件作为具有用户和系统定义属性对象处理的方法支持面向对象的应用程序。请参阅“文件分配表 (FAT) 文件系统”。

> 内部 Web (internal Web)
> 即 Intranet，有时也称为内部网络、私有网络、局域网 (LAN) 或广域网 (WAN)。请参阅“Intranet”、“局域网”、“广域网”。

> 内容类型 (content type)
> 文件类型（如文本、图形或声音），通常由文件扩展名（如.txt、.gif 或 .wav）表示。

> 逆向地址解析协议 (RARP) (Reverse Address Resolution Protocol)
> 在只知道硬件地址（或物理地址）的情况下，用于确定连接到 Internet 的局域网上某个节点的 IP 地址（或逻辑地址）的一种 TCP/IP 协议。尽管缩写词 RARP 仅指查找 IP 地址，而地址解析协议 (ARP) 从技术上则指的是一个相反的过程，缩写词 ARP 通常用于描述两种过程。

> 匿名文件传输协议 (Anonymous File Transfer Protocol)
> 无需建立登录名和密码就允许用户从 Internet 上任何地方检索文档、文件、程序和其它存档数据。

# O

> ODBC
> 请参阅“开放式数据库互连”。

> OID
> 请参阅“对象标识符”。

> OLE DB
> 请参阅“对象链接和嵌入数据库”。

> OLE
> 请参阅“对象链接和嵌入”。

> OMG
> 请参阅“对象管理组”。

> Open Group
> 包括 Active Group 在内的很多标准组织的母公司。Open Group 现在管理核心 ActiveX 技术、X/Open 以及开放软件基金会 (OSF)。

> ORB
> 请参阅“对象请求代理程序”。

# P

> Packet INternet Groper (PING)
> 用于检验与一个或多个远程主机连接的命令。ping 实用程序使用 ICMP 回音请求和回音应答数据包以确定网络中某个特定的 IP 系统是否有效。ping 实用程序对于诊断 IP 网络或路由器故障十分有用。此术语也用做动词。请参阅“Internet 控制消息协议”、“路由器”。

> PDH
> 请参阅“性能数据帮助程序”。

> Perfmon
> 请参阅“性能监视器”。

> Perl
> 实用提取和报告语言。基于 C 和几种 UNIX 实用程序的解释语言。Perl 具有很强的字符串处理功能，用于从文本文件中提取信息。Perl 可以组织一个字符串并将其作为命令发送到 shell，因此，它经常用于系统管理任务。用 Perl 语言编写的程序称为脚本。Perl 是由美国宇航局喷气推进实验室的 Larry Wall 设计的。请参阅“脚本”。

> PGP
> 请参阅“完善的保密性”。

> PING
> 请参阅“Packet INternet Groper”。

> PPP
> 请参阅“点对点协议”。

> PPTP
> 请参阅“点对点隧道协议”。

> 爬虫 (crawler)
> 请参阅“蜘蛛”。

> 胖服务器 (fat server)
> 在客户端/服务器结构中，服务器计算机执行大多数处理，而客户端只执行很少或不执行处理。

> 批量数据加密 (bulk data encryption)
> 对通过网络发送的所有数据都进行加密。请参阅“加密”。

# Q

> 欺骗 (spoofing)
> 模拟另一个用户或者另一台计算机，通常采用假的电子邮件名称、URL 或 IP 地址。

> 前期绑定 (early binding)
> 请参阅“静态绑定”。

> 轻便目录访问协议 (LDAP) (Lightweight Directory Access Protocol)
> 设计用于在传输控制协议/网际协议 (TCP/IP) 堆栈上工作以便从层次目录中提取信息的一种网络协议。赋予用户搜索数据的简单工具以便查找一条特定信息，例如用户名、电子邮件地址、安全证书或其他联系信息。

> 区域设置标识符 (LCID) (Locale Identifier)
> 区域设置是指日期、时间、货币及其他值的格式，不同地域使用不同的格式。每个区域设置都由唯一的整数表示。在 IIS 中，默认 LCID 与系统区域设置相同。请参阅 LOCALE_SYSTEM_DEFAULT。

> 全球唯一标识符 (GUID) (globally unique identifier)
> 在 COM 中，标识所有计算机和网络范围内对象接口的 16 位代码。这样的标识符是唯一的，因为其包含基于网络地址的时间标志和代码，此网络地址是依靠硬件连接在主机 LAN 接口卡上的。这些标识符是由实用程序生成的。

> 群集 (clustering)
> 为了共享资源和请求负载而将两台或多台计算机连接在一起。群集的每个成员计算机称为一个节点。群集中的节点既可以拥有自己的存储设备，也可以共享公用设备。群集通常涉及到对负载平衡、容错和故障转移的支持。请参阅“负载平衡”、“节点”、“容错”和“故障转移”。

# R

> RAID
> 请参阅“冗余磁盘阵列”。

> RAM
> 请参阅“ 随机存储器”。

> RARP
> 请参阅“逆向地址解释协议”。

> RAS
> 请参阅“远程访问服务”。

> RFC
> 请参阅“征求意见文件”。

> RPC
> 请参阅“远程过程调用”。

> RSA
> 用于 Internet 安全的公钥加密标准。是这一技术的三位发明者的姓氏首字母的缩写：Rivest、Shamir 及 Adleman。

> 日志记录 (logging)
> 存储有关出现在防火墙或网络中事件的信息。

> 日志文件 (log file)
> 存储日志记录的文件。此文件既可以是文本文件也可以是数据库文件。

> 容错 (fault tolerance)
> 计算机或操作系统响应灾难性事件或故障（如断电或硬件故障）的能力，在这个过程中要确保不丢失或损坏数据。这可以通过以蓄电池做后备电源、备份硬件、预备操作系统或上述各项的组合得以实现。在容错网络中，系统具有不丢失数据而继续系统操作的能力，或者具有关闭系统并重新启动以恢复出现错误时正在进行的处理过程的能力。请参阅“复制”、“故障转移”。

> 冗余磁盘阵列 (RAID) (Redundant Array of Independent Disks)
> 在两个或多个硬盘驱动器上分配数据与用于错误改正（如奇偶位）的信息以便提高性能和可靠性的数据存储方法。硬盘阵列是由处理错误改正的数组管理软件和磁盘控制器管理的。RAID 通常用在网络服务器上。RAID 的几个定义的级别在访问速度、可靠性和成本等方面提供了不同的折衷方案。Windows 包括三个 RAID 级别：Level 0、Level 1 和 Level 5。

# S

> server scriptlet
> 一个使用 Microsoft Server Scriptlet 技术创建的 COM 对象。

> SGML
> 请参阅“标准通用标记语言”。

> SMTP
> 请参阅“简单邮件传输协议”。

> SNA
> 请参阅“系统网络结构”。

> SNMP
> 请参阅“简单网络管理协议”。

> SQL 访问组 (SAG) (SQL Access Group)
> 一个创建于 1989 年 11 月的供应商联盟，旨在加速远程数据访问标准的实施以及提供用于多个 SQL 软件产品之间互连的协议。

> SQL
> 请参阅“结构化查询语言”。

> SSL
> 请参阅“安全套接字层”。

> 三层结构 (three-tier architecture)
> 将网络应用程序分为三个逻辑区：用户界面层、事务逻辑层以及数据库层。每层都可以包含一个或多个组件。例如，顶层可以包含一个或多个用户界面，每个用户界面同时又可以与中间层中的多个应用程序通信，而中间层中的应用程序又可以同时使用多个数据库。每一层上的组件都可在与其他层分开的计算机上运行，通过网络与其他组件进行通信。

> 散列值 (hash value)
> 使用散列算法从某一消息得到的少量二进制数据，通常在 160 位左右。散列过程是单向的。即使给定散列算法也没有可行的方法从散列值中得到原始信息或任何其属性。当以相同散列算法传递信息时，相同的消息总是产生同样的散列值。即使只有一个字符差异的消息也会产生不同的散列值。

> 散列值比较 (hash value comparison)
> 当客户端或服务器将一个散列值作为身份验证方案的一部分来接收时，它将使用密码等通常已知的密钥值来创建一个散列值并将生成的散列值与其接收的值进行比较。如果它们相同，将接受身份验证。请参阅“复制”。

> 筛选器 (filter)
> 在 IIS 中，允许请求预处理和响应后处理的 ISAPI 特性，它允许对 HTTP 请求和响应进行特殊站点处理。

> 上载 (upload)
> 在通信中通过调制解调器或网络将文件副本从本地计算机传输到远程计算机的过程。在使用调制解调器的通信连接中，处理过程通常要命令远程计算机准备在其磁盘接收文件，然后等待传输开始。

> 设计时 ActiveX 控件 (Design-time ActiveX Controls)
> 通过自动生成标准 HTML 和脚本代码帮助开发人员建造动态 Web 应用程序的可视创作组件。它们类似于向导。设计时 ActiveX 控件存在于设计时间，而非运行时间。

> 设计时间 (design time)
> 用户通过添加控件、设置控件或窗体属性等方法在开发环境中建造应用程序的时间段。与之对比的是运行期间，在这个期间用户与应用程序进行交互。

> 身份验证 (authentication)
> 系统确认用户登记信息的过程。将用户名和密码同经过认证的列表进行比较，如果系统检测到两者匹配，就向此用户授予在权限列表中为此用户指定的访问权限。

> 身份验证证书 (authentication certificate)
> 请参阅“证书、数字”。

> 审核 (auditing)
> 操作系统用来检测和记录与安全相关事件的进程，如创建、访问或删除文件和目录等对象。这些事件的记录被存储在称为安全日志的文件中，只有拥有相应权限的用户才能访问这些内容。请参阅“安全日志”。

> 实例 (instance)
> 一个特定组件类的对象。每个实例都有其自己的私有数据元素或成员变量。组件实例与对象同义。

> 实时激活 (JIT) (just-in-time activation)
> 依执行客户端请求的要求激活 COM 对象的能力。对象甚至可以在客户端仍在引用它时停用它，允许其他闲置服务器资源可以得到更多的使用。

> 使用数据 (usage data)
> 管理员用来了解其他用户访问和使用站点情况的信息。分析此数据可以帮助管理员确定站点中最常用（或最少使用）的区域，并分清站点中最常用的导航路径。

> 事件 (event)
> 程序可能响应的任何操作（经常由用户或 ActiveX 控件产生）。典型事件包括按键、通过使用鼠标单击选择按钮和其他鼠标操作。程序员书写代码以响应这些操作。

> 事件方法 (event method)
> 只由特定事件（如 On_Click）调用的过程。

> 事务处理 (TP) (transaction processing)
> 计算机在收到计算机管理的商业事务时对其进行的实时处理。又称为联机事务处理 (OLTP)。

> 事务管理器 (transaction manager)
> 一种负责协调事务的结果以便获取原子性的系统服务。事务管理器确保资源管理器在事务是应当提交还是应当舍弃的问题上达成一致的决定。

> 事务上下文对象 (transaction context object)
> 用于使客户端在一个事务中可以动态包含一个或几个对象的对象。

> 授权 (authorization)
> 关于计算机，尤其是对多个人开放的网络上的远程计算机，授予个人使用系统和存储在其上数据的权利。“授权”通常由系统管理员、Web 管理员或者站点所有者设置，由计算机检查和清除。这要求用户提供某些个人标识，如代码号或密码，以便计算机对照内部记录进行验证。又称为权限或特权。

> 瘦服务器 (thin server)
> 大多数应用程序都在客户端计算机上运行（称为胖客户端）、只是偶尔才在远程服务器上进行数据操作的客户端/服务器结构。这种配置可以保证良好的客户端性能，但是增加了软件升级等管理任务的难度。请参阅“胖服务器”。

> 数据包 (packet)
> 由二进制信息组成的固定最大尺寸的传输单位，此信息表示了包含 ID 号、源和目标地址以及错误控制数据的数据和头。在网络上发送的一条信息。

> 数据报文 (datagram)
> 携带要从源计算机发送到目标计算机的足够信息的独立数据实体，它不依赖于早期源和目标计算机以及传输网络间所做的更改。请参阅“帧”；“数据报文”。

> 数据加密标准 (DES) (Data Encryption Standard)
> 由 IBM 开发并于 1976 年被美国政府采纳为标准的计算机数据加密规范。DES 使用 56 位密钥防止密码的发现和重现。

> 数据提供程序 (data provider)
> 执行对象链接和嵌入数据库 (OLE DB) 方法和接口的软件。

> 数据源 (data source)
> 应用程序用来请求与开放式数据库互连 (ODBC) 数据源连接的名称。它指定数据源名 (DSN) 所要映射到的计算机名称和数据库（可选）。系统数据源是任何使用计算机的人员均可使用的数据源。与 Web 服务器一起使用的数据源需是系统数据源。

> 数据源层 (data source tier)
> 代表运行像 SQL Server 数据库的数据库管理系统 (DBMS) 计算机的逻辑层。请参阅“客户层”、“中间层”。

> 数据源名 (DSN) (Data Source Name)
> 开放式数据库互连 (ODBC) 所使用的逻辑名引用访问数据所需的驱动器和其他信息。Internet 信息服务使用此名称以便连接到 ODBC 数据源，如 SQL Server 数据库。

> 数字签名 (digital signature)
> 数字证书的组成部分，包含唯一识别证书持有者身份的加密密钥。请参阅“客户证书”、“密钥对”。

> 数字证书 (certificate, digital)
> 用于确认身份的加密文件（包含用户或服务器标识信息），也称为验证证书。数字证书在颁发给用户时称为客户证书。当颁发给服务器管理员时则称为服务器证书。请参阅“密钥对”；“客户证书”。

> 数组 (array)
> 即同类数据的列表，列表的任何一个元素都可以由包含数组名加索引号的表达式来引用。数组是基本数据结构的一部分，而数据结构则是计算机编程的主要基础。

> 双线程 (Both-threaded)
> 支持自由线程模型以及 Apartment 线程模型的组件。请参阅“Apartment 线程”。

> 死锁 (deadlock)
> 在操作系统或数据库中，两个或多个进程受制无法继续而每个进程都在等待由另一进程继续释放资源的情况。

> 搜索表达式 (search expression)
> 请参阅“查询限制”。

> 搜索界面 (search interface)
> 请参阅“查询表单”。

> 搜索字符串 (search string)
> 请参阅“查询限制”。

> 随机存储器 (RAM) (random access memory)
> 可由中央处理器 (CPU) 或其他硬件设备读写的以半导体材料制成的内存。可以任何顺序访问存储位置。注意，各种类型的 ROM 内存允许随机访问但不能写入内容。对 RAM 的理解通常是指既可以读也可以写的可变内存。当用户关闭计算机后，RAM 中的信息将全部丢失。

> 缩略图 (thumbnail)
> 某个图形的小型版本，且包含到同一图形的较大版本的链接。

> 索引文件 (index file)
> 请参阅“默认文档”。

# T

> T1
> 一种美国电话标准，用于在数据信号层 1 (DS1) 的传输设备，在北美使用 1.544 Mbps 的速率,而在欧洲使用 2.048 Mbps 的速率。其波特率与大约 24 条 56 Kbps 线路相等。一条 T1 线路最少可以服务 48 个波特率为 28.8 Kbps 的调制解调器或者 96 个波特率为 14.4 Kbps 的调制解调器。T1 线路也用于语音电话连接。单条 T1 线路可以支持 24 位电话号码的 24 路电话连接。用于语音传输时，应将 T1 连接拆分为 24 个独立的线路。

> T3
> 用于在数据信号层 3 (DS3) 的传输设备的美国电话标准。带宽相当于 28 条 T1 线路。波特率为 44.736 Mbps。T3 有时又称为 45 兆电路。

> TCP/IP
> 请参阅“传输控制协议/网际协议”。

> telnet
> 使 Internet 用户可以登录到与 Internet 链接的远程计算机并输入命令的一种协议，其效果仿佛用户正在使用与计算机直接相连的文字终端。Telnet 属于 TCP/IP 协议组的一部分。

> TP
> 请参阅“事务处理”。

> 10BaseT
> 以太网的一种变体，允许工作站通过双绞线连接。

> 探查器 (sniffer)
> 请参阅“网络探查器”。

> 套接字 (socket)
> 用于网络中特定节点上的特定服务的标识符。套接字由节点地址和端口号组成，端口号用来标识服务。例如，Internet 节点上的端口 80 表示一个 Web 浏览器。

> 提交 (commit)
> 事务的一个阶段，这时已完成了所有的交互，底层数据库的稳定状态已改变。

> 通信协议 (communications protocol)
> 设计用来使计算机相互连接和交换信息时尽量少出错的一组规则或标准。某些通信协议包含其他协议，如硬件协议和文件传输协议。示例包括超文本传送协议、传输控制协议/网际协议 (TCP/IP) 和系统网络结构 (SNA)。

> 通用命名约定 (UNC) (universal naming convention)
> 用于实际目录的命名规则。

> 统一资源定位符 (URL) (Uniform Resource Locator)
> 一种唯一地标识 Internet 上计算机、目录和文件的位置的命名规则。URL 同时指定相应的 Internet 协议，例如 HTTP 或 FTP。例如：http://www.microsoft.com

> 图像映射 (image map)
> 一个网页中包含多个超级链接的图像。单击图像的不同部分可将用户链接到网页的其他部分、不同的网页 或文件中的其他资源。图像映射经常用作特定网站中资源的映射，图像映射可以是照片、图画或几个不同图画和照片的组合。图像映射是用 CGI 脚本创建的。图像映射可位于服务器端或客户端。服务器端的图像映射映射服务器上的每个 URL。相反，客户端的图像映射不需要考虑服务器端脚本，原因是 URL 映射包含在 HTML 文件中。请参阅“公共网关接口”、“超链接”。

> 图形化用户界面 (GUI) (graphical user interface)
> 通过屏幕上的图标、菜单和对话框等方式表示程序、文件和选项的一类环境。用户可通过鼠标的指向和单击或使用键盘（更常见）选择和激活这些选项。

> 图形交换格式 (GIF) (Graphics Interchange Format)
> 由 CompuServe 在 80 年代中期开发，用于在屏幕上以照片质量显示图形图像的计算机图形文件格式。现在已经在 Internet 上普遍采用。

> 托管 (colocation)
> 安装和维护属于另一公司或集团的 Internet 服务提供商 (ISP) 上的计算机。例如，公司可能将某台服务器给某个 ISP 托管以节约开支，或使大规模升级更容易。

# U

> UNC
> 请参阅“通用命名约定”。

> URL 目录 (URL directory)
> 请参阅“虚拟目录”。

> URL 映射 (URL mapping)
> 术语，有时用于将 URL 与实际目录相关联的过程。请参阅“虚拟目录”。

> URL
> 请参阅“统一资源定位符”。

> Usenet
> Internet 上最流行的新闻组结构。

> UTF-8
> UTF-8 是一种字符编码方法，允许一个字符串中同时包含单字节字符和多字节字符，但是 UTF-8 文件要比以 ANSI 格式存储的文件占用更多的空间。IIS 支持以 UTF-8 或 ANSI 格式保存的 Web 文件。请参阅“代码页”。

# V

> VB
> 请参阅“Microsoft Visual Basic”。

> VBA
> 请参阅“Microsoft Visual Basic for Applications”。

> VBScript
> 请参阅“Microsoft Visual Basic Scripting Edition”。

> VRML
> 请参阅“虚拟现实编程语言”。

# W

> W3C
> 请参阅“WWW 协会”。

> WAN
> 请参阅“广域网”。

> Web 分布式创作与版本管理 (WebDAV) (Web Distributed Authoring and Versioning )
> 通过 HTTP 连接使得文件和目录访问更容易的 HTTP 1.1 标准的扩展。远程作者可以添加、搜索、删除或更改目录、文档及其属性。

> Web 服务器 (Web server)
> 通常指安装了服务器软件的计算机，使用类似于 HTTP 或 FTP 的 Internet 协议响应 TCP/IP 网络上的 Web 客户端请求。

> Web 应用程序 (Web application)
> 使用 HTTP 作为核心通信协议并使用 HTML 语言向用户传递基于 Web 的信息的软件程序。也称为基于 Web 的应用程序。

> WebDAV
> 请参阅“分布式创作与版本管理”。

> Windows Script Host (WSH)
> 一种与语言无关的脚本宿主，用于 32 位 Windows 平台上的 ActiveX 脚本引擎。

> Windows 堆栈 (heap (Windows heap))
> 由 Windows 提供的可用于应用程序存储数据的工作内存区域。

> Windows 开放式服务结构 (WOSA) (Windows Open Services Architecture)
> 创建使用 Windows 服务的跨平台应用程序的标准。

> WINS 服务器 (Windows Internet Name Service (WINS) server)
> 使用 WINS 协议将 Internet 协议 (IP) 地址映射为对用户友好的名称的服务器。请参阅“域名系统”。

> WOSA
> 请参阅“Windows 开放式服务结构”。

> WSH
> 请参阅“Windows Script Host”。

> WWW 协会 (W3C) (World Wide Web Consortium)
> 始建于 1994 年，目的是开发 WWW 通用标准，W3C 是国际性工业协会，由北美的 Massachusetts Institute of Technology Laboratory for Computer Science (MIT/LCS)、欧洲的 Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (INRIA) 以及亚洲的 Keio University Shonan Fujisawa Campus 共同发起。起初，W3C 与 Web 的开发人员 CERN 协作建立，并得到了 DARPA 和欧洲委员会的支持。详细信息，请参阅 WWW 协会网站。

> WWW
> 请参阅“万维网”。

> 完善的保密性 (PGP) (Pretty Good Privacy )
> 使用公钥加密的安全应用程序。请参阅“公钥加密”。

> 万维网 (WWW) (World Wide Web)
> 图形最为丰富的 Internet 服务，Web 还具有最强的链接能力。它是运行在 Internet 顶层的服务集合，提供了最经济有效的信息发布方式，支持协作和工作流程，并可以给遍及世界各地的用户提供商业应用程序。Web 是 Internet 主机系统的集合，通过使用 HTTP 协议在 Internet 上提供这些服务。基于 Web 的信息一般使用 HTML 格式以超文本和超媒体方式传送。

> 网关 (gateway)
> 使用不同通信协议连接网络的设备以便信息可以从一个网络发送到另一个。网关可以同时传输信息并将其转换成与接收网络使用的协议相兼容的形式。

> 网际协议 (IP) (Internet Protocol)
> 将信息从一个 Internet 位置传递到另一处的传输控制协议/网际协议 (TCP/IP) 的一部分。IP 负责在网络中寻址和发送传输控制协议 (TCP) 数据包。IP 提供最有效的、无连接传输系统，但此系统不保证数据包能够到达其目的地以及按其发送顺序进行接收。请参阅“数据包”。

> 网络监控程序 (daemon)
> 在不被用户调用情况下执行内务处理或维护实用程序功能的网络程序。网络后台程序位于后台并且只在需要时才被激活，例如，需要改正从另一程序无法恢复的错误。

> 网络探查器 (network sniffer)
> 用于译解口令的软硬件诊断工具，这可能导致对网络帐户的非法访问。明文密码易受到网络探查器的影响。

> 网络新闻传输协议 (NNTP) (Network News Transfer Protocol)
> 此协议用于将网络新闻消息发布到 Internet 的 NNTP 服务器和 NNTP 客户端（新闻读取者）。NNTP 通过在 Internet 上使用可靠的基于流的新闻传输提供新闻文章的发布、查询、检索及张贴。设计 NNTP 的目的是将新闻文章存储在中央数据库的服务器上，以便用户可以有选择地阅读特定的内容。还同时提供索引、交叉引用和旧信息的过期日期。在 RFC 977 中定义。

> 网页 (Web page)
> WWW文档。Web 页通常由 HTML 文件组成，带有相关的图形和脚本文件，位于特定计算机的特定目录（因此可以根据 URL 确定）。

> 位/每秒 (bps) (Bits per second)
> 数据位通过通信媒体（如传输线或调制解调器）传输的速度。

> 文件传输协议 (FTP) (File Transfer Protocol)
> 用于将文件复制到使用传输控制协议/网际协议 (TCP/IP) 的网络（如 Internet）上的远程计算机系统中或从其将复制出来的协议。此协议还允许用户使用 FTP 命令对文件进行操作，如在远程系统中列出文件和目录。

> 文件分配表文件系统 (file allocation table (FAT) file system)
> MS-DOS 使用的用于组织和管理文件的系统。FAT 是格式化磁盘时 MS-DOS 在其上创建的数据结构。当 MS-DOS 在格式化过的磁盘上存储文件时，操作系统将把关于存储文件的信息放在 FAT 中以便 MS-DOS 稍后可以在请求时检索到此文件。FAT 是 MS-DOS 唯一可以使用的文件系统。请参阅“NTFS”。

> 文件空间 (file space)
> 有时用于服务器文件目录树的术语。

> 文件名扩展名映射 (file name extension mapping)
> 将所有带有某文件名扩展名的文件与程序连接。例如，通过 Windows 资源管理器中的默认设置，所有 .txt 文件将与记事本相关联。

> 握手 (handshake)
> 确认可以在计算机或其他设备之间进行通信或信息传输的一系列信号。硬件握手是在特殊线路（而不是数据线）上进行的信号交换，在此过程中每种设备将表明已准备发送或接收数据。软件握手由用于传输数据的相同线路上的传输信号组成，就像电话线上的调制解调器对调制解调器的通信那样。

> 无状态对象 (stateless object)
> 没有包含在执行一个或几个客户端调用过程中积累的专用状态的对象。

> 物理事务 (physical transaction)
> 用于记录逻辑事务的实际的数据源更新。

# X

> XML
> 请参阅“可扩展标记语言”。

> XSL
> 请参阅“可扩展样式表语言”。

> 系统监视器 (System Monitor)
> 请参阅“性能监视器”。

> 系统数据源名 (DSN) (System Data Source Name)
> 可由计算机上任何进程使用的名称。IIS 使用系统 DSN 访问 ODBC 数据源。

> 系统网络结构 (SNA) (Systems Network Architecture)
> IBM 开发的一种广泛使用的通信架构，用于定义网络功能以及制定确保各种类型的计算机可以交换和处理数据的标准。SNA 由几个彼此独立的层组成。如果某一层出现变化，其他层并不需要进行相应的更改。

> 下载 (download)
> 在通信过程中，通过网络调制解调器将文件副本从远程计算机传送到发出请求的计算机的过程。

> 线程 (thread)
> 操作系统向其分配 CPU 时间的一种基本实体。线程可以执行应用程序的任何代码，包括当前正被其他线程使用的部分。进程的全部线程都共享进程的虚拟地址空间、全局变量以及操作系统资源。

> 限制 (throttling)
> 控制服务器上专门用于 Internet 通信应用的最大带宽。此功能在有其他服务（如电子邮件）通过繁忙的链接共享服务器时非常有用。

> 项 (key)
> Windows 注册表或 IIS metabase 中的节点。项可包含子项和值等项目。例如：环境是 HKEY_CURRENT_USER 的项。

> 消息传递 (message passing)
> 用于平行运行的进程以便相互交互的方法。

> 消息队列 (message queuing)
> 开发人员可用于建造具有应用程序间可靠通信的大型分布式系统的服务器技术，此系统可以在网络系统失效的情况下继续运行。

> 消息摘要 5 (MD5) (Message Digest 5)
> 在 Internet 上使用的一种加密方法。

> 小程序 (applet)
> 可以在 Internet 上传输并能在客户端计算机上执行的一小段代码。此术语经常是指 WWW 上 HTML 文档中以嵌入内联对象形式出现的这种程序。

> 协议 (protocol)
> 计算机与 Internet 进行通信的方法。WWW 最常用的协议是 HTTP 协议。其他 Internet 协议包括 FTP、Gopher 和 Telnet。协议是资源完整 URL 的一部分。

> 信号 (semaphore)
> 资源管理器或资源分配器内部使用的一种锁定机制。信号没有符号名，只有共享和排它模式访问，没有死锁检测，也没有自动释放或提交。

> 性能计数器 (Performance Counters)
> 计数器是衡量应用程序、服务或驱动器性能的参考。可以用协议接口（如 PDH 或 SNMP）或用性能监视器 MMC 管理单元 (Perfmon) 对计数器进行监视。

> 性能监视器 (Performance Monitor)
> 显示“性能计数器”中的实时数据和日志的 MMC 管理单元。此数据可用于确定系统瓶颈的成因及调整系统和应用程序的性能。可以添加和删除所显示的计数器，或对计数器的登录方式进行配置。请参阅“性能计数器”、“性能数据帮助程序”。

> 性能数据帮助程序 (Performance Data Helper)
> Windows 中的网络监视协议。性能监视是捕获并分析应用程序、服务和驱动器所提供的性能数据的过程。此数据可用于确定系统瓶颈的成因及调整系统和应用程序的性能。PDH 是访问此数据的接口。Windows 性能监视器 (Perfmon) 使用 PDH。请参阅“简单网络管理协议”。

> 虚拟服务器 (virtual server)
> 也称为网站。驻留在 HTTP 服务器中的虚拟计算机，但对用户显示为单独的 HTTP 服务器。多个虚拟服务器可以同时驻留在一台计算机上，每个虚拟服务器可以运行自己的程序并且可以单独地访问输入和外围设备。每个虚拟服务器都有自己的域名和 IP 地址，在用户看来都是单独的网站或 FTP 站点。一些 Internet 服务提供商为那些要求使用自己域名的用户使用虚拟服务器。

> 虚拟机 (Java virtual machine)
> 运行 Java 小程序的计算机上的软件。

> 虚拟计算机 (virtual machine)
> 模拟硬件设备性能的软件，例如一个程序，它可以使为 Intel 处理器编写的应用程序在 Motorola 处理器上运行。

> 虚拟目录 (virtual directory)
> 在地址中使用的目录名称，与服务器中的实际目录一致；有时也称作 URL 映射。

> 虚拟文档 (virtual document)
> 术语，有时用于在响应由用户提供的信息时自动创建的文档，也称为动态文档。虚拟文档仅在回答浏览器请求时创建，并且不会永久地存储在实际目录中。ASP 页就是一个虚拟文档的示例。

> 虚拟现实编程语言 (VRML) (Virtual Reality Modeling Languag)
> 用于为三维 HTML 应用程序编写代码的语言。

> 循环 (cycle)
> 在日志中关闭现存日志文件并启动一个新文件。

# Y

> 业务规则 (business rules)
> 编码到计算机系统中的各种法律、规章、政策以及规程。又称为业务逻辑。

> 页 (page)
> 请参阅“网页”。

> 页脚 (footer)
> 在 Web 发布中，对服务器发送的每个网页添加的简短注释。请参阅“服务器端包含”。

> 以太网 (Ethernet)
> 一个最初由 Xerox 开发，然后由 Digital、Intel 和 Xerox (DIX) 细化改进的局域网 10Mb/s 传输速率标准。所有主机都通过同轴电缆相连，在电缆上它们使用 CSMA/CD 范例为访问网络相互竞争。

> 异步传输 (asynchronous transmission)
> 调制解调器通信中的一种数据传输形式，其特点是以间歇方式发送数据，一次一个字符，而不是那种字符按固定的时间间隔分开的稳定数据流形式。每个传输字符依次由一个“开始字符”（称为开始位）、多个数据位（字符本身）以及可选的奇偶校验位组成。奇偶校验位后面紧跟 1、1.5 或 2 位 “结束字符”，称为停止位。

> 异步传输模式 (ATM) (asynchronous transfer mode )
> 一种能够实时传输数据、声音、视频和帧中继通信的网络技术。数据（包括帧中继数据）都被分为多个分别包含 53 字节的数据包，而这些数据包又以 1.5 到 622 Mbps 的速率在系统的任意两个节点之间进行交换。ATM 是在宽带 ISDN 协议中与 ISO/OSI 模型的 1 层和 2 层对应的层中定义的。目前通常用于包含工作站和个人计算机的局域网中。请参阅“综合服务数字网络”以及“开放式系统互联模型国际标准化组织”。

> 异常 (exception)
> 在编程过程中遇到的问题或变化，在此情况下可能导致微处理器停止工作，并在单独例程中处理此类情况。异常类似于中断；二者均将微处理器指向孤立的指令集。

> 易变对象 (volatile objects)
> 通常指网站管理员频繁更新的文件。

> 应用程序 (application)
> 一种计算机程序，如文字处理软件或电子表格；或者是执行这类任务的一组 Active Server Pages (ASP) 脚本和组件。

> 应用程序编程接口 (API) (application programming interface)
> 应用程序用于请求和执行由计算机操作系统执行的一些低级服务的例程集合。也指编程中用于定义应用程序如何调用服务的一组调用约定。

> 应用程序根目录 (application root)
> 应用程序的根目录；应用程序根目录包含的所有目录和文件被认为是应用程序的一部分。又称为应用程序开始点目录。

> 应用程序作用域 (application scope)
> 使 Web 应用程序的所有用户都可以访问此应用程序所有页中数据的一种方法。通过将它存储在Active Server Pages (ASP) 应用程序对象中，一个变量或对象实例被放在应用程序作用域中。应用程序作用域对于全局数据非常有用，如全局计数器。

> 用户类型 (user type)
> 分配到 metabase 中的标识符，指定数据用法的 DWORD。

> 邮件应用程序编程接口 (MAPI) (Mail or Messaging Applications Programming Interface)
> 开发人员用来创建如电子邮件、计划任务、编制日历和文档管理等消息和工作组应用程序的开放的功能全面的消息接口。在分布式客户端/服务器环境中，MAPI 在 Windows 开放服务体系结构 (WOSA) 中为企业提供消息服务。

> 友好名称 (friendly name)
> 也称主机名。代替 IP 地址的名称，如 www.microsoft.com 代替 172.16.255.255。

> 有状态对象 (stateful object)
> 包含了在执行一个或几个客户端调用过程中积累的专用状态的对象。

> 域 (domain)
> 在 Windows 中共享公用域数据库和安全策略的计算机集合。每个域具有一个唯一的域名。请参阅“域，Internet”。

> 域，Internet (domain，Internet)
> 网址中域名的最小部分，识别此地址所属的实体类型（例如，商业用户为 .com，教育机构为 .edu ）或此地址的地理位置（例如，法国为 .fr，新加坡为 .sg ）。域是地址（例如，www.microsoft.com）的最后一部分。

> 域控制器 (domain controller)
> 用于 Windows 2000 Server 域，对域登录进行身份验证和维护域安全策略及主数据库的服务器。

> 域名 (domain name)
> 以分层格式标识地址拥有者的网络连接的地址。例如，www.whitehouse.gov 标识白宫（是一个政府机构）的 Web 服务器。请参阅“域名系统”。

> 域名系统 (DNS) (Domain Name System)
> 一个系统，借助此系统 Internet 上的主机具有域名地址（如 microsoft.com）和 IP 地址（如 172.21.13.45）。域名地址由用户使用并自动翻译成数字 IP 地址，此地址由数据包路由软件使用。DNS 是域名服务的缩写，域名服务是执行域名系统的 Internet 实用程序。DNS 服务器也称为名称服务器，它维护包含地址的数据库并允许用户进行透明访问。

> 元创作环境 (meta-authoring environment)
> 有时用于创作网页和设置网站过程中的一个术语。

> 元数据 (metadata)
> 用于描述其他数据的数据。例如，索引服务必须保持用于描述内容索引中数据的数据。

> 原子性 (atomicity)
> 考虑或确保事务不可分割的一种特性。如果事务失败或者不能中断，则提供一种能够确保系统返回事务开始之前状态的机制。

> 远程访问服务 (RAS) (Remote Access Service)
> 允许运行 Microsoft Windows 的远程客户端使用拨号网络连接到网络的服务。请参阅“拨号”。

> 远程过程调用 (RPC) (remote procedure call
> 在编程过程中，一个程序对远程系统中另一个程序的调用。第二个程序通常执行一个任务并将执行任务后的结果返回给第一个程序。

> 远程数据服务 (Remote Data Services)
> 将数据库互连性和公司数据发布能力带给 Internet 和 Intranet 应用程序的基于 Web 的技术。

> 运行时 (run time)
> 程序实际运行的时间。请参阅“设计时”。

# Z

> 摘要式身份验证 (Digest authentication)
> 一种在网络中将用户名和密码信息作为散列值发送的身份验证方法。请参阅“身份验证”、“散列值”；“散列值比较”。

> 站点名 (sitename)
> 请参阅“主机名”。

> 征求意见文件 (RFC) (Request for Comments)
> 用于描述 Internet 协议组和相关实验的一系列文档，始于 1969 年。并非所有（实际上很少） RFC 都描述 Internet 标准，但所有 Internet 标准都采用 RFC 形式进行详细描述。RFC 文档系列的独特之处在于被提议的协议是由 Internet 研究与开发团体以自己的名义倡导的，这与经过正式评审和标准化的协议相反，他们是由 ANSI 等机构筹划的。请参阅“美国国家标准化组织”。

> 证书颁发机构 (CA) (certification authority )
> 颁发、管理和吊销证书的机构。

> 证书吊销列表 (certificate revocation list)
> 由证书颁发机构 (CA) 保留和发布的文档，列出已由证书颁发机构吊销的证书。请参阅“证书颁发机构”。

> 帧 (frame)
> 异步串行通信中的传输单位，有时以运行时间衡量。它从字符之前的起始位开始，在字符后的最后一个停止位结束。在同步通信中，信息包作为一个单独单元传送。每一帧都遵循相同的基本结构，并包含控制信息（如同步字符、站地址及错误检测值）及不定数量的数据。请参阅“数据报闻”、“封装”、“数据包”。

> 蜘蛛 (spider)
> 一种快速的自动化程序，如搜索引擎、索引程序和分类软件，其请求网页的速度比手动快得多。用于蜘蛛的其他一些常用术语包括“爬虫”和“机器人”。

> 指令 (directive)
> Active Server Pages (ASP) 脚本引擎指令，用来为脚本选择指定属性，如脚本语言 。

> 中间层 (middle tier)
> 也称为应用程序服务器层。介于用户界面或 Web 客户端与数据库之间的逻辑层。这通常是 Web 服务器驻留和例示业务对象的场所。请参阅“客户层”、“数据源层”。

> 中间件 (middleware)
> 置于应用程序、操作系统和网络传输层之间的网络认知系统软件，其目的是简化合作进程的某些方面。中间件的实例包括目录服务、消息传递机制、分布式事务处理 (TP) 监视器、对象请求代理程序、远程过程调用 (RPC) 服务和数据库网关。

> 重定向 (redirection)
> 从不同于目标或源的文件或设备读取或写入的过程。可用于将用户从过时 URL 自动发送到新的 URL。

> 主机 (host)
> 由通信链接连接的计算机或终端系统中的主计算机。

> 主机名 (host name)
> Internet 中特定网络中特定服务器的名称，位于主机说明的最左侧。例如，www.microsoft.com 表示 Microsoft Corporation 网络中称为“www”的服务器。

> 主目录 (home directory)
> 网站的根目录，此处存储了目录文件。也称为文档根或 Web 根。在 Internet 信息服务中，默认情况下主目录和所有子目录对用户都是可用的。对于 IIS 服务的根目录同样是这样。站点的主目录通常包含主页。请参阅“主页”。

> 主线程 (main thread)
> 用于运行标记为“Single-threaded”组件所有对象的单个线程。请参阅“Apartment 线程”。

> 主页 (home page)
> 网页集合、网站或网站的一个部分的信息初始页。请参阅“默认文档”。

> 主属性 (master properties)
> 在 IIS 中，在计算机级别设置并最终变为此计算机上所有 Web 或 FTP 站点默认设置的属性。请参阅“继承”。

> 属性 (attributes)
> 在数据库记录中，指字段名或字段结构。字段的大小及其所含信息的类型也属于数据库记录的属性。在标记语言，如通用标记语言标准 (SGML) 以及 HTML 中，位于标记元素内并可以修改此元素特定属性的名称-数值对。

> 属性，链接 (properties, link)
> 有关 HTML 文档及与其相关联的完整 URL 的信息。

> 属性，文档 (properties, document)
> 有关文档及其在硬盘上物理位置的信息。

> 注册表 (registry)
> Windows 中用于存储信息的重要的层次数据库，这些信息是配置一个或多个用户、应用程序和硬件设备系统所必需的。注册表包含操作过程中经常引用的信息（如每个用户的配置文件、计算机上安装的应用程序）、每个文档可以创建的类型、文件夹和应用程序图标的属性表设置、系统中存在的硬件和正在使用的端口。

> 注释文件 (annotation file)
> 对于FTP 服务，就是给定目录中信息的摘要。此摘要自动显示给浏览器。

> 资源分配器 (resource dispenser)
> 在一个进程中给非耐用资源提供同步和管理的服务程序，提供用于 COM 对象进行简单和高效的共享。例如，ODBC 资源分配器负责管理数据库连接池。请参阅“开放式数据库互连”。

> 资源管理器 (resource manager)
> 负责管理耐用数据的系统服务。服务器应用程序使用资源管理器来维持应用程序的持久状态，例如，库存记录、待处理的定单以及应收帐单。资源管理器与事务管理器一同向应用程序提供原子性和隔离的保证（使用两阶段提交协议）。Microsoft SQL Server 就是资源管理器的一个示例。

> 子网掩码 (subnet mask)
> 从 IP 地址中提取网络配置和主机配置的 TCP/IP 配置参数。

> 字节码 (bytecode)
> 可在 Java 虚拟机 (VM) 上执行的 Java 代码的可执行形式。又称为解释代码、伪代码和 p 代码。

> 自动化 (Automation)
> 一种基于 COM 的技术，可以在运行时间动态绑定到 COM 对象。“自动化”以前称为“OLE 自动化”以及“ActiveX 自动化”。

> 自动目录列表 (automatic directory listing)
> 当收到一个无文件名的 URL 时，默认情况下将提供一个目录列表；又称为目录浏览。

> 自然语言查询 (natural language query)
> 对由自然语言（如英语和日语）子集组成的数据库系统的查询。查询必须遵守某些限制性语法规则以便进行解析。

> 综合服务数字网 (ISDN) (Integrated Services Digital Network)
> 在单一介质中组合声音和数字网络服务，以便使其能够通过单一“电线”为电话客户提供数字数据服务和声音连接。拨号 ISDN 线路可提供高达 128,000 比特/秒的速度。用于提高广域网 (WAN) 速度的一类电话线路，ISDN 线路可以按每秒 64-128 千比特的速度进行传送。必须由电话公司在服务器站点和远程站点安装 ISDN 线路。

> 组件对象模型 (Component Object Model)
> 定义对象如何在单个应用程序中或应用程序间相互作用的面向对象的程序设计模型。在 COM 中，客户端软件通过在对象中与接口相关的函数集（称为方法）的指针来访问对象。

> 组件对象模型组件 (Component Object Model (COM) component)
> 包含一个或多个类工厂、COM 类、注册表输入机制以及加载代码等的一个二进制文件。请参阅“组件对象模型”；“分布式组件对象模型”。

> 作用域 (scope)
> 在程序设计中，是指标识符（如常量、数据类型、变量或例程）在程序内可被引用的范围。作用域分为全局或局部两种。重新定义标识符也可以影响作用域，例如，采用同一名称命名全局变量和局部变量。

© 1997-2001 Microsoft Corporation. 保留所有权利。