诊断项目:[端口是否正确插入网线]
可能涉及的指令:
    configure
    interface <INTERFACE_NAME>
    line-detect detail
    line-detect
!
!
诊断项目:[系统是否主动关闭端口]
可能涉及的指令:
    show run interface <INTERFACE_NAME>
    show interface <INTERFACE_NAME> status
    show run | include physical-port dither protect <INTERFACE_NAME>
    show log | include <INTERFACE_NAME>
    show rldp interface <INTERFACE_NAME>
!
!
诊断项目:[端口光电属性是否正确配置]
可能涉及的指令:
    show interfaces <INTERFACE_NAME> status
    configure
    interface <INTERFACE_NAME>
    medium-type <IF_RAW_TYPE>
!
!
诊断项目:[端口双工/速率与自协商模式是否正确配置]
可能涉及的指令:
    configure
    interface <INTERFACE_NAME>
    show interface <INTERFACE_NAME>
    speed auto
    duplex auto
    negotiation mode on
    negotiation mode off
    speed <ARG>
    duplex <ARG>
!
!
诊断项目:[端口是否正确插入光模块与光纤]
可能涉及的指令:
    show interface <INTERFACE_NAME> transceiver
!
!
([端口是否正确插入光模块与光纤]结果为OK才会进行[端口是否使用非锐捷光模块]诊断)
诊断项目:[端口是否使用非锐捷光模块 N18K系列]
可能涉及的指令:
    show version slot
    show interface <INTERFACE_NAME> transceiver
    show interface <INTERFACE_NAME> transceiver manuinfo
    run-system-shell
    debug-ssa <IF_SLOT>
    sh
    me
    cd sbin
    insmod dram_hwtest.ko
    ./hw_test.bin i2c_rd <I2C_BUS> 0x50 0x44 0 0x10
    ./hw_test.bin i2c_rd <I2C_BUS> 0x50 0x60 0 0x10
    exit
    \u001d
    e
!
!
诊断项目:[端口是否使用非锐捷光模块 S2910系列]
可能涉及的指令:
    show interface <INTERFACE_NAME> transceiver manuinfo
    run-system-shell
    dfd_debug
    <NUM> dfd_cpld
    <NUM> dfd_i2c
    read 5 1
    write 5 <CPLD>
    read <I2C_BUS> 50 44 16
    0
    read <I2C_BUS> 50 60 16
    11
    q
    exit
!
!
诊断项目:[端口是否使用非锐捷光模块 S2910C系列]
可能涉及的指令:
    show interface  <INTERFACE_NAME> transceiver manuinfo
    run-system-shell
    dfd_debug
    <NUM> dfd_i2c
    read <I2C_BUS> 50 44 16
    read <I2C_BUS> 50 60 16
    q
    1
    exit
!
!
诊断项目:[端口是否使用非锐捷光模块 S6220系列]
可能涉及的指令:
    show interface  <INTERFACE_NAME> transceiver manuinfo
    run-system-shell
    dfd_debug
    <NUM> dfd_i2c
    read <I2C_BUS> 50 44 16
    read <I2C_BUS> 50 60 16
    q
    1
    exit
!
!
([端口是否使用非锐捷光模块]结果OK才会进行[端口是否光强异常诊断])
诊断项目:[端口是否光强异常]
可能涉及的指令:
    show interface  <INTERFACE_NAME> transceiver diagnosis
!
!
诊断项目:[是否硬件故障导致端口无法LINKUP]
可能涉及到的指令:
    run-system-shell
    debug-ssa <IF_SLOT>
    cons on
    sd
    ssaport ddev
    debug ssp enable slot all
    su <IF_INNER_SLOT>
    ddev xxx
    port <IF_INNER_NAME> lb=phy
    ps <IF_INNER_NAME>
    port <IF_INNER_NAME> lb=none
    e
    exit
!
!
诊断项目:[是否软件故障导致端口无法LINKUP]
可能涉及到的指令:
    show version | include System software version
    debug ssp enable slot all
    sd
    su <IF_INNER_SLOT>
    cons on
    cons off
    dexit 
    no debug ssp enable slot all
    phy int <IF_INNER_NAME> 0x1f 0
    phy int <IF_INNER_NAME> 0
    phy int <IF_INNER_NAME> 0x1f 0xffe0
    phy int 0x10
    show run
    show interface statu