### 1.主备AC热备隧道是否建立

Ruijie#show wlan hot-backup 11.11.11.11 --》比如11是对端AC的IP地址

wlan hot-backup 11.11.11.11

hot-backup
connect state
hello-interval
kplv-pkt
work-mode
!
context 1
hot-backup role
hot-backup rdnd state
hot-backup priority
:
:
:
:
:
:
:
:
Enable
CHANNEL_UP
1000
ip
NORMAL
PAIR-ACTIVE
REALTIME-SYN
4
--》隧道已建立连接
--》双隧道建立，并且当前自己这台AC是主AC
下一步

### 2.检查热备配置，建立AC热备

根据配置手册配置，建立AC热备

下一步

### 3.检查AP关联的AC上，所在的ap-group是否在热备中

1）AP上show apag debug environment 查看AP的名字：

apag environment info:

[WTP-NAME]
ap320
[PRIORITY]
1
[CLUSTER]
[PASSWORD]
--》这个就是name字段
--》这个就是具体的AP名字

2）关联的AC上查看所在的ap-group，show ap-config run ap名字，如果没有看到ap-group，那么此AP在default组中。

3）此ap-group是否在热备环境中：show run查看热备配置中，对应的context下，是否存在此ap-group，具体可以查看热备相关配置手册。

wlan hot-backup 11.11.11.11

!
context 1
ap-group test1
ap-group default
!
--》ap组
--》ap组

wlan hot-backup enable

下一步

### 4.调整配置，切换ap-group或者ap-group加入热备环境

可以对照配置手册。

下一步

### 5.AP设备上查看，是否收到对端AC的IP地址

ap320#show apag debug ap-backup

main_id
run_cnt
cw_hb_conf
real_main_id
:
:
:
:
0.
1.
1.
0.
–》说明当前只建立的一条隧道
–》热备环境标识，1代表热备环境，0代表非热备环境

[channel 0]
[0] record ac ipv4
[0] peer ac ipv4
[0] peer ac ipv6
[channel 1]
[1] peer ac ipv4
[1] peer ac ipv6
:
:
:
:
:
102.102.102.102.
1.1.1.1.
::.
0.0.0.0.
::.
–》当前和ac建立隧道的地址
–》收到AC下发对端AC的IP地址

先查看收到的对端AC的IP地址：

如果不是0，那么说明配置收到，只是接入不成功，查看AP接入相关的定位流程；

如果是0，再看是否热备环境标识：

是，说明收到的对端AC地址有问题，AC上检查热备配置；

否，说明没有收到AC下发的对端AC的地址；

下一步

### 6.AP接入不成功，根据AP接入相关流程定位

定位AP为什么无法接入成功，可以查看相关的定位手册。

下一步

### 7.检查AC到AP的链路状态，配置是否重传

比如7中显示的ap320，IP是22.22.22.253：

Ruijie#show capwap statistics | begin 22.22.22.253

index(2), ip:22.22.22.253

index
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
msgtype
join request
join response
configuration status request
configuration status response
configuration update request
configuration update response
wtp event request
wtp event response
change state event request
change state event response
echo request
echo response
wlan configuration update request
wlan configuration update response
keepalive
sended
0
1
0
1
220
0
0
3444
0
1
0
1003
2
0
1563
received
1
0
1
0
0
220
3444
0
1
0
1003
0
0
2
1563
retrycnt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

对应的最后一列retrycnt，看看是否有重传的次数，并且在增加，有的话，检查链路连接状况。

下一步

### 8.AC上查看，热备配置所依赖的配置下发是否完成

show ap-config cb apname 如下：

Ruijie#show ap-config cb ap320

Configuration:

ap name
ap fallback
group name
Ap_cover_area
Reload Time
:
:
:
:
:
ap320
Enable
test
1
Disable

Status:

client timeout timer
statistisc time
AP priority
AP IP
Mac Address
State
WTP Name
:
:
:
:
:
:
:
300
120
1
22.22.22.253
0050.56c3.1148
Run-config
ap320
-》查看此状态

如果state对应的是Run，说明依赖的配置已下发完成；

如果是Run-config，那么就处于等待所依赖的配置下发完成。

下一步