### 1.当前单播通路是否正常

终端上ping组播服务器的IP，如果单播不通，请先排除单播路由通路问题。

下一步

### 2.检查组播配置是否正常

1)通过命令show ip multicast wlan查看AC或者AP是否已经打开全局无线组播功能。

Ruijie(config)#show ip multicast wlan

Global multicast state: enable

enable表示已经打开了，如果看到是disable表示未打开。show run可以看到配置上命令ip multicast wlan

通过命令show ip igmp snooping查看是否打开组播功能。通过show run可以看到配置上了命令ip igmp snooping

2)在AC或者AP设备上show ip igmp snooping mroute命令查看是否存在动态路由连接口。

Ruijie#show ip igmp snooping mrouter

Multicast Switching Mroute Port

D: DYNAMIC

S: STATIC

(*, *, 2):

VLAN(1) 1 MROUTES:

GigabitEthernet 0/1(D) // D标志 表示是动态学习的

a)如果有，说明当前网络环境中已经开启了三层组播，有IGMP查询器Router存在。AC或者AP(胖AP)设备无需配置二层查询器功能。

b)如果没有，说明当前的网络环境中不存在IGMP查询器Router，需要在AC或者AP（胖AP）设备上开启二层查询器功能。首先通过 show ip igmp snooping querier命令查看是否配置了查询器功能，如果显示为无查询器。如下图所示：

Ruijie(config)#show ip igmp sn querier

Vlan IP Address IGMP Version

-------------------------------------------

可通过命令show run | in querier查看配置是否都已经配置正确。正确的配置如下:

Ruijie#sh run | in querier

ip igmp snooping querier

ip igmp snooping querier address 10.0.0.1

ip igmp snooping vlan 2 querier

各命令说明如下：

Ruijie(config)#ip igmp snooping querier // 开启全局查询器功能

Ruijie(config)#ip igmp snooping querier address 10.0.0.1 //sta网关地址或者AC地址

Ruijie(config)#ip igmp snooping vlan 2 querier //vlan 2为sta所在vlan

配置正确后，通过show ip igmp snooping querier命令查看配置是否成功

Ruijie(config)#show ip igmp sn querier

Vlan IP Address IGMP Version Port

--------------------------------------------------------

2 10.0.0.1 2 switch

表示vlan 2已经启动查询器功能。

c)无组播提供优化配置命令，忽略查询报文更新定时器，避免由于空口丢包导致的表项老化问题。通过show run命令可以看到是否配置上命令。建议这条优化命令都配置上。

下一步

### 3.检查组播的相关配置是否都配置上了

通过show run查看组播相关的命令是否都已配置上。

ip igmp snoping querier

ip igmp snoping querier address 10.0.0.1

ip igmp snoping vlan 2 querier

ip igmp snoping ignore-query-timer

ip igmp snoping

ip multicast wlan

下一步

### 4.检查是否有用户信息表

a)通过show ip igmp sn user-info命令查看是否有用户信息

Ruijie#show ip igmp sn user-info

(*, 224.1.1.1, 2):

VLAN(2) 1 OPORTS:

CAPWAP-Tunnel 1(D)(1)

*sta(C83A.35CF.504E)

具体表项说明如下：

Ruijie#show ip igmp sn user-info

(*, 224.1.1.1, 2): ===》包括组ip地址，和sta的vlan

VLAN(2) 1 OPORTS:

CAPWAP-Tunnel 1(D)(1) ===》report报文接收的接口，(1)表示接口下有一个点播用户

*sta(C83A.35CF.504E) ===》点播的sta的mac地址

b)通过命令show msf msc查看转发表项

Ruijie#show msf msc

Multicast Switching Cache Table

(*, 224.1.1.1, 2), HIT, SYNC, MTU:0, 1 OIFs

VLAN 2(4098): 1 OPORTs, REQ: DONE

OPORT 3, IGMP-SNP, REQ: DONE

具体表项说明：

Ruijie#show msf msc

Multicast Switching Cache Table

(*, 224.1.1.1, 2), HIT, SYNC, MTU:0, 1 OIFs

VLAN 2(4098): 1 OPORTs, REQ: DONE ===》DONE表示已经下发到快转

OPORT 3, IGMP-SNP, REQ: DONE ===》点播出口

c)通过命令 cat /sys/ef_mc_show/ef-mc4-l2-msc查看快转转发表项

------------------ipv4 msc-------------------------------

src ip : 0.0.0.0.

group ip : 224.1.1.1

vid : 2.

iif : 0.

hit : yes.

tran_pkts : 175.

drop_pkts : 0.

onum : 1.

olist :

[vid:2 | ifx:3 | ttl:0]

---------------------end---------------------------------

具体解释如下：

------------------ipv4 msc-------------------------------

src ip : 0.0.0.0.

group ip : 224.1.1.1 ===》点播组播组地址

vid : 2.

iif : 0.

hit : yes.

tran_pkts : 175. ===》转发的报文个数

drop_pkts : 0. ===》转发丢包个数

onum : 1.

olist :

[vid:2 | ifx:3 | ttl:0] ===》转发出口

---------------------end---------------------------------

如果视频播放有马赛克或者卡顿现象可以通过以上命令：cat /sys/ef_mc_show/ef-mc4-l2-msc查看组播快转是否有丢包现象。如果查看无丢包还是有马赛克或者卡顿问题。请进行步骤5的驱动优化

下一步

### 5.空口优化

1)关闭无线低速率。

2)减小beacon发送间隔。

3)降低组播发送速率。

4)开启无线组播转单播功能，看是否有改善，尤其是对于2.4g网络，空口干扰比较大。

Ruijie(config-ap)#igmp snooping mcast-to-unicast enable

说明：组播转单播功能是将组播报文转为单播报文在空口进行发送。转成单播之后，之前只要从空口发一份报文出去，现在转成单播之后，有几个用户就要发多少份报文，所以会占用大量空口带宽。组播转单播命令开启首先要判断是否可以满足客户的需求。

下一步