使用方法

　　1、IP摄像机的一般设置说明

　　有两种方法可以从IP摄像机读取jpeg快照。一个使用http，另一个使用rtsp。在这两种情况下，您都需要了解特定相机的jpeg快照命令字符串。仅输入摄像机的IP地址将不起作用。相机制造商为此定义了一个唯一的命令字符串。

　　1） 查阅相机用户手册

　　2） 在线搜索关键字rtsp和您的相机型号。

　　3） 查阅这个惊人的 相机数据库

　　http和rtsp快照命令字符串的示例–

　　HIKvision摄像机： rtsp：// IPADDRESS：554 / Streaming / Channels / 1

　　Sharx摄像机： http：//IPADDRESS/snapshot.jpgrtsp：// username：password @ IPADDRESS / live / 0 / h264.sdp

　　韩华Techwin CCTV摄像机： rtsp：// / profile /media.smp

　　示例：rtsp：//192.168.1.100/profile1/media.smp

　　2、Google Nest相机的特殊设置说明：

　　1）在Microsoft Edge浏 览器中打开公共Nest相机链接“ https://video.nest.com/live/xxxxxxxxx”。

　　2）右键单击图片，然后选择“检查元素”

　　。3）在右上角的搜索框中，输入“ .m3u8”。按回车。要复制的字符串如下所示：https://stream-us1-charlie.dropcam.com:443/nexus_aac/*************/playlist.m3u8?public=HWrEgHbcLy（如果看不到带有.m3u8的行，则可能需要在Microsoft Edge中启用“检查元素”。要在Windows 10的Edge浏览 器中启用Inspect元素，则需要启用一个开关。打开Edge（如果不是） “T已经打开），然后打开一个新的标签页在地址栏中，键入： 有关：旗帜下。 调试用于包装应用，选择下拉菜单：已 启用。 然后重新启动Microsoft Edge并再次搜索.m3u8）4）复制以https开头并包含.m3u8（不包括引号）的字符串，然后输入IPTimelapse Pro。在IPTimelapse Pro中按“拍照”按钮以测试图像捕获。