[FORCEID]
ENABLEFORCEID=0 

[FUNCTION]
EnShowDecDLLErrCode=1		\\Show decimal Error Code
EnScanStartWithinMPFlow=1	\\Support Scan New Device And Start
EnDeleteISPAfterLowLvl=0	\\=1:Delete ISP After Lvl Format
EnableMultiLanguage=0		\\=1:Simplified Chinese
EnableHighLowLvlFlow=1
EnableEraseAllISPFor3267=1
EnableScriptBaseFlow=1
MULTIPLEERASEALL=1
ENABLEINCREASEPAGE=0
ENABLEDOWNGRADE=0
ENABLEOUTPUTBINFILE=0
EnableHynixDriveCurrent=1
EnableBYPassCheckImageSize=1
EnableFirstMatchStaticSize=1
EnableCosairFormat=0
EnableNTFSQuickFormat=1
EnableFixBinLevel=0
EnableClearPairTable=1
EnableInBoxPortMap=0
Force4WayIntvCnt=37
Force4WayIntv_FlashID1=98,98,98,98,98,45,45,45,45,98,98,98,98,98,98,45,45,45,45,45,45,45,45,98,98,98,98,98,45,45,EC,EC,EC,98,45,EC,EC
Force4WayIntv_FlashID2=D7,D7,DE,DE,3A,DE,DE,D7,D7,D7,DE,D5,D7,D7,DE,DE,CE,D7,D7,D7,D7,DE,3A,3A,D7,D7,DE,DE,DE,DE,D6,D7,DE,3C,3C,3A,3C
Force4WayIntv_FlashID3=98,98,98,98,99,98,98,98,98,98,A8,88,98,98,A8,A8,A8,98,98,98,94,98,D6,D6,98,98,98,98,98,98,98,98,98,A9,A9,D9,D9
Force4WayIntv_FlashID4=92,92,92,92,92,92,92,92,92,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,32,92,32,32,92,92,92,92,92,92,CE,CE,CE,92,92,CE,CE
Force4WayIntv_FlashID5=72,72,72,72,76,72,72,72,72,76,7A,72,76,76,7A,7A,7A,76,76,76,76,72,7E,7E,72,72,72,72,72,72,74,74,74,7A,7A,78,78
Force4WayIntv_FlashID6=56,D6,56,D6,56,56,D6,56,D6,55,55,55,55,D5,D5,D5,D5,D5,75,55,56,57,D5,D5,57,D5,57,D7,57,D7,C4,C4,C4,57,57,C4,C4
EnableBadColumnBinViaFFW=1 \\SM3260AD OBP option
EnableIESLCViaFFW=1 \\HY option
/EnablePreventWriteProtect=1 \\set 1 will disable write protect
/DisableAdvanceDebug=1
/EnableBypassVerifyISP=1
/EnableSanDiskLED=1
HynixReadRetryCnt=4 \\For SM3257EN
HynixReadRetry_FlashID1=AD,AD,AD,AD
HynixReadRetry_FlashID2=DE,D7,DE,D5
HynixReadRetry_FlashID3=94,94,94,94
HynixReadRetry_FlashID4=DA,91,EB,DA
HynixReadRetry_FlashID5=74,60,74,74
HynixReadRetry_FlashID6=C4,44,44,C4
EnableOneLEDOnly=0 \\ set0:LED1/2 blinking;set1:only 1LED blinking
EnableControlLED1=0 \\set0:D1 ON; set1:D2 ON
ForcePretest8KSizeCnt=0
Pretest8K_FlashID1=98,98,98,98,45,45,45,45,98,98,98,98,45,45
Pretest8K_FlashID2=D7,D7,DE,DE,DE,DE,D7,D7,D7,D7,DE,DE,D7,DE
Pretest8K_FlashID3=98,98,98,98,98,98,98,98,98,98,98,98,98,98
Pretest8K_FlashID4=92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92
Pretest8K_FlashID5=72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72
Pretest8K_FlashID6=56,D6,56,D6,56,D6,56,D6,57,D7,57,D7,57,57
NewFAT32AlignType=7  \\=7:Win7; =0:XP  
ForceNewFAT32AlignTypeCnt=18
FAT32Align_FlashID1=98,98,45,EC,EC,EC,98,98,98,98,45,45,98,98,45,45,98,45
FAT32Align_FlashID2=3A,3A,4C,D7,D5,DE,D7,D7,DE,DE,D7,DE,DE,DE,DE,DE,3C,3C
FAT32Align_FlashID3=A8,A8,A8,98,98,98,98,98,98,98,98,98,98,98,98,98,A9,A9
FAT32Align_FlashID4=92,92,92,CE,CE,CE,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92
FAT32Align_FlashID5=76,76,76,74,74,74,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,7A,7A
FAT32Align_FlashID6=57,D7,57,C4,C4,C4,57,D7,57,D7,57,57,56,D6,56,D6,57,57
EnableForcePHYChange=1
PhyAddress=18  
PhyVal=8F04
EnableFixBinUI=0 \\SDK OEM
EnablePTEST8CE=0 \\ Support 8CE and run 4way only
EnableQuickSearch=1 \\Disable full-search Fset when flash ID cannot be found via quick search.
ENABLEPRESCAN=0 \\ For sam's customer 
EnableTSBProject=0 \\55EN with SDK MLC
EnableFAT32format=1
EnableNTFSformat=1
EnableReMappingSeed=0 \\for 55TS
DisableDiffAddrType=0 \\for 55TS
EnableWriteNtfsMbr=0
EnableSyncAnsiSN=1 \\for 57EN/LT with SDK SN
EnableForceDDR=0
EnableBYPassCheckImage=1
PortMappingMode=1

;Port Mapping 
EnableAToZScan=0
PortMapMethod=1	\\1=Sequential; 2=EEPROM; 4=Hub PortMepping; 5=LPSEN Hub

EnableUseDLLToDownloadISP=1

EnableSetBinLevelColor = 1
DisableScanReset=0
EnableShowSN=0
EnableShowPlanMode=0
EnableReverseEEPROM=0
EnableShowBinTextOnUI=0
EnableAutoPolling=0
EnablePretestOnly=0

[MPINFO]
PACKAGEVER=R0413
[OPTION]
RunProducttionMode=1

[INITIAL]
EnableAutoLoad=0
DELETELOCALINI=0
AUTOINSTALLFACTORYDRIVER=0
EnableNoDeleteINI=0
AutoLoadINIPath=
AutoLoadNDefaultINIPath=E:\Weekly_Report\±ÈŒ¦Bin™n\UFD_ÐÂ¼Ü¹¹\SM3267AB\Star_SM3267AE_Q0428_Prescan-F\DEFAULT.INI
EnableFactoryDriver=0



[TEST]
CtrlBoardDiskLetter1=
CtrlBoardDiskLetter2=
