SSD Utility Suite™ (SSD實用套裝)

使用者指南

目錄

概述

特徵

系統要求

設置

安裝

介面

驅動器資訊工具

過量供應工具

S.M.A.R.T.狀態工具

磁片克隆工具

優化（TRIM）工具

安全擦除工具

概述

固態醫生（Solid State Doctor）™是一種軟體套裝，旨在為那些使用 SSD（固態驅動器）產品的使用者改善使用者體驗，通過為他們提供一組“工具”來監測，維護以及增強他們的 SSD 的性能。提供的工具包括驅動器資訊，S.M.A.R.T. 狀態，監控，過量供應，性能優化（TRIM），固件更新器，磁片克隆和安全的資料擦除。

特徵

· 驅動器資訊工具 – 這將向你展示你系統中每個驅動器的基本資訊。顯示的資訊將包括驅動器型號，序號，固件版本，埠號，驅動器容量，ATA 版本，被支援的特徵，驅動器溫度和使用期驅動器的使用。驅動器資訊工具對系統裡的所有驅動器都是啟動的。

· 過量供應工具 – 過量供應工具使得使用者能夠根據特定指南將一部分會被 SSD 內的控制器使用的位於 SSD 上的可用空間進行分配。在驅動器上創造的這一過量供應空間將使得控制器能夠更好地管理並維持 SSD 驅動器的性能和使用壽命。

· S.M.A.R.T.狀態工具 – 這將整體地顯示驅動器當前的 S.M.A.R.T.（自我-監控，分析和報告技術）狀態，以及驅動器個體屬性的狀態。S.M.A.R.T. 狀態工具對系統裡的所有驅動器都是啟動的。

o 快速和全面診斷自測測試可以內置於驅動器控制器內進行。

o 如果一個或多個 S.M.A.R.T.個體屬性已經超出表明 SSD 驅動器發生故障，S.M.A.R.T.查詢特徵使得使用者能夠通過發送電子郵件設定警報。

· 磁片克隆工具 – 該工具將選中的源驅動器的內容拷貝到選中的目標驅動器。只有當一個 SSD 在系統中被檢測到並且被選定作為克隆的源驅動器或目標驅動器時，克隆工具才會被啟動。克隆功能支持擴大和縮小將要被克隆到目標驅動器的分區的大小，從而使你能夠將一個較大容量的驅動器克隆到一個較小容量的驅動器，反之亦然。

· 優化（TRIM）工具 – 優化工具向 SSD 發出一個 TRIM 命令告知 SSD 哪個資料塊不再使用，例如那些已刪除檔留下的資料塊。TRIM 命令的定期使用將説明 SSD 維持最佳性能。TRIM 能夠手動或自動定期運行。

· 安全擦除工具 – 安全擦除工具使得用戶能夠安全刪除驅動器的全部內容。這一特性將使驅動器保持在其最初未經格式化的原始狀態，而不存在任何檔案系統。在運行一次安全擦除後，驅動器上的資料不能恢復。作為一個安全特性，安全擦除工具將不允許用戶擦除其開機磁碟機的內容。

返回頂部

系統要求

· 固態醫生（Solid State Doctor）™在 Windows® XP SP3，Windows® Vista，Windows® 7，Windows® 8，and Server 2008 上運行，包括 32 位和 64 位版本，並且發佈的所有服務包可在所有微軟（Microsoft）®檔案系統上運行。支持 SSD 驅動器在英特爾（Intel），AMD 和 nVidia 晶片組上運行，這些晶片組是以配有 TRIM 的系統為基礎，TRIM 可用的存儲驅動器位於可以在 IDE 和 AHCI 模式運行的 SATA 主機控制器上，通過使用 SAT 可用的電纜和附件通過 USB 埠連接 SSD。

· 注意 1：一些 nVidia 存儲驅動器將不能恰當地將 ATA 命令傳遞給 SSD 驅動器，這將影響固態醫生（Solid State Doctor）™的特定功能。確保你的 SSD 驅動器在“裝置管理員”中被列為 ATA/SATA設備 – 在某些情況下，由於不相容的存儲驅動器，你的 SATA 驅動器可能顯示為一個 SCSI 設備。如果你遇到這些問題，有必要將你的存儲驅動器改為微軟默認的或者聯繫晶片組製造商獲得更新的驅動器。

設置

使用標準的 Windows®支援的安裝軟體將軟體安裝在系統上。必須安裝軟體，並用通過具有完整管理員許可權的帳戶運行。如果你的帳戶不具備這些許可權，你應當聯繫你的系統管理員來對你的帳戶進行這些許可權的授權。你將至少需要具備對本台電腦進行操作的當地管理員許可權。該設施只在當地 SSD 驅動器上運行。在 Windows® Vista 和更高級的系統上，如果你的帳戶不具備完整的管理員許可權，你可能會收到程式要求升級的報錯。你可以忽視該錯誤，並通過按右鍵程式圖示從開始功能表運行軟體，並選擇“以管理員身份運行”。

返回頂部

介面

當你啟動固態醫生（Solid State Doctor）™，將會為你提供可用驅動器的列表。你首先選擇你希望使用的驅動器，然後選擇你想要使用的工具，或者你想要執行的測試。

驅動器資訊

驅動器資訊工具將為你提供選定驅動器的基本資訊。這包括以下所列項目：

· 產品型號

· 序號

· 固件版本

· 埠號

· 驅動器容量

· ATA 版本

· 被支援的特徵

· SSD 溫度

· 使用壽命

返回頂部

過量供應工具

過量供應工具使用戶能夠縮小現有卷，並根據特定指南將一部分會被 SSD 控制器使用的位於 SSD 驅動器上的可用空間進行分配。在驅動器上創造的這一過量供應空間將使得控制器能夠更好地管理並維持 SSD 驅動器的性能和使用壽命。

返回頂部

S.M.A.R.T. 狀態

當前狀態 設置警報（查詢）

S.M.A.R.T.資訊工具將向你整體地展示驅動器的當前 S.M.A.R.T.狀態以及驅動器個體屬性的狀態。如果一個或多個 S.M.A.R.T.個體屬性已經超出表明 SSD 驅動器發生故障，S.M.A.R.T.查詢特徵使得使用者能夠通過發送電子郵件設定警告。固態醫生（Solid State Doctor）將每隔 60 分鐘檢查屬性的任何變化，如果有任何屬性超出正常範圍，將會發出一條警告。

快速診斷自檢檢測 全面診斷自檢檢測

快速診斷測試將執行一個基本的 SMART 測試。測試將運行內置的製造商“短期測試”，然後報告以該項快速測試為基礎的驅動器的 SMART 狀態。該項測試能夠對驅動器處於良好工作狀態保持合理的高度自信。針對驅動器的更多深入測試，應當進行全面診斷測試。

全面診斷測試將執行一次詳細的 SMART 測試。測試將運行內置的製造商“全面測試”，然後報告以該項全面測試為基礎的驅動器 SMART 狀態。該項測試能夠對驅動器處於良好工作狀態保持高度自信。

返回頂部

磁片克隆工具

磁片克隆工具將選中的源驅動器的內容拷貝到選中目標驅動器。只有當一個 SSD 在系統中被檢測到並且被選定作為克隆的源驅動器或目標驅動器時，克隆工具才會被啟動。克隆功能支持擴大和縮小將要被克隆到目標驅動器的分區的大小，從而使你能夠將一個較大容量的驅動器克隆到一個較小容量的驅動器。只需改變分區大小來適應可用的驅動器容量。

1. 選擇你想要克隆的源驅動器（例如，現有系統驅動器）。

2. 接下來，選擇源驅動器將要被複製到的目標驅動器。目標驅動器應當是“原始”（新的/未使用）的，驅動器上沒有檔案系統或分區。對將要被克隆到目標驅動器的分區大小進行調整從而適應可用的容量，並選擇“開始”。

3. 克隆完畢後，首先關係系統，然後斷開舊的系統驅動器（源），然後像舊驅動器一樣將新的系統驅動器（目標）移動/連接到相同的 SATA 埠。

當第一次從新的驅動器上啟動時，視窗作業系統可能提示沒有正確關閉 – 這很正常，因此不要著急。如果你收到這樣的資訊，選擇“正常啟動”。

返回頂部

優化（TRIM）工具

手動優化 預定優化

優化驅動器工具使你能告知 SSD 哪個資料塊不再使用，例如那些已刪除檔留下的資料塊。通常，刪除之類的操作只表明涉及的資料塊被標記為不再使用。通過將該資訊傳遞給 SSD 控制器，這些資料塊被清除。這同樣有助於維持 SSD 的寫入速度。

要自動安排 TRIM，選擇“預定 TRIM”核取方塊，並設置運行 TRIM 進程的頻率和時間。系統將根據日程設置自動優化你的 SSD 驅動器。一旦設定日程，固態醫生（Solid State Doctor）™就無需針對將要發生的自動操作運行。

返回頂部

安全擦除工具

針對系統驅動器禁用 非系統驅動器上的確認對話方塊

安全擦除工具將徹底並永久擦除驅動器的全部內容，包括分區和檔案系統使其恢復原始狀態。這一過程結束時，之前位於 SSD 驅動器上的任何資料都將無法恢復。

注意：作為安全機制，擦除功能對系統驅動器禁用。

此外，對於非系統驅動器，你將收到一個報警對話方塊來確保你想要永久擦除選定驅動器上的內容。該條警告將會是你取消/退出操作的最後一次機會。

此外，對於非系統驅動器，你將收到一個報警對話方塊來確保你想要永久擦除選定驅動器上的內容。該條警告將會是你取消/退出操作的最後一次機會。

返回頂部