SSD Utility Suite™

Manual de usuario

Tabla de contenidos

Descripción general

Características

Requisitos del sistema

Configuración

Instalación

Interfaz

Herramienta de información de la unidad

Herramienta de sobreaprovisionamiento

Herramienta de estado S.M.A.R.T.

Herramienta de clon de disco

Herramienta optimizar (TRIM)

Herramienta de eliminación segura

Características generales

Solid State Doctor™ es un paquete de software que permite mejorar la experiencia del usuario para clientes que utilizan productos SSD (Solid State Drive – Unidad de estado sólido) brindándoles un conjunto de “herramientas” para monitorear, mantener, y mejorar el rendimiento de su SSD. Las herramientas que se proporcionan incluyen información de la unidad, estado y monitoreo S.M.A.R.T., sobreaprovisionamiento, optimización de rendimiento (TRIM), actualizador de firmware, clonación de disco y eliminación de datos segura.

Características

· Herramienta de información de datos – Le mostrará la información básica de cada unidad en su sistema. La información que se muestra incluye el número de modelo de la unidad, número de serie, versión del firmware, número de puerto, tamaño de la unidad, versión ATA, funciones que soporta, temperatura de la unidad, vida útil del uso de la unidad. La herramienta de información de la unidad está habilitada para todas las unidades del sistema.

· Herramienta de sobreaprovisionamiento – La herramienta de sobreaprovisionamiento le permite al usuario asignar una parte del espacio libre en SSD para que utilice el controlador SSD siguiendo determinadas pautas. Este espacio de sobreaprovisionamiento que se creó en la unidad le permite al controlador administrar mejor y mantener el rendimiento y vida útil de la unidad SSD.

· Herramienta de estado S.M.A.R.T. – Mostrará el estado actual S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology – Tecnología de automonitoreo, análisis y de informes) así como también el estado de atributos individuales de la unidad. La herramienta de estado S.M.A.R.T. está habilitada para todas las unidades del sistema.

o Los análisis de autoverificación de diagnóstico rápidos y completos se pueden realizar en el controlador de la unidad.

o La función de sondeo de S.M.A.R.T. le permite al usuario configurar alertas por correo electrónico para el caso de que uno o más de los atributos individuales de S.M.A.R.T. se haya excedido indicando una falla que ocurre con la unidad de SSD.

· Herramienta de clon del disco – Esta herramienta copia los contenidos de la unidad fuente seleccionada a la unidad de destino seleccionada. La herramienta clon sólo se habilitará si se detecta un SSD en el sistema y se selecciona como la unidad fuente o de destino para la clonación. La función de clonado soporta el aumento o disminución de capacidad de particiones a ser clonadas a la unidad destino permitiéndole clonar una unidad de capacidad más grande a una más pequeña y viceversa.

· La herramienta optimizar (TRIM) – La herramienta optimizar emite un comando TRIM a SSD que le informa a SSD qué bloqueos de datos ya no se encuentran en uso, tales como aquellos que quedan por archivos borrados. El uso regular del comando TRIM le ayudará a SSD mantener el máximo rendimiento. TRIM puede ejecutarse manualmente o programado automáticamente.

· Herramienta de eliminación segura – La herramienta de eliminación segura le permite al usuario eliminar de forma segura todos los contenidos de la unidad. La función colocará a la unidad en su estado RAW sin formato original sin ningún sistema de archivo. Los datos en su unidad no se pueden recuperar luego de ejecutar la eliminación segura. Como función segura, la herramienta de eliminación segura NO le permite al usuario eliminar los contenidos de la unidad de arranque.

Volver a arriba

Requisitos del sistema

· El Solid State Doctor™ puede ejecutarse en Windows® XP SP3, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, y Server 2008, incluyendo las versiones 32 y 64 bit, y todos los paquetes de servicio sueltos en todos los sistema de archivo de Microsoft®. Soporta unidades SSD que se ejecuten en Intel, AMD, y sistemas en base a conjunto de chips nVidia con unidades de almacenamiento con capacidad TRIM en controladores host SATA que funcionan en modos IDE y AHCI y SSDs conectados a través de puertos USB y que utilizan cables y adjuntos con capacidad SAP.

· Nota1: Algunas unidades de almacenamiento nVidia no pasarán correctamente los comandos ATA a la unidad SSD que afectan ciertas funciones del Solid State Doctor™. Asegúrese de que su unidad SSD se mencione como una unidad ATA/SATA en “Administrador de Unidad”. En algunos casos, su unidad SATA puede mostrarse como unidad SCSI en “Administrador de Unidad” debido a las unidades de almacenamiento incompatibles. Si le ocurre esto, deberá cambiar su unidad de almacenamiento a los predeterminados de Microsoft o comunicarse con el fabricante del conjunto de chips para unidades actualizadas.

Configuración

El software se instala en el sistema con el software de instalación que soporta Windows® estándar. El software se debe instalar y ejecutar desde una cuenta con privilegios de cuenta del administrador completa. Si su cuenta no tiene estos privilegios, deberá contactar a su administrador del sistema para acceder a estos privilegios que se le otorgaron en su cuenta. Necesitará al menos privilegios de administrador locales en la computadora. Esta utilidad solo se ejecuta en unidades SSD locales. En Windows® Vista y sistemas más avanzados, si su cuenta no tiene privilegios de administrador completos, podrá recibir un error que el programa requiere una versión más elevada. Puede ignorar este error y ejecutar el software del Menú Inicio haciendo clic con el botón derecho del Mouse en el ícono del programa y elegir “Ejecutar como Administrador”.

Volver a arriba

Interfaz

Cuando inicia Solid State Doctor™, se le proporcionará un listado de las unidades disponibles. Debe seleccionar primero la unidad con la que desea trabajar, y luego seleccionar la herramienta que desea utilizar, o la prueba que desea realizar.

Información de la unidad

La herramienta de información de la unidad le proporcionará información general sobre la unidad seleccionada. Esto incluye los siguientes ítems:

· Número de modelo

· Número de serie

· Versión firmware

· Número de puerto

· Tamaño de la unidad

· Versión ATA

· Funciones soportadas

· Temperatura SSD

· Vida útil

Volver a arriba

Herramienta de sobreaprovisionamiento

La herramienta de sobreaprovisionamiento le permitirá al usuario encoger un volumen existente y asignar una parte del espacio libre en la unidad SSD para que el controlador SSD la utilice con ciertas pautas. Este espacio de sobreaprovisionamiento que se creó en la unidad le permite al controlador administrar mejor y mantener el rendimiento y vida útil de la unidad SSD.

Volver a arriba

Estado S.M.A.R.T.

Estado actual Configurar alertas (Sondeo)

La herramienta de información S.M.A.R.T. le mostrará el estado S.M.A.R.T. actual de toda la unidad así como también el estado de atributos individuales de la unidad. La función de sondeo de S.M.A.R.T. le permite al usuario configurar alertas por correo electrónico para el caso de que uno o más de los atributos individuales de S.M.A.R.T. se haya excedido indicando una falla que ocurre con la unidad de SSD. El Solid State Doctor sondeará la/s unidad(es) cada 60 minutos por cualquier cambio a los atributos y emitirá una alerta si alguno de los atributos se encuentran fuera de los rangos normales.

Autoverificación de diagnóstico rápida Autoverificación de diagnóstico completa

El análisis de diagnóstico rápido realizará un análisis SMART rápido. El análisis ejecutará “el análisis corto” del fabricante, y luego reportará al estado SMART de la unidad en base a este análisis rápido. Este análisis puede proporcionar seguridad alta y razonable que la unidad se encuentra en buen funcionamiento. Para mayor análisis de la unidad, se deberá realizar el análisis de diagnóstico completo.

El análisis de diagnóstico rápido realizará un análisis SMART rápido. El análisis ejecutará el “análisis completo” del fabricante, y luego reportará al estado SMART de la unidad en base a este análisis rápido. Este análisis puede proporcionar seguridad alta y razonable que la unidad se encuentra en buen funcionamiento.

Volver a arriba

Herramienta de clonación de disco

La Herramienta de clonación del disco copia los contenidos de la unidad fuente seleccionada a la unidad de destino seleccionada. La herramienta de clonación sólo se habilitará si se detecta un SSD en el sistema y se selecciona como la unidad fuente o de destino para la clonación. La función de clonación soporta el aumento o disminución de capacidad de particiones a ser clonadas a la unidad destino permitiéndole clonar una unidad de capacidad más grande a una más pequeña y viceversa. Sólo modifique el tamaño de partición para acomodar la capacidad de la unidad disponible.

1. Seleccione la unidad fuente (a saber, la unidad de sistema actual) que desea clonar.

2. Luego, seleccione la unidad de destino en la que la unidad fuente se copiará. La unidad destino debe ser “bruta” (nueva/sin uso) sin sistema de archivos o particiones en la unidad. Realice cualquier modificación al tamaño de la partición que se va a clonar a la unidad de destino para acomodar la capacidad disponible y seleccione “Comenzar”.

3. Luego de que se haya completado la clonación, cierre primero el sistema, luego desconecte la unidad de sistema antigua (fuente), y mueva/conecte el nuevo sistema de unidad (destino) al mismo puerto SATA que el antiguo.

Cuando se realice el arranque desde la nueva unidad por primera vez, Windows puede mencionarle que no se cerró completamente. Esto es normal, no debe alarmarse. Si sale ese mensaje, seleccione “Iniciar Windows Normalmente”.

Volver a arriba

Herramienta optimizar (TRIM)

Optimización manual Optimización programada

La herramienta optimizar de la unidad le permite informar a SSD qué bloqueos de datos no se encuentran más en uso, tales como aquellos que quedan por archivos borrados. Normalmente, las operaciones tales como borrar generalmente sólo significan que los bloqueos de información involucrados son marcados como no en uso. Al pasar esta información al controlador SSD, estos bloqueos se borran. Esto, por turno ayuda a mantener la velocidad de escritura de SSD.

Para auto programar TRIM, seleccione “TRIM programado” y establezca la frecuencia y hora para ejecutar el proceso TRIM. El sistema optimizará su/s unidad(es) SSD automáticamente en base a la configuración programada. Una vez que se haya configurado la programación, el Solid State Doctor™ no necesita estar ejecutándose para el funcionamiento automático que tenga que realizarse.

Volver a arriba

Herramienta de eliminación segura

Desactivada para unidades de sistema Diálogo de confirmación en unidades ajenas al sistema

La herramienta de eliminación segura borrará de manera completa y permanente todos los contenidos de la unidad incluyendo particiones y sistemas de archivos volviéndolos al estado bruto. Toda información que se encontraba previamente en la unidad SSD no se podrá recuperar al finalizar este proceso.

NOTA: La función eliminar está desactivada para unidades de sistema como mecanismo de seguridad.

Asimismo, para unidades ajenas al sistema, recibirá un diálogo de advertencia para asegurarse que desea borrar de manera permanente los contenidos de la unidad seleccionada. Esta advertencia será su última oportunidad de cancelar/salir de la operación.

NO SE PODRÁ RECUPERAR LA INFORMACIÓN LUEGO DE QUE SE HAYA EJECUTADO ESTE PASO ASEGÚRESE DE LOS DATOS QUE ESTÁ BORRANDO ANTES DE EJECUTAR ESTA HERRAMIENTA.

Volver a arriba