SSD Utility Suite™

User Guide

Table de matières

Vision générale

Caractéristiques

Exigences du système

Mis en place

Installation

Interface

Outil d'Information du disque dur

Outil de sur-provisionnement

Outil de statut S.M.A.R.T.

Outil de clonage du Disque dur

Outil d'optimisation (TRIM)

Outil d'effaçage sécurisé du disque dur

Vision d'ensemble

Solid State Doctor™ est un logiciel qui a pour propose d'améliorer l'expérience des utilisateurs alors qu'ils utilisent un disque dur électronique - SSD (Solid State Drive) en leur fournissant un ensemble d'“outils” qui leur permettront d'effectuer le suivi, l'entretien, et d'améliorer la performance de leur disque dur électronique (SSD). Les outils fournis comprennent l'information concernant le disque dur, le statut S.M.A.R.T. et le suivi, le sur-provisionnement, l'optimisation de la performance (TRIM), la mise à jour du micro-logiciel, le clonage du disque, et l'effaçage sécurisé de données.

Éléments

· Outil d'Information du disque dur – Celui-ci permet d'afficher les informations de base de chaque disque dur faisant partie du système. L'information affichée comprend le modèle du disque dur, son numéro de série, la version du micro-logicel, le numéro du port, le volume du disque, la version ATA, les caractéristiques supportées, la température du disque dur, la vie utile d'utilisation du disque dur. L'outil d'information du disque dur est actif pour l'ensemble des disques durs compris dans le système.

· Outil de sur-provisionnement – L'outil de sur-provisionnement permet à l'utilisateur d'assigner une portion de l'espace libre sur le disque dur électronique – SSD pour qu'il soit utilisé par le système de contrôle logique du disque dur électronique – SSD d'après certaines directives. Cet espace sur-provisionné créé dans le disque dur, permet au système de contrôle logique du disque une meilleure gestion du disque dur électronique – SSD et d'améliorer son espérance de vie.

· Outil de Statut S.M.A.R.T. – Celui-ci permet d'afficher le Statut S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology : Technologie d'auto-diagnostique, Analyse et Rapport) présent du disque dur dans son ensemble, aussi bien que le statut des éléments individuels du disque dur. L'outil de statut S.M.A.R.T. est actif pour tous les disques durs compris dans le système.

o Les test d'auto-diagnostic Rapide ou Complet qui peuvent être effectués sont intégrés dans la configuration du contrôleur logique du disque dur.

o La caractéristique de sondage de S.M.A.R.T. permet à l'utilisateur de configurer des alertes qu'il recevra par courrier électronique dans le cas où des évènements d'un ou plusieurs attributs individuels S.M.A.R.T. auraient dépassé certains seuils en indiquant des erreurs du disque dur électronique – SSD.

· Outil de clonage du disque dur – Cet outil permet de copier le contenu du disque dur source sélectionné dans un disque dur destination sélectionné. L'outil de clonage sera uniquement activé si un disque dur électronique - SSD a été sélectionné dans le système et s'il a été sélectionné comme disque dur source ou destination pour le clonage. La fonction de clonage supporte l'accroissement ou la réduction du volume des partitions à cloner dans le disque dur de destination, ce qui vous permet de cloner un disque dur d'une capacité majeure dans un disque dur ayant une capacité plus réduite et vice versa.

· Outil d'optimisation (TRIM) – L'outil d'optimisation émet une commande TRIM au disque dur électronique – SSD qui indique au SSD quels blocs ne sont plus en usage, tels que ceux laissés par des fichiers supprimés. L'utilisation habituelle de la commande TRIM permet au disque dur électronique – SSD de maintenir sa performance maximum. TRIM peut être activé manuellement ou de façon programmée.

· Outil d'effaçage sécurisé – L'outil d'effaçage sécurisé permet à l'utilisateur d'effacer l'ensemble des contenus du disque dur électronique de façon sécurisée. Cette caractéristique permet de mettre le disque dur dans son état BRUT original sans formatage et sans aucun système de fichiers. Les données du disque dur ne sauraient être récupérées une fois effectué un effaçage sécurisé. Comme élément de sécurité, l'outil d'effaçage sécurisé NE permet PAS à l'utilisateur d'effectuer l'effaçage du disque dur de démarrage.

Retour vers le haut de page

Exigences du système

· Le logiciel Solid State Doctor™ est exécutable sur Windows® XP SP3, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, et Server 2008, y compris toutes deux versions de 32 et 64 bits, et dans tous les Service Packs parus sur tous les systèmes de gestion de fichiers Microsoft® file systems. Supporte les disques dur électroniques – SSD qui fonctionnent avec des systèmes fondés sur des puces CPU Intel, AMD, et nVidia et avec des disques durs électroniques capables de stockage TRIM sur des hôtes SATA opérant en tous deux les modes IDE et AHCI et des disques durs électroniques – SDD connectés au moyen de ports USB en utilisant des câbles et des boitiers de protection SAT.

· Remarque 1: Certains disques durs de stockage nVidia ne transmettent pas adéquatement les commandes ATA au disque dur électronique -SSD ce qui affecte à certaines fonctions du logiciel Solid State Doctor™. Assurez-vous que votre disque dur électronique - SSD soit compris dans les dispositifs ATA/SATA dans la liste des dispositifs du “Gestionnaire de dispositifs” – dans certains cas, votre disque dur ATA pourra éventuellement être affiché comme un dispositif SCSI dans le “Gestionnaire de dispositifs” à cause de l'incompatibilité des disques durs de stockage. Si vous avez ce genre de problèmes, il peut s'avérer nécessaire de changer vos disques durs de stockage pour des disques durs de stockage par défaut Microsoft ou de contacter le fabriquant des puces pour recevoir des disques durs mis à jour.

Mise en place

Le logiciel est installé dans le système au moyen du logiciel d'installation de logiciels supporté par Windows® . Le logiciel doit être installé et exécuté à partir d'un compte jouissant de tous les privilèges d'un compte administrateur. Si votre compte ne dispose pas de ces attributs et privilèges, veuillez contacter votre administrateur de systèmes pour que les dits privilèges soient accordés à votre compte. Vous aurez besoin d'au moins les attributs et privilèges d'administrateur local sur l'ordinateur en question. Ce logiciel est exécutable uniquement sur les disques durs électroniques – SSD locaux. Sur Windows® Vista et des systèmes supérieurs, si votre compte ne dispose pas de tous les attributs et privilèges d'administrateur, vous pouvez recevoir un message d'erreur comme quoi le logiciel aurait besoin de mise à jour. Vous pouvez ignorer ce message d'erreur et exécuter le logiciel à partir du Menu d'Initiation « Start Menu » en cliquant l'icône du programme et en sélectionnant : “Exécuter comme Administrateur”.

Retour vers le haut de page

Interface

Quand vous exécutez Solid State Doctor™, vous est fournie une liste des disques durs disponibles. Sélectionner d'abord le disque dur sur lequel vous souhaitez travailler, et ensuite l'outil que vous souhaitez utiliser, ou le test que vous souhaitez exécuter.

Information du disque dur

L'outil d'information du disque dur vous fournira les données générales du disque dur sélectionné. Ce qui comprend les éléments compris dans la liste ci-dessous:

· Numéro du modèle

· Numéro de série

· Version du micro-logiciel

· Numéro du port

· Volume du disque dur

· Version ATA

· Caractéristiques supportées

· Température du disque dur électronique SSD

· Vie utile d'utilisation

Retour vers le haut de page

Outil de sur-provisionnement

L'outil de sur-provisionnement permet à l'utilisateur de comprimer un volume existant et d'assigner la portion d'espace libre sur le disque dur électronique - SSD pour être utilisé par le contrôleur logique du disque dur électronique - SSD dans le cadre de certains paramètres. Cet espace de sur-provisionnement créé dans le disque dur permet une meilleure gestion et de maintenir la performance et l'espérance de vie du du disque dur électronique - SSD.

Retour vers le haut de page

Statut S.M.A.R.T.

Statut présent Configuration d'alertes (Sondage)

L'outil d'auto-diagnostic Info S.M.A.R.T. affichera le statut S.M.A.R.T. du disque dur dans son ensemble, aussi bien que le statut des éléments individuels du disque dur. La caractéristique de sondage S.M.A.R.T. permet à l'utilisateur de configurer des alertes au moyen du courrier électronique au cas où un ou plusieurs attributs S.M.A.R.T. auraient dépassé des seuils indiquant une erreur du disque dur électronique - SSD. Solid State Doctor effectue un sondage du / des disque(s) dur(s) toutes les 60 minutes pour analyser n'importe quel changement dans les caractéristiques concernées et envoie un message d'alerte si les dits attributs dépassent les seuils considérés normaux.

Diagnostique d'auto-évaluation rapide Diagnostique d'auto-évaluation complet

Le test de diagnostique rapide permet d'exécuter un test SMART simple. Le test exécutera le “test simple” intégré par le fabriquant, et ensuite reporter le statut SMART du disque dur sur la base de ce test rapide. Ce test peut fournir un niveau de confiance relativement élevé comme quoi le disque dur est en correct état de fonctionnement. Pour un test du disque dur plus approfondi il est nécessaire d'effectuer les tests de Diagnostique complet.

Le test de Diagnostique complet permet d'effectuer un test SMART en profondeur. Ce test exécutera le “test complet” intégré par fabriquant, et ensuite reporter le statut SMART du disque dur sur la base de ce test complet. Ce test peut fournir un niveau de confiance très élevé comme quoi le disque dure est en correct état de fonctionnement.

Retour vers le haut de page

Outil de Clonage du disque

L'outil de clonage du disque permet de copier les contenus du disque source sélectionné dans le disque de destination sélectionné. L'outil de clonage est uniquement activé si un disque dur électronique – SSD est détecté par le système, et il est sélectionné comme disque source ou destination pour le clonage. La fonction de clonage permet d'accroitre ou de réduire le volume des partitions à cloner dans le disque dur destination, ce qui vous permet de cloner un disque dur d'un capacité supérieure dans un disque dur d'une capacité inférieure et vice versa. Vous devez uniquement modifier le volume de la partition pour accommoder la capacité disponible du disque dur.

1. Sélectionner le disque dur source (c'est à dire, le disque système existant) que vous souhaitez cloner.

2. Ensuite, sélectionner le disque dur destination dans lequel le disque source sera copié. Le disque dur destination doit être à l'état “brut” (neuf / jamais utilisé) sans système de gestion de fichiers ou des partitions configurés dans le système. Effectuez tous les ajustements dans le volume des partitions à cloner dans le disque dur de destination dans le but d'en accommoder la capacité disponible et sélectionner “Initier”.

3. Une fois le clonage conclu, d'abord fermer le système, ensuite, déconnecter l'ancien disque dur système (source), et remplacez / connectez le nouveau disque dur de système (destination) au même port SATA que l'ancien.

Alors que vous effectuez le démarrage avec le nouveau disque dur pour la première fois, Windows peut éventuellement vous annoncer qu'il n'a pas été fermé adéquatement – ce qui est normal, ne vous inquiétez pas. Si vous recevez ce message, sélectionner “Initier Windows Normalement”.

Retour vers le haut de page

Outil d'optimisation (TRIM)

Optimisation manuelle Optimisation programmée

L'outil d'optimisation du disque dur vous permet d'indiquer à votre disque dur électronique - SSD quels blocs de données ne sont plus utilisables, tels que ceux laissés par des fichiers supprimés. Normalement, des opérations telles que celles d'effaçage de fichiers signifient uniquement que les blocs de données impliqués sont signalés comme n'étant plus usage. En transmettant cette information au contrôleur logique du disque dure électronique - SSD, ces blocs sont effacés. Ceci, à son tour contribue à maintenir la vitesse d'écriture de votre disque dur électronique - SSD.

Pour effectuer la programmation automatique de la fonction TRIM, sélectionner la fenêtre “TRIM Programmé” et établir la fréquence et le temps d'exécution du processus TRIM. Le système effectuera l'optimisation de votre / vos disque(s) dur(s) électronique(s) - SSD de façon automatique sur la base de la programmation établie. Une fois que la programmation a été mise en place, le logiciel Solid State Doctor™ n'a pas à être en exécution pour que l'opération soit effectuée de façon automatique.

Retour vers le haut de page

Outil d'effaçage sécurisé

Inactif pour les disques dur de système Dialogue de confirmation pour les disques durs non-système

L'outil d'effaçage sécurisé effacera complètement et de façon permanente l'ensemble des contenus du disque dur, y compris les partitions et les fichiers de système, en le rendant à son état brut. Toutes les données préalablement contenues dans les disque dur électronique - SSD deviennent irrécupérables une fois conclu ce procès.

REMARQUE: La fonction d'effaçage est désactivée pour les disques durs de système comme mesure de sécurité.

En plus, pour les disques durs non-système, vous êtes assisté par une fenêtre de dialogue qui vous avertira pour assurer que vous êtes certain de vouloir effectivement effacer de façon permanente les contenus du disque dur sélectionné. Cet avertissement sera votre dernière opportunité d'annuler / sortir de l'opération.

VEUILLEZ REMARQUER QUE LES DONNÉES NE SONT PAS RÉCUPÉRABLES SUITE À L'EXÉCUTION DE CETTE FONCTIONALITÉ. ASSUREZ-VOUS QUE VOUS ÊTES ABSOLUMENT CERTAIN DES DONNÉES QUE VOUS EFFACEZ AVANT D'EXÉCUTER CET OUTIL.

Retour vers le haut de page