SSD Utility Suite™

ユーザーガイド

目次

概要

機能

システム要件

設定

インストールするには

インターフェイス

ドライブインフォメーションツール

オーバープロビジョンツール

S.M.A.R.T. ステータスツール

ディスク複製ツール

最適化 (TRIM) ツール

セキュアワイプツール

概要

Solid State Doctor™ は、SSD (Solid State Drive) 製品のユーザーエクスペリエンスを向上させるためのソフトウェアパッケージです。各種”ツール”により、SSD のモニタリングと保守を行い、パフォーマンス向上を図ることができます。 提供されるツールは、ドライブインフォメーション、S.M.A.R.T.ステータスとモニタリング、オーバープロビジョニング、パフォーマンス最適化（TRIM）、ファームウェアアップデータ、ディスク複製、そしてセキュアデータワイピングが含まれています。

機能

· ドライブインフォメーションツール – システムの各ドライブの基本情報を表示することができます。表示される情報は、ドライブモデル番号、シリアル番号、ファームウェアのバージョン、ポート番号、ドライブサイズ、ATA バージョン、サポート機能、ドライブ温度、ドライブ使用寿命です。ドライブインフォメーションツールは、システムのすべてのドライブで使用できます。

· オーバープロビジョンツール – オーバープロビジョンツールは、一定のガイドラインに基づき、SSD にできた空きスペースを SSD のコントローラで使用することができます。オーバープロビジョンスペースをドライブ上に作ることにより、SSD のパフォーマンスと寿命をよりよく保ち￥、管理することができます。

· S.M.A.R.T. ステータスツール – このツールは、現在のドライブ全体と個別ドライブの S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology)ステータスを表示できます。 S.M.A.R.T. ステータスツールは、システムのすべてのドライブに使用できます。

o クイック＆フル診断では、セルフテストをドライブコントローラーに作成して、テストを実行できます。

o S.M.A.R.T. ポーリング（Polling）機能は、一つまたは複数の S.M.A.R.T. の属性が超過し、SSD ドライブにエラーが起こっている場合の E メールによるアラート送信を設定できます。

· ディスク複製ツール – このツールでは、選択したソースドライブの内容を複製できます。複製ツールは、SSD が システムに認識されており、コピー元またはコピー先として選択できる場合のみ使用が可能です。複製機能では、コピー先で複製するパーティションをアップサ イズまたはダウンサイズすることもできるため、大きいドライブから小さいドライブへとコピーしたり、その逆を行うこともできます。

· 最適化 (TRIM) ツール – 最適化ツールでは、TRIM コマンドで、消去済みのデータなど使用していないデータブロックを SSD に通知します。TRIM コマンドを定期的に使用することで、SSD のパフォーマンスを最大限に維持します。TRIM は手動でも自動スケジュールでも実行できます。

· セキュアワイプツール– セキュアワイプツールは、ドライブの全ての内容を安全に消去できます。この機能は、ドライブを元のフォーマット前の RAW 状態でまったくファイルシステムがない時点に戻します。ドライブのデータは、このツール実行後は回復できません。安全機能として、Secure Wipe Tool はブートドライブの内容は消去できません。

Topに戻る

システム要件

· Solid State Doctor™ は、Windows® XP SP3、 Windows® Vista、 Windows® 7、 Windows® 8 と 2008 サーバの 32 ビットと 64 ビットバージョンそれぞれ、及びリリース済み Microsoft® ファイルシステムサービスパックで作動します。SSD ドライブのサポートは、Intel、 AMDと nVidia チップセットシステムで TRIM 対応ストレージドライバと SATA ホストコントローラが IDE と AHCI の両方のモードで、USB ポートで SAT-対応ケーブルとエンジクロージャを使用して SSD に直接接続されている場合に使用できます。

· 注意 1: nVidia ストレージドライバは、ATA コマンドを SSD ドライブに伝達できず、Solid State Doctor™の一部機能が影響を受ける場合があります。デバイスマネージャ上で、SSD ドライブが ATA/SATAドライブとして表示されていることを確認してください。–SATA ドライブは、ストレージドライバの互換性の問題から、SCSI デバイスとしてデバイスマネージャに表示される場合もあります。こうした問題が発生した場合はストレージドライバを Microsoft デフォルト設定に戻すか、チップセット製造元にドライバアップデートを依頼してください。

セットアップ

このソフトウェアは、Windows®が サポートするインストールソフトウェアによりシステムにインストールされます。ソフトウェアのインストールと実行は、管理者権限を全て有するアカウントか らのみ行えます。アカウントに管理者権限がない場合は、システム管理者にアカウントの管理者権限設定を依頼してください。ローカル以上の管理者権限が必要 となります。ユーティリティは SSD ローカルドライブの未実行できます。Windows® Vista 以降のシステムでは、管理者権限を全て有するアカウントではないときには、エレベーションが必要な旨のエラーが通知されます。このエラーを無視して、ソフトウェアをスタートメニューのアイコンの右クリックから開始して、“管理者として実行”を選択してください。

Topに戻る

インターフェース

Solid State Doctor™を起動すると、利用できるドライブのリストが表示されます。最初に作業するドライブを選択してから使用したいツールか実行するテストを選んでください。

ドライブインフォメーション

ドライブインフォメーションツールは、選択したドライブの全般情報を表示済ます。下記の各項目が含まれます:

· モデル番号

· シリアル番号

· ファームウェアバージョン

· ポート番号

· ドライブサイズ

· ATA バージョン

· サポートされる機能

· SSD 温度

· 製品寿命

Topに戻る

オーバープロビジョンツール

オーバープロビジョンツールは、現在のボリュームを縮小し、空きスペースを SSD ドライブに割り当てて、一定のガイドラインのもとで SSD のコントローラが使用できるようにするものです。ドライブ上のオーバープロビジョンスペースにより、コントローラはよりよく維持管理を行い、SSD のパフォーマンスを向上させ、寿命を延ばすこともできます。

Topに戻る

S.M.A.R.T. ステータス

現在のステータス 構成アラート(ポーリング)

S.M.A.R.T. インフォツールは、現在のドライブ全体と個別ドライブの 属性の S.M.A.R.T.ステータスを表示します。S.M.A.R.T. ポーリング機能は、1 つ以上の個別ドライブの属性の S.M.A.R.T.が閾値を超え、SSD ドライブにフェイルが発生した場合に E メールアラートを設定できます。Solid State Doctor が。属性に変化があるかどうか 60 秒ごとにドライブのポーリングを行い、属性が通常値を超えたらアラートを送ります。

クイック診断セルフテスト フル診断セルフテスト

クイック診断テストで行うのは基本的な SMART テストで、製造元の定義した “ショートテスト”を実行し、結果に基づく SMART ステータスのレポートが作成されます。ドライブの状態について、十分な信頼性のある報告を提供します。ドライブのより詳しい検査は、フル診断テストを行います。

フル診断テストは詳細な SMART テストで、製造元の定義した “ロングテスト”を実行し、結果に基づく SMART ステータスのレポートが作成されます。ドライブの状態について、高い信頼性のある報告を提供します。

Topに戻る

ディスク複製ツール

ディスク複製ツールは、選択したコピー元ドライブをコピー先ドライブにコピーします。複製ツールは、SSD が システムに認識されており、コピー元またはコピー先として選択できる場合のみ使用が可能です。複製機能では、コピー先で複製するパーティションをアップサ イズまたはダウンサイズすることもできるため、大きいドライブから小さいドライブへとコピーしたり、その逆を行うこともできます。パーティションサイズを 変更するだけで、ドライブキャパシティを調整できます。

1. コピー元ドライブ(例 現在のシステムドライブなど) で複製したいものを選択します。

2. 次にコピー先ドライブで、コピー元ドライブをコピーするものを選びます。コピー先ドライブは “raw” (新規/使用されていないもの) で、ドライブにファイルシステムやパーティションがないものを選んでください。コピー先に作成されるパーティションサイズは都合に合わせて選ぶことができます。次に “スタート”を押します。

3. 複製が終了したら、システムをシャットダウンし、古いシステムドライブ（コピー元）を取り外してから、新しいシステムドライブ（コピー先）を移動して古いドライブと同じ SATA ポートに接続してください。

新しいドライブを最初に起動するときは、Windows がシャットダウンが正常に行われなかったメッセージを表示することがあります―これは正常ですので、特に対応は必要ありません。メッセージが出たら“Windows の通常スタート”を選択してください。

Topに戻る

最適化 (TRIM)ツール

手動最適化 自動スケジュール最適化

最適化ツールでは、消去済みのデータなど使用していないデータブロックを SSD に通知します。通常、消去などの操作は、データブロックに使用されていないフラグを立てることで行われます。この情報を SSD のコントローラに通知することで、のパフォーマンスを最大限に維持します。

自動スケジュールで TRIM を実行するには、“Scheduled TRIM”ボックスを選択して、TRIM 頻度と時間を設定します。システムはスケジュールによりＳＳＤドライブを自動的に最適化します。スケジュールを設定すると Solid State Doctor™が実行されていなくても最適化が行われます。

Topに戻る

セキュアワイプツール

システムドライブには使用できません ノンシステムドライブの確認ダイアログ

セキュアワイプツールは、ドライブの全ての内容を完全永久消去できます。この機能は、ドライブを元のフォーマット前の RAW 状態でまったくファイルシステムやパーティションがない時点に戻します。ドライブのデータは、このツール実行後は回復できません。

注意：安全機能として、Secure Wipe Tool はシステムドライブの内容は消去できません。

また、システムドライブでなくても、警告ダイアログが、内容の永久完全消去を行います。この警告は、操作がキャンセルできる最後のポイントです。

ドライブのデータは、このツール実行後は回復できません。このツールの実行の前に、データを消去してよいかどうか自分でしっかりと確認してください。

Topに戻る