SSD Utility Suite™

사용자 안내

내용 목차

개요

특색

시스템 요건

구성

설치

인터페이스

구동 정보 도구

초과 제공 도구

S.M.A.R.T. 상태 도구

디스크 복제 도구

적정화 (TRIM) 도구

안전한 삭제 도구

개요

Solid State Doctor™는 SSD 의 실적을 관찰, 유지 및 향상시키기 위하여 한 세트의 “도구들”을 그들에게 제공함으로서 SSD (Solid State Drive) 제품을 사용하는 고객들을 위한 사용자 경험을 향상시킬 의도로 만든 소프트웨어 스위트(suite)이다. 제공된 도구들은 드리이브 정보, S.M.A.R.T. 상태와 모니터링, 오버프로비죠닝, 실적 적정화 (TRIM), 폼웨어 업데이터 (firmware updater), 디스크 복제 및 안전한 자료 와이핑을 포함할 것이다.

특색

· 드라이브 정보 도구 – 이것은 귀하의 시스템내의 모든 드라이브의 기본적 정보를 귀하에게 보일 것이다. 전시된 정보는 드라이브 모델 번호, 일련 번호, 펌웨어 버젼, 포트 번호, 드라이브 크기, ATA 버젼, 지원된 사양, 드라이브 온도, 라이프타임 드라이브 사용을 포함할 것이다. 드라이브 정보 도구는 시스템내에서 모든 드라이브들을 위하여 가능화된다.

· 오버프로비젼 도구 – 오버프로비젼 도구는 가이드라인내에서 SSD 안의 조절기에 의하여 사용될 SSD 상의 무료 공간의 부분을 사용자에게 배정하는 것을 허용한다. 이것은 장치상에 제작된 오버프로비젼 공간이 SSD 드라이브의 성능과 수명을 더 잘 관리하고 유지하도록 관리자에게 허용할 것이다.

· S.M.A.R.T. 상태 도구 – 이것은 드라이브의 개별적 속성의 현항뿐만 아니라 전반적인 드라이브의 현재의 S.M.A.R.T. (자체-모니터링, 분석 및 보고 기술) 상태를 전시할 것이다. S.M.A.R.T. Status Tool은 시스템내에 모든 드라이브들을 위하여 이용될 수 있다.

o 신속하고 완전한 진단적 자체-시험은 드라이브 조절기내에 구축되어 수행될 수 있다.

o S.M.A.R.T. 폴링 사양은 사용자가 SSD 드라이브와 함께 발생되는 실패를 표시하여 초과되었던 개별적 S.M.A.R.T. 특성의 하나 또는 그 이상을 행사에서 이메일을 통하여 사용자가 경고를 설정하는 것을 허용한다.

· 디스크 복사 도구 – 이 도구는 선택된 목적지 드라이브에 선택된 소스 드라이브의 내용을 복사한다. 만약 하나의 SSD 가 시스템에서 탐지되고 복사를 위한 소스 또는 목적지 드라이브로 선택된다면 복사 도구는 능동화될뿐이다. 복사 기능은 귀하가 더 큰 능력의 드라이브를 더 작 은 능력의 드라이브로 그리고 그 반대로 복제하기를 허용하는 목적지 드라이브에 복제되기 위 한 분할의 업사이싱과 다운사이싱을 지원한다.

· 적정화 (TRIM) 도구 – 파일을 삭제함으로서 남는 것들과 같이 자료 블럭들이 이미 사용중 이 아닌 SSD 를 말하는 SSD 에 대하여 TRIM 명령을 발급한다. TRIM 명령의 규칙적 사용은 SSD 가 최대 실적을 유지하는데 도움이 될 것이다. TRIM 은 수작업으로 또는 자동-스케쥴되어 운영될 수 있다.

· 안전한 와이프 (wipe) 도구 – 안전한 와이프 도구는 사용자가 드라이브의 전체적인 내용 을 안전하게 삭제할 수 있게 허용한다. 이 사양은 파일 시스템없이 그 원래의 무서식 RAW 상태 에서 드라이브를 설치할 것이다. 귀하의 드라이브상의 자료는 안전한 닦음을 작동시킨 후에는 회복될 수 없다. 안전 사양과 같이, 안전한 와이프 도구는 사용자가 그 부트 (boot) 드라이브의 내용을 삭제하는 것을 허용할 것이다.

맨위로 돌아가시오

시스템 요건

· Solid State Doctor™은 32 및 64 bit 버젼을 포함하여 Windows® XP SP3, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8 및 Server 2008 상에서 운용되고, 그리고 모든 Microsoft® 파일 시스템상의 모든 출시된 서비스 팩을 운용한다. IDE 및 AHCI 모드와 SAT-capable 을 사용하는 USB 포트를 통하여 연결된 SSD 및 외함에서 운용하는 SATA 호스트 조절기상의 TRIM 능력의 저장 드라이버와 함께 Intel, AMD, 및 nVidia 칩세트 기반의 시스템상에서 운용하는 SSD 드라이브 운영을 지원한다.

· 주석 1: 귀하의 SSD 드라이브는 “장치 관리자”내의 ATA/SATA 장치로 등록된다는 것을 확인하시오– 어느 경우에는, 귀하의 SATA 드라이브가 부적합한 저장 드라이버로 인하여 “장 치 관리자”내에서 SCSI 장치로 전시될 수 있다. 만약 귀하가 이 문제들을 경험한다면, 그것을 Microsoft 디폴트에 대하여 귀하의 저장 드라이버를 변경하거나 또는 업데이트된 드라이버를 위한 칩셋 제조업자에 연락할 필요가 있다.

설정

소프트웨어는 표준 Windows®의 지원으로 설치 소프트웨어를 사용하여 시스템상에 설치된다. 소프트웨어는 완전한 관리자 계정의 특권과 함께 계정으로부터 설치되고 운영되어야 한다. 만약 귀하의 계정이 이 특권을 보유하지 않았다면, 귀하의 계정에 인가된 이 특권을 가지기 위하여 귀하의 시스템 관리자를 접촉하여야 한다. 귀하는 적어도 콤퓨터상의 지역 관리자 특권이 필요할 것이다. 이 유틸리티는 지방의 SSD 드라이브상에서 운용될뿐이다. Windows® Vista 및 그 이상의 시스템상에서, 만약 귀하의 계정이 완전한 관리자 특권을 가지지 않았다면, 귀하는 프로그램의 상승을 요청하는 착오를 가질 수 있다. 귀하는 이 착오를 무시하고 프로그램 아니콘의 우측을 클릭함으로서 시작 메뉴를 운용할 수 있고 “관리자로서 운용하기”를 선택할 수 있다.

맨위로 돌아가시오

인터페이스

귀하가 Solid State Doctor™를 착수할 때에, 귀하는 이용할 드라이브의 목록을 받을 것이다. 귀하는 귀하가 일하기 원하는 드라이브를 먼저 선택하고, 그리고 귀하가 사용하고자 하는 도구 또는 귀하가 수행하고자 하는 시험을 선택한다.

드라이브 정보

드라이브 정보 도구는 선택된 드라이브상의 일반적 정보를 귀하에게 제공한다. 이것은 아래에 열거된 항목들을 포함한다:

· 모델 번호

· 일련 번호

· 펌웨어 버젼

· 포트 번호

· 드라이브 크기

· ATA 버젼

· 지원된 사양

· SSD 온도

· 라이프타임 사용

맨위로 돌아가시오

오버프로비젼 도구

오버프로비젼 도구는 사용자가 기존 양을 축소하고 가이드라인내에서 SSD 조절기에 의하여 사 용될 SSD 드라이브상의 무료 공간의 일부를 배정하는 것을 허용한다. 드라이브상에 제작된 이 오버프로비젼 공간은 조절기가 SSD 드라이브의 실적 및 수명을 더 잘 관리하고 유지하는 것을 허용한다.

맨위로 돌아가시오

S.M .A .R.T . 상태

현재의 상태 환경설정 정보 (폴링)

S.M.A.R.T. 정보 도구는 드라이브의 개별적 특성의 상태뿐만 아니라 드라이브 전반의 현재 S.M.A.R.T. 상태를 귀하에게 보이는 것이다. S.M.A.R.T. Polling 사양은 사용자가 사건에서 이메일을 통하여 경고를 설정하도록 허용하고 개별적인 S.M.A.R.T. 특성의 하나 또는 그 이상이 SSD 드라이브에 발생된 실패를 제시하는 것을 초과하게 한다. Solid State Doctor는 특성에 대 한 변화에 대하여 60분마다 드라이브를 조사하고 그리고 정상적인 범위밖에서 특성이 있다면경고를 보낼 것이다.

신속한 진단적 자가-시험 완전한 진단적 자가- 시험

신속한 진단적 자가-시험은 기본적인 SMART 시험을 수행하는 것이다. 이 시험은 제조업자의 “간단한 시험”에서 구축되고 운영되며, 그 다음에 이 신속한 시험을 근거로 한 드라이브의 SMART 상태를 후에 보고하는 것이다. 이 시험은 드라이브가 좋은 작업 명령내에 있는 합리적 으로 높은 신빙성을 제공할 수 있다. 드라이브의 더 깊은 시험을 위하여 완전한 진단 시험이 수 행되어야 한다.

완전한 진단 시험은 상세한 SMART 시험을 수행할 것이다. 이 시험은 제조업자의 “완전한 시 험”안에 구축되어 운영될 것이고, 그리고 다음에 이 완전한 시험을 근거로 하여 드라이브의 SMART 상태를 다시 보고한다. 이 시험은 드라이브가 좋은 작업 명령에 있다는 매우 높은 신빙 성을 제공할 수 있다.

맨위로 돌아가시오

디스크 복제 도구

디스크 복제 도구는 선택된 목적 드라이브에 대하여 선택된 원천 드라이브의 내용을 복사하는 것이다. 만약 SSD 가 시스템에서 탐지되고 또 복제를 위하여 원천 또는 목적으로 선택된다면, 복제 도구는 가능상태로 될뿐이다. 복제 기능은 귀하가 더 큰 용량 드라이브를 더 작은 용량 드 라이브로 또는 그 반대로 복제하는 것을 허용하는 목적 드라이브로 복제될 부분들의 상위 사이 즈와 하위 사이즈를 지원한다. 이용할 드라이브 능력을 수용하기 위하여 분할 사이즈를 간단하 게 변경하시오.

1. 귀하가 복제하기를 원하는 원천 드라이브 (예, 기존 시스템 드라이브)를 선택하시오.

2. 다음에, 원천 드라이브가 복사될 목적 드라이브를 선택하시오. 목적 드라이브는 드라이브상 에 파일 시스템 또는 분할이 없는 “미가공”(새로운/미사용의)이어야 한다. 이용할 능력을 수용 할 목적 드라이브로 복제되기 위하여 분할 크기를 조정하고 그리고 “시작”을 선택하시오.

3. 복제가 완료된 후에, 첫째로 시스템을, 다음에 오래된 시스템 드라이브 (원천)를 폐쇄하고, 그리고 새 시스템 드라이브 (목적)를 오래된 것으로 동일한 SATA 포트로 이동/연결하시오.

처음으로 새 드라이브로부터 부팅할 때에, Window 들은 적절히 폐쇄되지 않는다고 말할 수 있고 – 이것은 정상적이며 그러므로 경보하지 마시오. 만약 귀하가 그 메세지를 얻었다면, “Windows 정상적으로 시작하기”를 선택하시오.

맨위로 돌아가시오

적정화 (TRIM) 도구

수작업 적정화 스케쥴된 적정화

적정화 드라이브 도구는 삭제된 파일에 의하여 남겨진 것들과 같이, 자료 뭉치들이 이미 사용되 지 않는 SSD 를 귀하가 말하게 허용한다. 정상적으로, 삭제와 같은 운영은 일반적으로 관련된 자료 블록이 사용되지 않는대로 깃발꼿친 것을 의미할 뿐이다. SSD 조절자에게 이 정보를 건 너줌으로서, 이 블록들은 청산된다. 이것은 차례로 SSD 의 쓰기 속도를 유지하는데 도움이 된다.

TRIM 을 자동-스케쥴하기 위하여는, “스케쥴된 TRIM” 상자를 선택하고 그리고 TRIM 과정을 운용하기 위하여 빈도와 시간을 설정한다. 시스템은 자동적으로 스케쥴 세트를 근거로하여 귀 하의 SSD (들)을 적정화할 것이다. 일단 스케쥴이 설정된다면, Solid State Doctor™는 자동 운영을 일어나게 하도록 운영될 필요는 없다.

맨위로 돌아가시오

안전한 와이프 도구

시스템 드라이브의 불능화 비시스템 드라이브상에 서 확인 대화

안전한 외이프 도구는 부분들을 포함하여 전체 드라이브 내용을 완전히 그리고 영구히 삭제하 고 파일 시스템은 미가공 상태로 돌아간다. SSD 드라이브상에 종전에 있던 자료는 이 절차의 종결시에 비회수성이 될 것이다.

유의: 와이프 기능은 안전 메카니즘으로서 시스템 드라이브를 위하여 불능화된다.

추가하여, 비시스템 드라이브에 대하여, 귀하는 선택된 드라이브의 내용을 영구히 삭제할 것을 원하는 것 이 활실하다는 경고 다이아로그를 수령한다. 이 경고는 운영외의 취소/퇴장의 최종 기회일 것이 다.

귀하는 이 도구를 작동하기 전에 귀하가 틀림없이 삭제할 자료라는 것을 확실히 하시 오. 이 자료는 사용후에 비회수성이라는 것에 유의하시오.

맨위로 돌아가시오