
服务器端的设置
在有扫描仪的电脑上安装NetScan的服务器端，安装好后点击菜单“开始→程序→BenQ NetScan→共享本机的扫描仪”来进行设置：
1.选择扫描仪驱动程序的名字；
2.设置一下每一个扫描任务之间的间隔时间，让使用者有足够的时间走到扫描仪旁边放置文稿；
3.选择“自动接受任务”，这样就会自动接受同一工作组内电脑发送的扫描请求；
4.如果需要语音提示，可以选择“扫描前使用语音提示”，这需要安装微软的语音识别引擎，这样就会在扫描之前通过音箱发出提示语音来要求放入扫描文稿。
点击“确定”按钮保存设置，这样扫描仪就已经共享了。
客户端的使用
在客户端只要安装NetScan的客户端程序，安装好后点击菜单“开始→程序→BenQ NetScan→使用扫描仪”，然后在打开的界面上来进行设置：
1.在“选择服务器”中输入服务器的计算机名；
2.设置扫描的一些参数，如分辨率、影像类型、扫描范围等；
3.选择一个保存扫描图片的文件夹，扫描后的图片会自动被传送到这个文件夹中的，黑白图像将被保存为“BMP”格式，其余为“JPG”格式。
4.设置好所有的参数后就可以点击“添加任务”，然后点击下面的“扫描”按钮就可以了。

